Техническое задание
[bookmark: _GoBack]Поставка оборудования  для IP-телефонии

	Общие требования

	Сроки поставки товара
	20 календарных дней с момента подписания контракта

	Место и время поставки товара
	Адреса: 
г. Воронеж, ул. Студенческая, д.10 (склад в подвале) 

	Обязательные требования к товару
	Товар поставляется в индивидуальной упаковке, которая должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, хранении. Маркировка товара должна содержать: наименование товара; наименование фирмы – изготовителя; дату выпуска и срок годности;

	Гарантии на поставляемый товар
	Не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке, но не менее чем гарантия производителя




1. IP-телефон VP-17P: 
ОКПД 2 26.30.11.110
КТРУ 26.30.11.110-00000048
Количество: 5
		Описание товара, работы, услуги



	

	Характеристики товара, работы, услуги



	Наименование характеристики
	Вид характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Тип устройства
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Стационарный телефон
	

	Размер дисплея 1
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 3.1
	Дюйм (25,4 мм)

	Количество поддерживаемых SIP-линий
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)

	≥ 3
	Штука

	
	
	Удержание вызова
	

	
	
	Перенаправление вызова
	

	
	
	Переадресация вызова
	

	
	
	Перехват вызова
	

	
	
	Отключение микрофона
	

	
	
	Переадресация по занятости
	

	
	
	Переадресация по неответу
	

	
	
	Запрет выдачи Caller ID
	

	
	
	Встроенные клавиши быстрого набора
	

	
	
	Громкая связь
	

	
	
	Выбор рингтона
	

	Сетевые функции
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Поддержка синхронизации даты и времени по протоколу NTP
	

	
	
	Поддержка QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN)
	

	
	
	Поддержка получения ip-адреса по протоколу DHCP
	

	
	
	WEB-интерфейс управления
	

	Голосовые функции
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Детектор активности речи
	

	
	
	Генерация комфортного шума
	

	
	
	Эхокомпенсация
	

	
	
	Прием и генерация двухтональных многочастотных аналоговых сигнал (DTMF)
	

	
	
	Порт Ethernet для подключения к АРМ
	

	
	
	Порт Ethernet для подключения к ЛВС
	

	
	
	Порт для подключения гарнитуры
	

	Конструкция
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	
	

	
	
	Электропитание по стандарту PoE
	

	
	
	Кнопочный номеронабиратель
	

	Сетевые протоколы
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Поддержка Telnet
	

	
	
	Поддержка SSH
	

	
	
	Поддержка IPv6
	

	
	
	Поддержка SIP
	

	Конструктивные особенности дисплея 1
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Монохромный
	

	
	
	Жидкокристаллический
	

	Поддержка аудиокодеков
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	G.711A
	

	
	
	
	

	
	
	G.711U
	

	
	
	G.729
	

	
	
	G.722
	

	
	
	OPUS
	

	Количество дисплеев
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	1
	Штука






2. Блок питания PV-17 для IP-телефонов серии VP-17P
ОКПД2 26.30.11.110
Количество – 5 шт.

Характеристики:
· Тип оборудования: Блок питания
· Сила тока 2 А
· Напряжение на выходе 5 В
· Напряжение на входе 220 В
· Полная совместимость с телефонами из п.1  
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