Техническое задание
на поставку спринклера роторного S075D

1. Наименование товара: Спринклер роторный S075D RAIN
2. Место доставки товара: Ростовская область, ст. Вёшенская, пер. Розы Люксембург, д.41. 
3. Сроки поставки товара: 30 календарных дней
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4. Количество и характеристика товара:
	№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики:

	Количество, шт 
	

	1
	Спринклер роторный модель S075D
Бренд RAIN
· 

	· Модель: Спринклер роторный S075D
· Подключение: ¾’’
· Диапазон регулировки сектора полива: 40°-360°
· Диапазон расхода: 1,5 – 18,6 л/мин
· Рабочее давление: 2,1 – 4,8 бар
· Интенсивность орошения: от 0,3 до 2,9 см в час (в зависимости от расстояния и используемой насадки)
· Высота спринклера: 18,7 см
· Рекомендуемый радиус: от 7,6 до 13,7 м
· Радиус: от 9,4 до 14,3 м
· Траектория сопла: 25°
· Траектория сопла с низким углом наклона: 11°
· Высота выдвижного штока: 10,2 см
· Вес: 0,276 кг
· Страна производства: Доминиканская республика
· Марка: RAIN
· Гарантия: 2 года
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Общие требования
Товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), работоспособный и обеспечивающий предусмотренную производителем функциональность, технически исправный, не иметь дефектов изготовления.
Исполнитель обязан поставить Товар в соответствии с техническим заданием.
Затраты по доставке включая разгрузку на месте поставки входят в стоимость поставляемого Товара и осуществляются силами поставщика.

