
Приложение №1
Описание объекта закупки:
	Наименование/код
ОКПД2/КТРУ
	Характеристики требования к качеству
	Количество
(шт.)

	
	
	

	26.51.52.130  «Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов»

	Манометры МТ-100

1,6 МПа (трубная резьба - 1/2)
МФУИ.406121.001 ПС, 
Манометр технический предназначен для измерения избыточного давления неагрессивных, не кристаллизирующихся жидкостей, газа и пара.
Вид измерительного инструмента - Механический
Гарантия - 18 месяцев
Класс защиты IP40 
Диаметр корпуса – 10см, толщина 3 см. 
Корпус изготовлен из пластика и органического стекла. Материал штуцера, держателя - латунь. 
Тип присоединения резьбовой, штуцер М. 
Предел измерений давления 0.0 - 1.6 МПа. Д
дата изготовление: не ранее май 2026 год 
Комплектация: 
Манометр - 1 штука, паспорт - 1 штука
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	Габаритные и установочные размеры манометра:
· D1 - 100 мм[image: ]
· D2 - G1/2
· D3 - 6 мм
· B - 35 мм (max)
· L - 128 мм (max)
F - 26 мм J - 3 мм 
	

	28.14.20.230
Прокладки для арматуры
	Прокладки для манометров
Паронитовые шайбы размером 6х18х3 мм изготовлены из паронита марки ПМБ. Подходят для герметизации резьбовых соединений М20х1,5 и G1/2 в сантехнике, системах отопления, гидравлике, насосном и компрессорном оборудовании. ГОСТ 481-80. [image: ]
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	Место поставки товара
	652816 Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ,
г. Калтан  ул. Руставели., д. 24, 

	Порядок поставки товара
	Доставка за счет поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит поставщику. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении. 









Забродина Т.Е.
E-mail:Spu1@mail.ru 
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