Договор № 

26 1 4346012790 434501001 0003 000 0000 244
 

г. Киров						                                                        	«   » ________ 2026 г.

             Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Вятский ГАТУ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио ректора Шабалина Николая Владимировича, действующего на основании Устава и Приказа Минсельхоза России №159-кр от 19.12.2024, с одной стороны, и 
                                                                                                                               , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________, действующего на основании________,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить товары в количестве и наименовании в соответствии с технической частью поставки строительных и сантехнических материалов, являющейся неотъемлемой частью Договора (приложение № 1) (далее – Товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар на условиях настоящего договора.
1.2. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь механических повреждений (вмятин, трещин, разрывов, следов жидкости и др.).
1.3. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара. Упаковка не должна иметь повреждений (вмятин, разрывов, следов жидкости и др.) и должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. 
1.4. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья работников Заказчика, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика.
1.5. Поставщик самостоятельно доставляет товар указанном в п.1.1. Заказчику по адресу, указанному
в договоре.
1.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31.12.2026 г.
    
2. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
[bookmark: _GoBack] 2.1. Товар поставляется Заказчику 1 (одной) партией в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от заказчика.
2.2. Место поставки товара: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 133/2 (склад) (конт. лицо Багаев Андрей Валерьевич, тел. 8-922-918-29-13).
2.3. Поставка товара выполняется Поставщиком в рабочие дни Заказчика. Дата и время поставки согласовывается с Заказчиком.
2.4. Поставщик поставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком за свой счет.
2.5. Одновременно с поставкой товара предоставить Заказчику сертификаты соответствия, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.6. Гарантийный срок наступает с момента передачи Поставщиком Заказчику товара, подписания документа о приемке и составляет не менее 12 месяцев, но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар. Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками поставленного по контракту Товара или в случае обнаружения нарушений Поставщиком условий контракта вне зависимости от приемки Заказчиком поставленных Товаров.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставить товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.2. Поставить товар  в предусмотренный настоящим договором срок.
3.1.3 Согласовать с Заказчиком время доставки товара. 
3.1.4. Вместе с товаром передать всю необходимую документацию.
3.1.5. Предоставить счет (счет-фактуру) на оплату товара и товарную накладную в адрес Заказчика при передаче товара.
3.1.6. Устранить выявленные недостатки/дефекты товара в предусмотренный договором срок. Поставщик несет все расходы по замене товара в течение срока годности.
       	3.1.7. Настоящим договором поставщик подтверждает свое соответствие требованиям к участникам закупки, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять и оплатить товар по цене, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.2.2. Заказчик имеет право в судебном порядке требовать расторжения настоящего договора
и возмещения причиненных убытков, если Поставщик своевременно не выполняет условия настоящего договора.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Провести экспертизу товара своими силами или с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций.
3.3.3. Пользоваться иными установленными действующим законодательством правами.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать своевременной оплаты товара;
3.4.2. Пользоваться иными установленными законодательством Российской Федерации правами.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость настоящего договора не может превышать _____(_________) рублей 00 коп.,
в том числе НДС. Цена единицы товара указана в технической части поставки строительных
и сантехнических материалов (Приложение № 1) к настоящему договору). Цена, указанная в настоящем пункте, является твердой и изменению не подлежит в течение всего срока действия договора.
4.2.	Заказчик обязуется произвести оплату за Товар в следующем порядке: 100 % – в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки Покупателем Товара на основании подлинников передаточных, и иных документов, с указанием реквизитов договора (счета на оплату, УПД, и/или подписанной товарной накладной, заключения экспертизы, счета-фактуры) в соответствии с условиями настоящего договора.
Заказчик производит перечисление денежных средств в форме оплаты денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3.	Обязательства Заказчика по оплате товара по Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.
Поставщик поставляет товар в количестве и по характеристикам в соответствии с пунктом 1.1. договора и технической частью поставки строительных материалов (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Цена товара включает в себя все расходы Поставщика по предмету договора, в т.ч.: стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные расходы, затраты, связанные с хранением, страхованием товара, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов.
4.5. Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.
4.6. Приёмка товаров, услуг подтверждается оформленным актом приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом № 174 Минфина России от 30.10.2023. Представитель Поставщика расписывается в акте только при количественных и качественных расхождениях.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Заказчик осуществляет приемку товара по месту доставки товара в количестве и ассортименте, соответствующем договору.
5.2. Заказчик обязан провести приемку товара по количеству и ассортименту в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поставки товара Поставщиком. При поставке товара в количестве и/или ассортименте, несоответствующем заявке Заказчика или условиям договора Поставщик обязан произвести поставку и/или замену недостающего/несоответствующего товара в течение 10 дней с момента предъявления Заказчиком письменного требования об этом.
5.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, в части соответствия Товара условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней своими силами, в том числе при перемещении Товара Заказчику, или в случае необходимости к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных
в соответствии с действующим законодательством. Поставщик вправе участвовать в экспертизе Товара. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать
у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.
5.4. Под экспертизой, проводимой Заказчиком своими силами, понимается проверка соответствия количества, качества, комплектности поставляемого Товара условиям настоящего Договора, пересчет Товара, осмотр Товара, упаковки и маркировки на соответствие условиям Договора, осмотр на предмет целостности, отсутствия повреждений и недостатков. 
5.5. Товар считается принятым в день, когда была проведена экспертиза Товара и составлено заключение экспертизы результатов договора, проведенной силами Заказчика.
5.6. В случае если заключением эксперта и/или экспертной организации подтверждено несоответствие Товара установленным Договором требованиям, то Поставщик возмещает покупателю стоимость экспертизы. 
5.7.  Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком. 
5.8. Риск случайной гибели, случайного повреждения Товара и право собственности на Товар переходят
к Заказчику с момента, когда сдача-приемка товара оформлена в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.  КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении,
у которого не были восстановлены потребительские свойства). Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ к данному виду товаров. Поставляемые товары должны быть зарегистрированы и разрешены к применению на территории РФ, соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами РФ, ТУ, СанПиН, предъявляемым к данному виду товаров.
          6.2. Поставщик подтверждает соответствие качества товара путем предоставления Заказчику паспорта товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут решаться с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора.
7.2. Сторона настоящего Договора, получившая от другой Стороны письменную претензию, обязана рассмотреть ее и сообщить о результатах ее рассмотрения в течение семи календарных дней с момента получения претензии.
7.3. При неурегулировании спора посредством претензионного порядка, а также при неполучении ответа на претензию в срок, установленный п.7.2. настоящего Договора, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Кировской области.
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	7.4. В случае просрочки исполнения покупателем обязательств по оплате Цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Договора.
	7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
	7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты ключевой ставки банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.
7.7. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
4.6. Если Поставщик привлек к исполнению договора третьих лиц, он несет перед покупателем ответственность за убытки, причиненные участием привлеченного лица, в полном объеме.
7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договора срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
	7.10. Уплата неустойки, пеней, штрафа не освобождает Сторону, нарушившую условия договора, от исполнения своих обязательств.
	7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, изменения законодательства,  препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.
9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.3. При изменении адресов, реквизитов (п. 10 договора) Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 5-дневный срок после таких изменений.
9.4. Факсимильные копии настоящего Договора, дополнительные соглашения к нему, а также иные документы по исполнению настоящего договора имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами. При этом стороны обязуются в разумный срок предоставлять друг другу оригиналы таких документов.
9.5. Изменение условий Договора, его прекращение и расторжение допускается по соглашению сторон.
9.6. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ                                                               
Адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 133
ИНН 4346012790
КПП 434501001
Получатель: УФК по Нижегородской области 
(ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, л/с
20406Х28870)
Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК 
по Нижегородской области
г. Нижний Новгород
Р/с 03214643000000013246
К/с 40102810745370000024
БИК 012202102
ОКПО 00493287
ОГРН 1024301307690
ОКТМО 33701000

	        Поставщик:

	        

	______________________ Н.В. Шабалин 
	_____________________ 
	








Приложение 1 
Техническая часть
Поставка строительных и сантехнических материалов

                             
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2/
Нацрежим (1875)
	Технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Цена, ед. изм.

	1. 
	Круг отрезной 125х2,5х22  Луга

	23.91.11.150/ Запреты
	[bookmark: Bookmark]Круг отрезной для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали. 
	шт
	

	2. 
	Круг отрезной 230х3х22  Луга

	23.91.11.150/ Запреты
	[bookmark: Bookmark1]Круг отрезной для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали. 
	шт
	

	3. 
	Электроды ОК-46,00  3мм 5,3кг (СВЭЛ)

	25.93.15.120/ Преимущества
	[bookmark: Bookmark2]Электрод ОК 46.00 предназначен для сварки методом MMA углеродистых конструкционных и судовых сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов. Электрод широко применяется при сварке листов с гальваническим покрытием. Не чувствителен к ржавчине и поверхностным загрязнениям. 
	упак
	

	4. 
	Кран шаровый , фланцевый 050.040.02

	28.14.13.131/ Ограничения
	[bookmark: Bookmark3]Кран шаровой фланцевый ДУ-50 мм, Ру-40, стандартно проходной, ГОСТ 28343-89
Корпус: углеродистая сталь 20
Строительная длина 180 мм 
Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13)
Шар: коррозионно-стойкая сталь
DN 15 - 32: 20X13; DN 40 - 65: AISI 304; DN 80 - 700: AISI 409
Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер
Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4
Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера 
	шт
	

	5. 
	Кран шаровый,  фланцевый 080.016.02 полнопроходной (210мм)

	28.14.13.131/ Ограничения
	[bookmark: Bookmark4]Кран шаровой фланцевый ДУ-80 мм, Ру-16, полнопроходной проходной, ГОСТ 28343-89
Корпус: углеродистая сталь 20
Строительная длина 210 мм 
Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13)
Шар: коррозионно-стойкая сталь
DN 15 - 32: 20X13; DN 40 - 65: AISI 304; DN 80 - 700: AISI 409
Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер
Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4
Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера 
	шт
	

	6. 
	Кран шаровый, фланцевый 100.016.02 полнопроходной (230мм)

	28.14.13.131/ Ограничения
	[bookmark: Bookmark5]Кран шаровой фланцевый ДУ-100 мм, Ру-16, полнопроходной проходной, ГОСТ 28343-89
Корпус: углеродистая сталь 20
Строительная длина 230мм 
Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13)
Шар: коррозионно-стойкая сталь
DN 15 - 32: 20X13; DN 40 - 65: AISI 304; DN 80 - 700: AISI 409
Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер
Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4
Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера 
	шт
	

	7. 
	Труба 110/1500/2,7 

	22.21.21.123/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропилена по 
[bookmark: Bookmark6]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200

	шт
	

	8. 
	Труба 50/2000/1,8 

	22.21.21.123/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark61]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
[bookmark: Bookmark7]Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	9. 
	Муфта двухраструбная 110 с буртом

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark62]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
[bookmark: Bookmark8]Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	10. 
	Муфта двухраструбная 50 с буртом

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark63]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	11. 
	Тройник 110/110/90 

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark631]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	12. 
	Тройник 50/50/90 

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark632]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	13. 
	Колено 110/45 

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark633]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	14. 
	Колено 50/45 

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark634]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	15. 
	Колено 110/90 

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark635]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	16. 
	Колено 50/90 

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark636]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	17. 
	Заглушка 110 

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark637]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	18. 
	Заглушка 50 

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark638]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	19. 
	Ревизия 110  

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark639]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	20. 
	Ревизия 50 

	22.21.29.130/ Ограничения
	 трубы и фитинги 
для строительства безнапорных канализационных
систем из полипропмлена по 
[bookmark: Bookmark6310]ТУ 2248-001класс труд ногорящих веществ
(класса В1 ДИН 4102)-52384398-2003.
Устойчивость к стокам 
 при тературе, °C не менее 95
Модуль эластичности , Н/мм2 не менее 1200
	шт
	

	21. 
	Кран шаровый  ВВ Ду 15 Ру40 бабочка 

	28.14.13.131/ Ограничения
	Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ 3712-004-42473563-2016 
Корпус, шток, шаровая пробка
Латунь ЛС59-1
Седло фторопласт-4
Ручка Алюминий черного цвета
Условновное ном. давл., PN
не менее  4МПа
Темп. раб. среды,   не менее (0 -+150)°C
Срок службы, не менее 10 лет
	шт
	

	22. 
	Кран шаровый  ВН Ду 15 Ру40 рычаг 

	28.14.13.131/ Ограничения
	Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ 3712-004-42473563-2016 
Корпус, шток, шаровая пробка
Латунь ЛС59-1
Седло фторопласт-4
Ручка Алюминий черного цвета
Условновное ном. давл., PN
не менее  4МПа
Темп. раб. среды,   не менее (0 -+150)°C
Срок службы, не менее 10 лет
	шт
	

	23. 
	Кран шаровый  ВВ Ду 20 Ру40 рычаг

	28.14.13.131/ Ограничения
	Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ 3712-004-42473563-2016 
Корпус, шток, шаровая пробка
Латунь ЛС59-1
Седло фторопласт-4
Ручка Алюминий черного цвета
Условновное ном. давл., PN
не менее  4МПа
Темп. раб. среды,   не менее (0 -+150)°C
Срок службы, не менее 10 лет
	шт
	

	24. 
	Кран шаровый  ВН Ду 20 Ру40 бабочка 

	28.14.13.131/ Ограничения
	Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ 3712-004-42473563-2016 
Корпус, шток, шаровая пробка
Латунь ЛС59-1
Седло фторопласт-4
Ручка Алюминий черного цвета
Условновное ном. давл., PN
не менее  4МПа
Темп. раб. среды,   не менее (0 -+150)°C
Срок службы, не менее 10 лет
	шт
	

	25. 
	Кран шаровый ВВ Ду 25 Ру40 бабочка 

	28.14.13.131/ Ограничения
	Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ 3712-004-42473563-2016 
Корпус, шток, шаровая пробка
Латунь ЛС59-1
Седло фторопласт-4
Ручка Алюминий черного цвета
Условновное ном. давл., PN
не менее  4МПа
Темп. раб. среды,   не менее (0 -+150)°C
Срок службы, не менее 10 лет
	шт
	

	26. 
	Кран шаровый ВН Ду 25 Ру40 бабочка 

	28.14.13.131/ Ограничения
	Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ 3712-004-42473563-2016 
Корпус, шток, шаровая пробка
Латунь ЛС59-1
Седло фторопласт-4
Ручка Алюминий черного цвета
Условновное ном. давл., PN
не менее  4МПа
Темп. раб. среды,   не менее (0 -+150)°C
Срок службы, не менее 10 лет
	шт
	

	27. 
	Кран шаровый  ВВ Ду 32 Ру 25 рычаг 

	28.14.13.131/ Ограничения
	Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ 3712-004-42473563-2016 
Корпус, шток, шаровая пробка
Латунь ЛС59-1
Седло фторопласт-4
Ручка Алюминий черного цвета
Условновное ном. давл., PN
не менее  2,5МПа
Темп. раб. среды,   не менее (0 -+150)°C
Срок службы, не менее 10 лет
	шт
	

	28. 
	Кран шаровый  ВН Ду 32 Ру 25 рычаг 

	28.14.13.131/ Ограничения
	Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ 3712-004-42473563-2016 
Корпус, шток, шаровая пробка
Латунь ЛС59-1
Седло фторопласт-4
Ручка Алюминий черного цвета
Условновное ном. давл., PN
не менее  2,5МПа
Темп. раб. среды,   не менее (0 -+150)°C
Срок службы, не менее 10 лет
	шт
	

	29. 
	Кран шаровый  ВВ Ду 50 Ру 25 рычаг 
	28.14.13.131/ Ограничения
	Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ 3712-004-42473563-2016 
Корпус, шток, шаровая пробка
Латунь ЛС59-1
Седло фторопласт-4
Ручка Алюминий черного цвета
Условновное ном. давл., PN
не менее  2,5МПа
Темп. раб. среды,   не менее (0 -+150)°C
Срок службы, не менее 10 лет
	шт
	

	30. 
	Подводка вода 0,6 г/г,  ст/г  

	22.19.30.120/ Ограничения
	Материал:нержавеющая сталь
Длина см.:60 
Предназначение:для присоединения где требуется проток жидкости
Комплектация:прокладка для гайки — 2 шт.
Рабочая температура:0 — 95 гр. С
Диаметр внутренний:13,0 ± 1,0 мм
Диаметр наружный:20,0 ± 1,0 мм
Рабочее давление:максимальное, МПа (bar) — 1,2 (12)

	шт
	

	31. 
	Подводка вода 0,6 г/ш, ст/г 

	22.19.30.120/ Ограничения
	Материал:нержавеющая сталь
Длина см.:60 
Предназначение:для присоединения где требуется проток жидкости
Комплектация:прокладка для гайки — 2 шт.
Рабочая температура:0 — 95 гр. С
Диаметр внутренний:13,0 ± 1,0 мм
Диаметр наружный:20,0 ± 1,0 мм
Рабочее давление:максимальное, МПа (bar) — 1,2 (12)

	шт
	

	32. 
	Подводка вода 0,8 г/г,  ст/г 

	22.19.30.120/ Ограничения
	Материал:нержавеющая сталь
Длина см.:80 
Предназначение:для присоединения где требуется проток жидкости
Комплектация:прокладка для гайки — 2 шт.
Рабочая температура:0 — 95 гр. С
Диаметр внутренний:13,0 ± 1,0 мм
Диаметр наружный:20,0 ± 1,0 мм
Рабочее давление:максимальное, МПа (bar) — 1,2 (12)

	шт
	

	33. 
	Подводка вода 0,8 г/ш   ст/г  

	22.19.30.120/ Ограничения
	Материал:нержавеющая сталь
Длина см.:80 
Предназначение:для присоединения где требуется проток жидкости
Комплектация:прокладка для гайки — 2 шт.
Рабочая температура:0 — 95 гр. С
Диаметр внутренний:13,0 ± 1,0 мм
Диаметр наружный:20,0 ± 1,0 мм
Рабочее давление:максимальное, МПа (bar) — 1,2 (12)

	шт
	

	34. 
	Подводка вода 1,2 г/г,  ст/г  

	22.19.30.120/ Ограничения
	Материал:нержавеющая сталь
Длина см.:120 
Предназначение:для присоединения где требуется проток жидкости
Комплектация:прокладка для гайки — 2 шт.
Рабочая температура:0 — 95 гр. С
Диаметр внутренний:13,0 ± 1,0 мм
Диаметр наружный:20,0 ± 1,0 мм
Рабочее давление:максимальное, МПа (bar) — 1,2 (12)

	шт
	

	35. 
	Подводка вода 1,2 г/ш   ст/г  

	22.19.30.120/ Ограничения
	Материал:нержавеющая сталь
Длина см.:120 
Предназначение:для присоединения где требуется проток жидкости
Комплектация:прокладка для гайки — 2 шт.
Рабочая температура:0 — 95 гр. С
Диаметр внутренний:13,0 ± 1,0 мм
Диаметр наружный:20,0 ± 1,0 мм
Рабочее давление:максимальное, МПа (bar) — 1,2 (12)

	шт
	

	36. 
	Подводка к смесителю 0,6 ст/г  АКВАЛЮКС

	22.19.30.120/ Ограничения
	Материал: нержавеющая сталь
Длина см:60
Рабочая температура:0 — 100 гр. С
Диаметр внутренний:7 мм
Диаметр наружный:14 мм
Рабочее давление: максимальное, МПа (bar) — 2,0 (20)
Размер гайки:1/2
Размер штуцера:М10х1 
	пара
	

	37. 
	Подводка к смесителю 0,8 ст/г  АКВАЛЮКС

	22.19.30.120/ Ограничения
	Материал: нержавеющая сталь
Длина см:80
Рабочая температура:0 — 100 гр. С
Диаметр внутренний:7 мм
Диаметр наружный:14 мм
Рабочее давление: максимальное, МПа (bar) — 2,0 (20)
Размер гайки:1/2
Размер штуцера:М10х1 
	пара
	

	38. 
	Маховик пластик Тула

	22.29.26.110/ Ограничения
	Маховик пластиковый для отечественных кран-букс 
	пара 
	

	39. 
	Кран-букса керамика квадрат М18х1 Русская 

	28.14.12.110/ Преимущества
	
	шт
	

	40. 
	Арматура д/унитаза 1/2" боковая подводка, кнопка хром

	28.14.12.110/ Преимущества
	Сливная арматура с верхней хромированной тягой, для бачка унитаза с боковым набором воды.
В комплект входит: 
-сливной механизм
 - наливной клапан с трубкой
 - крепление бачка унитаза 
	шт
	

	41. 
	Арматура д/унитаза 1/2" нижняя подв,  кнопка хром. 

	28.14.12.110/ Преимущества
	Сливная арматура с верхней хромированной тягой, для бачка унитаза с нижним набором воды.
В комплект входит: 
-сливной механизм
 - наливной клапан с трубкой
 - крепление бачка унитаза 
	шт
	

	42. 
	Унитаз-комп бел.в комплекте

	23.42.10.150/ Преимущества
	Длина, 61см
Ширина, 37.5см
Высота, 77.5см
Цвет белый
Направление выпуска косой (под углом)
Материал фарфор
Сиденье в комплекте да
Материал сиденья пластик
Объем смывн. бачка,  6л
цвет сиденья белый
Подвод воды снизу бачка



	шт
	

	43. 
	Лен UNIPAK 200г 

	01.16.19.110/ Преимущества
	Длинныe вoлoкнa льнa oбeспeчивaют yдoбнyю нaмoткy пpи гepмeтизaции peзьбы кaк бoльших, тaк и мaлых диaмeтpoв – лeн нe сбивaeтся пpи зaкpyчивaнии, что облегчает и ускоряет монтаж. 
	шт
	

	44. 
	Лента фум М1 (К-Чепецк) 30гр вода

	22.21.30.130/ Ограничения
	
	шт
	

	45. 
	Мойка 500х500  с кронштейнами

	25.99.11.119/ Преимущества
	Мойка выполнена из стали покрытая эмалью. Она обладает устойчивостью к химическим веществам и коррозии.
Длина, 50см
Ширина, 50см
Цвет белый

	шт
	

	46. 
	Лейка д/душа 

	22.23.12.140/ Преимущества
	Один режим 
хромированная 
	шт
	

	47. 
	Шланг для душа 150см имп.*имп. 

	25.99.11.120/ Преимущества
	
	шт
	

	48. 
	Обвязка для ванны 11/2 с вып. и перел. с гофрой 40*50 

	22.23.12.140/ Преимущества
	Корпус и гофротруба сифона изготовлены из высококачественного первичного полипропилена на современном оборудовании.
Металлическая часть выпуска сифона и винт изготовлены из нержавеющей стали 304 марки, что обеспечивает невозможность их окисления.
Колба сифона имеет эксцентрично расположенную входную трубку, увеличивает пропускную способность и предотвращает забивание сифона.
	шт
	

	49. 
	  Сифон гофрированный (бел. с нерж. чаш.) 

	28.14.12.110/ Преимущества
	Гофротруба сифона изготовлены из высококачественного первичного полипропилена на современном оборудовании.
Металлическая часть выпуска сифона и винт изготовлены из нержавеющей стали 304 марки, что обеспечивает невозможность их окисления.
Сифон комплектуется универсальным выходом в канализацию диаметром 40/50 мм. Гофротруба присоединяется к сифону резьбовым соединением 1 1/4 "с конусной прокладкой. Наличие данной трубы упрощает монтаж сифона, а универсальный выход 40/50 мм обеспечивает подключение сифона к канализации без дополнительных редукционных переходников. 
	шт
	

	50. 
	Сифон 1 1/2х40 с гофрой 40х40/50 Ани пласт С-0515

	28.14.12.110/ Преимущества
	Корпус и гофротруба сифона изготовлены из высококачественного первичного полипропилена на современном оборудовании.
Металлическая часть выпуска сифона и винт изготовлены из нержавеющей стали 304 марки, что обеспечивает невозможность их окисления.
Колба сифона имеет эксцентрично расположенную входную трубку, увеличивает пропускную способность и предотвращает забивание сифона.
	шт
	

	51. 
	Заглушка 1/2"    штуцер 

	25.92.13.000/ Преимущества
	Заглушка предназначена для перекрывания отдельного участка пневмомагистрали и для закрывания концевого отверстия. Крепление осуществляется с помощью наружной резьбы 1/2". 
	шт
	

	52. 
	Заглушка 1/2" на трубу, гайка,  латунь
	25.92.13.000/ Преимущества
	Заглушка предназначена для перекрывания отдельного участка пневмомагистрали и для закрывания концевого отверстия. Крепление осуществляется с помощью внутренней резьбы 1/2".
	шт
	

	53. 
	Заглушка 3/4" в трубу, штуцер, латунь
	25.92.13.000/ Преимущества
	Заглушка предназначена для перекрывания отдельного участка пневмомагистрали и для закрывания концевого отверстия. Крепление осуществляется с помощью наружной резьбы 3/4".
	шт
	

	54. 
	Заглушка 3/4" на трубу, гайка,  латунь
	25.92.13.000/ Преимущества
	Заглушка предназначена для перекрывания отдельного участка пневмомагистрали и для закрывания концевого отверстия. Крепление осуществляется с помощью внутренней резьбы 3/4".
	шт
	

	55. 
	Заглушка 1" в трубу, штуцер, латунь
	25.92.13.000/ Преимущества
	Заглушка предназначена для перекрывания отдельного участка пневмомагистрали и для закрывания концевого отверстия. Крепление осуществляется с помощью наружной резьбы 1".
	шт
	

	56. 
	Заглушка 1" на трубу, гайка,  латунь
	25.92.13.000/ Преимущества
	Заглушка предназначена для перекрывания отдельного участка пневмомагистрали и для закрывания концевого отверстия. Крепление осуществляется с помощью внутренней резьбы 1".
	шт
	

	57. 
	Заглушка 20 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	58. 
	Заглушка 25 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	59. 
	Манжета 110

	22.19.73.112/ Запреты
	Резина
	шт
	

	60. 
	Манжета 123х110

	22.19.73.112/ Запреты
	Резина
	шт
	

	61. 
	Манжета 50*40 удл.

	22.19.73.112/ Запреты
	Резина
	шт
	

	62. 
	Зажим трубный 20 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	63. 
	Зажим трубный 25 белый

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	64. 
	 Хомут сантехнический 1/2 (20-23) М8 комп. дюбель+шпилька

	25.99.11.191/ Преимущества
	Сталь
	шт
	

	65. 
	Хомут сантехнический 3/4 (25-28) М8 комп. дюбель+шпилька

	25.99.11.191/ Преимущества
	Сталь
	шт
	

	66. 
	Хомут сантехнический 1" (31-35) М8 комп. дюбель+шпилька

	25.99.11.191/ Преимущества
	Сталь
	шт
	

	67. 
	Хомут сантехнический 1 1/4 (42-45) М8 комп. дюбель+шпилька

	25.99.11.191/ Преимущества
	Сталь
	шт
	

	68. 
	Хомут сантехнический 1 1/2 (48-53) М8 комп. дюбель+шпилька

	25.99.11.191/ Преимущества
	Сталь
	шт
	

	69. 
	Хомут сантехнический  4"(107-115) М8 комп. дюбель+шпилька (100)

	25.99.11.191/ Преимущества
	Сталь
	шт
	

	70. 
	Сгон  д.15 гост 8969-75 (108) (110мм)

	24.20.40.000/ Преимущества
	Сгон черный предназначен для прямого соединения в качестве разъема с помощью муфт и контргаек. Изделия сделаны из черной трубы, с одной стороны короткая резьба для стандартного соединения и с другой стороны длинная резьба под муфту и контргайку, для соединения и разъединения трубопровода. Применяется в системах водоснабжения для холодной и горячей воды, отопления, паровых, масляных, неагрессивных жидкостях, воздуховодах, и других системах. 
	шт
	

	71. 
	Сгон  д.20 гост 8969-75 (80) (110мм)

	24.20.40.000/ Преимущества
	Сгон черный предназначен для прямого соединения в качестве разъема с помощью муфт и контргаек. Изделия сделаны из черной трубы, с одной стороны короткая резьба для стандартного соединения и с другой стороны длинная резьба под муфту и контргайку, для соединения и разъединения трубопровода. Применяется в системах водоснабжения для холодной и горячей воды, отопления, паровых, масляных, неагрессивных жидкостях, воздуховодах, и других системах. 
	шт
	

	72. 
	Сгон  д.25 гост 8969-75(60) (130мм)

	24.20.40.000/ Преимущества
	Сгон черный предназначен для прямого соединения в качестве разъема с помощью муфт и контргаек. Изделия сделаны из черной трубы, с одной стороны короткая резьба для стандартного соединения и с другой стороны длинная резьба под муфту и контргайку, для соединения и разъединения трубопровода. Применяется в системах водоснабжения для холодной и горячей воды, отопления, паровых, масляных, неагрессивных жидкостях, воздуховодах, и других системах. 
	шт
	

	73. 
	Сгон  д.32 гост 8969-75 (40) (130мм)

	24.20.40.000/ Преимущества
	Сгон черный предназначен для прямого соединения в качестве разъема с помощью муфт и контргаек. Изделия сделаны из черной трубы, с одной стороны короткая резьба для стандартного соединения и с другой стороны длинная резьба под муфту и контргайку, для соединения и разъединения трубопровода. Применяется в системах водоснабжения для холодной и горячей воды, отопления, паровых, масляных, неагрессивных жидкостях, воздуховодах, и других системах. 
	шт
	

	74. 
	Сгон  д.40 гост 8969-75 (150мм)

	24.20.40.000/ Преимущества
	Сгон черный предназначен для прямого соединения в качестве разъема с помощью муфт и контргаек. Изделия сделаны из черной трубы, с одной стороны короткая резьба для стандартного соединения и с другой стороны длинная резьба под муфту и контргайку, для соединения и разъединения трубопровода. Применяется в системах водоснабжения для холодной и горячей воды, отопления, паровых, масляных, неагрессивных жидкостях, воздуховодах, и других системах. 
	шт
	

	75. 
	Сгон  д.50 гост 8969-75 (20) (150мм)

	24.20.40.000/ Преимущества
	Сгон черный предназначен для прямого соединения в качестве разъема с помощью муфт и контргаек. Изделия сделаны из черной трубы, с одной стороны короткая резьба для стандартного соединения и с другой стороны длинная резьба под муфту и контргайку, для соединения и разъединения трубопровода. Применяется в системах водоснабжения для холодной и горячей воды, отопления, паровых, масляных, неагрессивных жидкостях, воздуховодах, и других системах. 
	шт
	

	76. 
	Контргайка 15 ст

	24.20.40.000/ Преимущества
	Контргайки — соединительный элемент трубопроводов, предназначенный для предотвращения самопроизвольного раскручивания от вибраций, перепадов температур других соединительных частей, таких как сгон или муфта. Контргайки значительно повышают надежность герметичного резьбового соединения труб. 
	шт
	

	77. 
	Контргайка 20 ст.

	24.20.40.000/ Преимущества
	Контргайки — соединительный элемент трубопроводов, предназначенный для предотвращения самопроизвольного раскручивания от вибраций, перепадов температур других соединительных частей, таких как сгон или муфта. Контргайки значительно повышают надежность герметичного резьбового соединения труб. 
	шт
	

	78. 
	Контргайка 25 ст

	24.20.40.000/ Преимущества
	Контргайки — соединительный элемент трубопроводов, предназначенный для предотвращения самопроизвольного раскручивания от вибраций, перепадов температур других соединительных частей, таких как сгон или муфта. Контргайки значительно повышают надежность герметичного резьбового соединения труб. 
	шт
	

	79. 
	Контргайка 32 ст

	24.20.40.000/ Преимущества
	Контргайки — соединительный элемент трубопроводов, предназначенный для предотвращения самопроизвольного раскручивания от вибраций, перепадов температур других соединительных частей, таких как сгон или муфта. Контргайки значительно повышают надежность герметичного резьбового соединения труб. 
	шт
	

	80. 
	Контргайка 40 ст

	24.20.40.000/ Преимущества
	Контргайки — соединительный элемент трубопроводов, предназначенный для предотвращения самопроизвольного раскручивания от вибраций, перепадов температур других соединительных частей, таких как сгон или муфта. Контргайки значительно повышают надежность герметичного резьбового соединения труб. 
	шт
	

	81. 
	Контргайка 50 ст.

	24.20.40.000/ Преимущества
	Контргайки — соединительный элемент трубопроводов, предназначенный для предотвращения самопроизвольного раскручивания от вибраций, перепадов температур других соединительных частей, таких как сгон или муфта. Контргайки значительно повышают надежность герметичного резьбового соединения труб. 
	шт
	

	82. 
	Муфта 15 ст.

	24.20.40.000/ Преимущества
	Муфты стальные соединительные это вид фитингов с резьбой цилиндрического типа, предназначенных для соединения водопроводных, газопроводных, отопительных труб с использованием уплотнителя. 
	шт
	

	83. 
	Муфта 20 ст. 

	24.20.40.000/ Преимущества
	Муфты стальные соединительные это вид фитингов с резьбой цилиндрического типа, предназначенных для соединения водопроводных, газопроводных, отопительных труб с использованием уплотнителя. 
	шт
	

	84. 
	Муфта 25 ст.

	24.20.40.000/ Преимущества
	Муфты стальные соединительные это вид фитингов с резьбой цилиндрического типа, предназначенных для соединения водопроводных, газопроводных, отопительных труб с использованием уплотнителя. 
	шт
	

	85. 
	Муфта 32 ст.

	24.20.40.000/ Преимущества
	Муфты стальные соединительные это вид фитингов с резьбой цилиндрического типа, предназначенных для соединения водопроводных, газопроводных, отопительных труб с использованием уплотнителя. 
	шт
	

	86. 
	Муфта 40 ст.

	24.20.40.000/ Преимущества
	Муфты стальные соединительные это вид фитингов с резьбой цилиндрического типа, предназначенных для соединения водопроводных, газопроводных, отопительных труб с использованием уплотнителя. 
	шт
	

	87. 
	Муфта 50 ст.

	24.20.40.000/ Преимущества
	Муфты стальные соединительные это вид фитингов с резьбой цилиндрического типа, предназначенных для соединения водопроводных, газопроводных, отопительных труб с использованием уплотнителя. 
	шт
	

	88. 
	Тройник чуг 15 гост 8948-75

	24.51.30.000/ Нацрежим не установлен
	Тройник равнозначный , черный
Условный диаметр ½" внут. резьба
	шт
	

	89. 
	Тройник чуг 25 гост 8948-75

	24.51.30.000/ Нацрежим не установлен
	Тройник равнозначный , черный
Условный диаметр 1" внут. резьба
	шт
	

	90. 
	Тройник чуг 32 гост 8948-75

	24.51.30.000/ Нацрежим не установлен
	Тройник равнозначный , черный
Условный диаметр 1 1/4" внут. резьба
	шт
	

	91. 
	Тройник чуг 20 гост 8948-75

	24.51.30.000/ Нацрежим не установлен
	Тройник равнозначный , черный
Условный диаметр 3/4" внут. резьба
	шт
	

	92. 
	Тройник чуг 50 гост 8948-75

	24.51.30.000/ Нацрежим не установлен
	Тройник равнозначный , черный
Условный диаметр 2" внут. резьба
	шт
	

	93. 
	161  Соединитель (американка) прямой 1/2"  Itap

	24.45.24.130/ Преимущества
	Разборное соединение, латунь
Условный диаметр ½" 
 внут. резьба/ нар. резьба
	шт
	

	94. 
	161  Соединитель (американка) прямой 3/4"  Itap

	24.45.24.130/ Преимущества
	Разборное соединение, латунь
Условный диаметр 3/4" 
 внут. резьба/ нар. резьба
	шт
	

	95. 
	Переход 20*1/2"вн.рез. белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	96. 
	Переход 20*1/2"нар.рез. белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	97. 
	Переход 25*3/4"нар.рез. белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	98. 
	Патрубок 20 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	99. 
	Патрубок 25 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	100. 
	Патрубок 32 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	101. 
	Патрубок 40 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	102. 
	Тройник однозначный 20 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	103. 
	Тройник однозначный 25 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	104. 
	Тройник однозначный 32 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	105. 
	Тройник однозначный 40 белый 
	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	106. 
	Тройник редуцир. 20*25*20 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	107. 
	Тройник редуцир. 25*20*25 белый

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	108. 
	Тройник редуцир. 32*25*32 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	109. 
	Тройник редуцир. 32*20*32 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	110. 
	Тройник редуцир. 40*25*40 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	111. 
	Колено 20*45 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	112. 
	Колено 25*45 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	113. 
	Колено 20*90 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	114. 
	Колено 25*90 белый

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	115. 
	Колено 32*45 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	116. 
	Колено 32*90 белый 

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	117. 
	Колено 40*45 белый

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	118. 
	Колено 40*90 белый

	22.21.29.130/ Ограничения
	Детали соединительные для напорных труб из полипропилена
рандомсополимера (PP-R) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
	шт
	

	119. 
	Труба (SDR 6) 20*3,4 арм. стекловолокном белый 

	22.21.21.120/ Ограничения
	Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера
армированные стекловолокном Rubis SDR 6.0 (PN20)
PP-R/PP-R-GF/PP-RP-R 
серия S 2.5 (SDR6) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
Толщина стенки, 3,4мм 
Средний коэффициент линейного
расширения,
не менее3,5х10-5   ̊С-1 
Плотность PPR, 0,91-0,92 г/см3 
Цвет белый
	м
	

	120. 
	Труба (SDR 6) 25*4,2 арм. стекловолокном белый 

	22.21.21.120/ Ограничения
	Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера
армированные стекловолокном Rubis SDR 6.0 (PN20)
PP-R/PP-R-GF/PP-RP-R 
серия S 2.5 (SDR6) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
Толщина стенки, 4,2мм 
Средний коэффициент линейного
расширения,
не менее3,5х10-5   ̊С-1 
Плотность PPR, 0,91-0,92 г/см3 
Цвет белый
	м
	

	121. 
	Труба (SDR 6) 32*5,4 арм. стекловолокном белый 

	22.21.21.120/ Ограничения
	Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера
армированные стекловолокном Rubis SDR 6.0 (PN20)
PP-R/PP-R-GF/PP-RP-R 
серия S 2.5 (SDR6) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
Толщина стенки, 5,4мм 
Средний коэффициент линейного
расширения,
не менее3,5х10-5   ̊С-1 
Плотность PPR, 0,91-0,92 г/см3 
Цвет белый
	м
	

	122. 
	Труба (SDR 6) 40*6,7 арм. стекловолокном белый 

	22.21.21.120/ Ограничения
	Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера
армированные стекловолокном Rubis SDR 6.0 (PN20)
PP-R/PP-R-GF/PP-RP-R 
серия S 2.5 (SDR6) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
Толщина стенки, 6,7мм 
Средний коэффициент линейного
расширения,
не менее3,5х10-5   ̊С-1 
Плотность PPR, 0,91-0,92 г/см3 
Цвет белый
	м
	

	123. 
	Труба (SDR 6) PN20 20*3,4 белый 

	22.21.21.120/ Ограничения
	Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера
 (PN20)
PP-R/PP-R-GF/PP-RP-R 
серия S 2.5 (SDR6) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
Толщина стенки, 3,4мм 
Цвет белый
	м
	

	124. 
	Труба (SDR 6) PN20 25*4,2 белый 

	22.21.21.120/ Ограничения
	Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера
 (PN20)
PP-R/PP-R-GF/PP-RP-R 
серия S 2.5 (SDR6) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
Толщина стенки, 4,2мм 
Цвет белый
	м
	

	125. 
	Труба (SDR 6) PN20 32*5,4 белый 

	22.21.21.120/ Ограничения
	Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера
 (PN20)
PP-R/PP-R-GF/PP-RP-R 
серия S 2.5 (SDR6) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
Толщина стенки, 5,4мм 
Цвет белый
	м
	

	126. 
	Труба (SDR 6) PN20 40*6,7 белый 

	22.21.21.120/ Ограничения
	Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера
 (PN20)
PP-R/PP-R-GF/PP-RP-R 
серия S 2.5 (SDR6) 
Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 
Толщина стенки, 6,7мм 
Цвет белый
	м
	

	127. 
	Смеситель д/кухни  крест кер.с гайкой (без подводки)

	28.14.12.110/ Преимущества
	Высота, 22.8см
Глубина, 12.6см
Цвет  Хром
Назначение для кухонной мойки
Управление двухвентильное
Материал латунь

	шт
	

	128. 
	Смеситель д/ванны G-lauf (JML7-А605) двуручковый

	28.14.12.110/ Преимущества
	Глубина(от стены до края излива), 35.4см
Цвет Хром 
Назначение
для ванны с душем / набор: 
смеситель и душевой гарнитур
Управление двухвентильное
Материал латунь
Форма излива традиционная
	шт
	

	129. 
	Труба бесш. стальн., д. 25х5,0
	24.20.13.110/ Преимущества
	
	м
	

	130. 
	Труба бесш. стальн., д. 32х3,0 ст.20

	24.20.13.110/ Преимущества
	
	м
	

	131. 
	Труба бесш. стальн., д. 57х4,0 

	24.20.13.110/ Преимущества
	
	м
	

	132. 
	Труба бесш. стальн.,  д. 89х4,0

	24.20.13.110/ Преимущества
	
	м
	

	133. 
	Труба бесш. стальн., д. 108х4,0

	24.20.13.110/ Преимущества
	
	м
	

	134. 
	Труба бесш. стальн., д. 159х5,0
	24.20.13.110/ Преимущества
	
	м
	

	135. 
	Муфта соединительная ДРК Ду50
	28.15.26.110/ Преимущества
	Рабочий диапазон диаметров (обжима), мм: 59-72
Материал: Корпус - чугун GGG40, Уплотнение - резина EPDM, Крепеж (болты, шайбы, гайки) - стальные, оцинкованные
	шт
	

	136. 
	Муфта соединительная ДРК Ду65
	28.15.26.110/ Преимущества
	Рабочий диапазон диаметров (обжима), мм: 72-85
Материал: Корпус - чугун GGG40, Уплотнение - резина EPDM, Крепеж (болты, шайбы, гайки) - стальные, оцинкованные
	шт
	

	137. 
	Муфта соединительная ДРК Ду80
	28.15.26.110/ Преимущества
	Рабочий диапазон диаметров (обжима), мм: 88-103
Материал: Корпус - чугун GGG40, Уплотнение - резина EPDM, Крепеж (болты, шайбы, гайки) - стальные, оцинкованные
	шт
	

	138. 
	Муфта соединительная ДРК Ду100
	28.15.26.110/ Преимущества
	Рабочий диапазон диаметров (обжима), мм: 108-128
Материал: Корпус - чугун GGG40, Уплотнение - резина EPDM, Крепеж (болты, шайбы, гайки) - стальные, оцинкованные
	шт
	

	139. 
	Профиль потолочный (ПП)
	24.33.20.000/ Преимущества
	Высота, мм: 27
Ширина, мм: 60
Длина, мм: 3000
Толщина, мм: 0,6
Вид профиля: Потолочный
Форма: С-образная
	шт
	

	140. 
	Профиль для гипсокартона
	25.11.23.110/ Запреты
	Материал: Металл
Ширина, мм: 27
Толщина металла, мм: 0.6
Высота, мм: 28
Тип товара: Профиль
Длина, мм: 3000
	шт
	

	141. 
	Профиль стоечный
	25.11.23.110/ Запреты
	Материал: Металл
Ширина, мм: 75
Толщина металла, мм: 0.6
Высота, мм: 50
Тип товара: Профиль
Длина, мм: 3000
	шт
	

	142. 
	Профиль стартовый
	25.11.23.110/ Запреты
	Материал: Металл
Ширина, мм: 75
Толщина металла, мм: 0.6
Высота, мм: 50
Тип товара: Профиль
Длина, мм: 3000
	шт
	

	143. 
	Уголок перфорированный
	25.11.23.110/ Запреты
	Материал: Оцинковка
Ширина, мм: 25
Высота, мм: 25
Толщина металла, мм: 0.4
Длина, мм: 3000
	шт
	

	144. 
	Потолок «Армстронг»

	22.23.11.000/ Преимущества
	Тип: Плита
Вид: Экономичные, влагостойкие
Ширина, мм: 595
Длина, мм: 595
Вид кромки: Board
Материал: Минеральное волокно
Цвет: Белый
Рисунок: Червоточины
Звукопоглащение, NCR: 0,4
Показатель звукоизоляции, дБ: 34
Коэффициент звукопоглащения, AW: 0,45
Светоотражение, %: 85
Группа горючести: Г1
Количество штук в упаковке: 20
Площадь в упаковке, м2: 7,2
	шт
	

	145. 
	Подвесная система «Армстронг»
	25.11.23.110/ Запреты
	Ширина шапки, мм: 24
Длина профиля, мм: 1200 
Высота профиля, мм: 29
Тип замка: Цельно вырубленный
Тип соединения: Внахлёст
Материал изготовления: Сталь с защитным покрытием
Зона влажности: Нормальная
Класс горючести: Негорючий (НГ)
Степень агрессивности среды: Неагрессивная
Несущая способность: До 8кг на м2
Рекомендуемые схемы монтажа: 4 – 11 
Цвет: Белый
	шт
	

	146. 
	Подвесная система «Армстронг»
	25.11.23.110/ Запреты
	Ширина шапки, мм: 24
Длина профиля, мм: 600    
Высота профиля, мм: 29
Тип замка: Цельно вырубленный
Тип соединения: Внахлёст
Материал изготовления: Сталь с защитным покрытием
Зона влажности: Нормальная
Класс горючести: Негорючий (НГ)
Степень агрессивности среды: Неагрессивная
Несущая способность: До 8кг на м2
Рекомендуемые схемы монтажа: 4 – 11 
Цвет: Белый
	шт
	

	147. 
	Европодвес в комплекте
для несущих профилей 

	25.11.23.110/ Запреты
	Длина, мм: 500
Материал изготовления: Стальная проволока с гальваническим оцинкованным покрытием
Диаметр тяги, мм: 3
Отверстия в пружинах, шт: 4
	шт
	

	148. 
	Профиль потолочный угловой PL19/19

	24.42.22.133/ Ограничения
	Длина, мм: 3000
Цвет: Белый
Размер полки, мм: 19/19
	шт
	

	149. 
	Фанера

	16.21.12.110/ Преимущества
	Толщина, мм: 6
Длина, мм: 1525
Ширина, мм: 1525
Сорт: 2/4
Поверхность: Нешлифованная
	шт
	

	150. 
	Фанера

	16.21.12.110/ Преимущества
	Толщина, мм: 8
Длина, мм: 1525
Ширина, мм: 1525
Сорт: 2/4
Поверхность: Нешлифованная
	шт
	

	151. 
	Фанера

	16.21.12.110/ Преимущества
	Толщина, мм: 10
Длина, мм: 1525
Ширина, мм: 1525
Сорт: 2/4
Поверхность: Нешлифованная
	шт
	

	152. 
	Фанера

	16.21.12.110/ Преимущества
	Толщина, мм: 12
Длина, мм: 1525
Ширина, мм: 1525
Сорт: 2/4
Поверхность: Нешлифованная
	шт
	

	153. 
	Плинтус ПВХ
	22.23.19.190/ Преимущества
	Материал: Самозатухающая композиция на основе ПВХ
Цвет: Сосна, Орех, Коричневый
Длина, м: 2,5
Тип плинтуса: С кабель каналом
Высота: 5,5 см
	шт
	

	154. 
	Линолеум
	22.23.15.000/ Преимущества
	Цвет: Бежевый
Антискользящее покрытие: Да
Использование для тёплых полов: Да
Защитный слой, мм: 0,5
Дизайн: Крошка
Толщина, мм: 2,2
Рельефная поверхность: Передача структуры
Длина (рулон), м: 20
Ширина, м: 4
Класс пожарной опасности: КМ-2
Фото прилагается:
[image: ]
	м2
	

	155. 
	Гипсокартон
	23.62.10.000/ Преимущества
	Соответствует требованиям ГОСТа или ТУ производителя соответствующим условиям данного ГОСТа: ГОСТ 6266-97
Толщина, мм: 9,5
Длина, мм: 2500
Ширина, мм: 1200
Вес листа, кг: 29
Назначение: Стандартный
Вид кромки: Полукруглая утоненная кромка (плук)
Поверхностная плотность, кг/м2: 9,5
Цвет картона: Серый
Цвет маркировки: Синий
Расход раствора при слое толщиной 10 мм, кг: 8,5 на 1 м2
Время высыхания, мин: 45-60
Период полного схватывания и набора максимальной прочности, суток: 7
Прочность затвердевшего основания (на сжатие), МПа: 2,5
Плотность, кг/м2: 950
Зернистость смеси, мм: 0,5 – 1,2
Температура эксплуатации, ºС: От –50 до +70
Группа горючести: НГ (ГОСТ 30244 –94)
Гарантийный срок хранения, месяцев: 18
	шт
	

	156. 
	Цементно-песчаная смесь
	23.64.10.110/ Преимущества
	Марка прочности: М - 150
Размер фракции, мм: 2,5
Прочность на сжатие, МПа: 15
Особенности продукта: Трещиностойкая смесь
Основной материал: Цемент
Место использования: Внутренний/наружный
Цвет сухой смеси: Серый
Фасовка, кг: 50
Марка по подвижности бетонный смеси Пк: 5-9
Температура применения, С°: 5-30
Насыпная плотнисть, кг/куб.м: 1530
Расход воды для затворения на 1кг смеси, литр: 0,166
	кг
	

	157. 
	Цемент
	23.51.12.110/ Ограничения
	Соответствует требованиям ГОСТа или ТУ производителя соответствующим условиям данного ГОСТа: ГОСТ Р 31108-2003
Состав: Клинкер, гипс, минеральные добавки.
Группа: портландцемент
Прочность на сжатие: 400кг/см2
Марка: М-400
Предел прочности: 30 мПА
Срок застывания: минимум 1 час
Изначальная плотность: 1100кг/ м3
Гарантийный срок хранения, месяцев: Не менее 6
Вес, кг: 50
	кг
	

	158. 
	Грунтовка
глубокого проникновения
СТ17
	20.30.11.130/ Запреты
	Фасовка, л: 5-10
Состав: Водная дисперсия солиполимеров акрилатов
Цвет плёнки: Светло-жёлтый
Плотность, кг/дм3:  0,9-1,1
Время высыхания, час: 2
Расход СТ17, л/м2: 0,1 – 0,2 при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания
Гарантийный срок хранения, месяцев: Не менее 24
Толщина одного слоя сухого, мкм: 20 – 25 
Расход, г/м2: 100 – 180 
Растворитель: Уайт-спирит
	л
	

	159. 
	Шпатлёвка
LR+
	20.30.22.120/ Запреты
	Цвет: Белый
Связующее: Полимерный клей
Водостойкость: Не водостойкая
Наполнитель: Тонкомолотый мрамор
Максимальная фракция, мм: 0,3
Расход смеси, кг/м2/мм: 1,2
Расход воды, л/25 кг мешок: 8-9
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм: 1-5
Время использования с момента затворения водой (при хранении в закрытой таре), сутки: 1 (2)
Время высыхания (одного слоя) при 20º С, сутки: 1
Гарантийный срок хранения, месяцев: Не менее 12
Фасовка, кг: 22 
	кг
	

	160. 
	Краска водоэмульсионная
	20.30.11.120/ Запреты
	Состав: Водная дисперсия акрилового сополимера
Степень блеска: матовая
База А, г/см3: 1,58
Гарантийный срок хранения, лет: Не менее 2
Расход, м2/л: 10,8 (на один слой)
Разбавитель: вода
Фасовка ,кг: 10-15
Цвет: Белый
Время высыхания при температуре 20 ºС и относительной влажности 65%, час: - от пыли - 1
- межслойная сушка - 1
- полное высыхание – 2
Область применения: Для стен и потолков (во влажных помещениях)
Соответствует требованиям ГОСТа или ТУ производителя соответствующим условиям данного ГОСТа: ГОСТ Р 52020-2003
	кг
	

	161. 
	Клей плиточный

	23.64.10.110/ Преимущества
	Соответствует требованиям ГОСТа или ТУ производителя соответствующим условиям данного ГОСТа: ГОСТ Р 56387-2015
Состав: СМ11, цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки
Способность к смачиванию: Не менее 10 минут
Количество воды затворения, л: На 25 кг сухой смеси - 6,0; На 5 кг сухой смеси - 1,2 л
Пропорция смешивания с эластификатором СС 83, л: На 25 кг сухой смеси - 3,0 СС 83 + 4,0-5,0 воды; На 5 кг сухой смеси - 0,6 СС 83 + 0,8-1,0 воды
Жизнеспособность (время потребления), часов: 2 (1*)
Температура применения, ºС: От +5 до +30
Стойкость к сползанию, мм: Не более 0,5
Прочность клеевого соединения: Не менее 0,6 МПа
Температура эксплуатации, ºС: От -50 до +70
Группа горючести: НГ (ГОСТ 30244-94)
Фасовка,кг: 25
	кг
	

	162. 
	Штукатурная смесь
	23.64.10.110/ Преимущества
	Соответствует требованиям ГОСТа или ТУ производителя соответствующим условиям данного ГОСТа: ГОСТ Р 58271 – 2018
Состав: Смесь цемента, минеральных заполнителей, пигментов и полимерных модификаторов
Водоудерживающая способность, %: Не менее 90
Расход воды, л: 18 на мешок 30кг
Жизнеспособность раствора, мин: До 25
Толщина слоя, мм: 5 – 15 для потолка, 5-50 для стен
Расход раствора при слое толщиной 10 мм, кг: 8,5 на 1 м2
Время высыхания, мин: 45-60
Период полного схватывания и набора максимальной прочности, суток: 7
Прочность затвердевшего основания (на сжатие), МПа: 2,5
Плотность, кг/м2: 950
Зернистость смеси, мм: 0,5 – 1,2
Температура эксплуатации, ºС: От –50 до +70
Группа горючести: НГ (ГОСТ 30244 –94)
Гарантийный срок хранения, месяцев: Не менее 18
Вес, кг: 30
	кг
	

	163. 
	Плита теплоизоляционная из каменной ваты
	23.99.19.111/ Ограничения
	Толщина, мм: 50
Длина, мм: 1200
Ширина, мм: 600
Коэфициент паропроницаемости µ(м·ч·Па): не менее 0,3
Плотность, кг/м3: 45
Группа горючести: НГ
Влажность по массе: Не более 0,5%
Сжимаемость: Не более 10%
Содержание органических веществ: Не более 2,5%
Плотность кг/м3: 45
Класс по толщине: Т4
Марка: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
Плит в упаковке, шт: 8
	упак
	

	164. 
	Пена монтажная
	20.30.22.170/ Запреты
	Обьем заполнения баллона, мл: 850
Клапан: Под пистолет
Сезонность: всесезонная
Тип работ: Внутренние/наружные
Класс огнестойкости: В3
Температура применения, ℃: От-10до+35
Выход пены, л: 65
Время полного отверждения, часа: 24
Количество штук в упаковке, шт: 12
	шт
	

	165. 
	Плитка керамическая
	23.31.10.120/ Преимущества
	Назначение: Для стен
Форма: Прямоугольная
Цвет: Бежевый
Поверхность: Глянцевая
Фактура: Гладкая
Толщина, мм: 7
Водопоглощение, %: От 10
Размер: 200×300
Количество штук в упаковке, шт: 20
	м2
	

	166. 
	Эмаль ПФ-266

	20.30.12.130/ Запреты
	Соответствует требованиям ГОСТа или ТУ производителя соответствующим условиям данного ГОСТа: ГОСТ Р 51691-2008
Внешний вид: Покрытие глянцевое
Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, ч не более: 24
Цвет: Желто-коричневый
Массовая доля нелетучих веществ в зависимости от цвета, %: 56 – 68 
Толщина одного слоя сухого, мкм: 20 – 25 
Расход, г/м2: 100 – 180 
Растворитель: Уайт-спирит
	кг
	

	167. 
	Поликарбонат сотовый
	20.16.40.140/ Преимущества
	Размер: 10мм 2,1х6 м
	шт
	

	168. 
	Поликарбонат сотовый
	20.16.40.140/ Преимущества
	Размер: 8мм 2,1х6 м
	шт
	

	169. 
	Поликарбонат сотовый
	20.16.40.140/ Преимущества
	Размер: 6мм 2,1х6 м
	шт
	

	170. 
	Труба профильная
	24.20.14.110/ Преимущества
	Материал: сталь
Размер сечения: 20х40 мм
Толщина стенки: 2 мм
	м
	

	171. 
	Труба профильная
	24.20.14.110/ Преимущества
	Материал: сталь
Размер сечения: 40х60 мм
Толщина стенки: 2 мм
	м
	

	172. 
	Труба профильная
	24.20.14.110/ Преимущества
	Материал: сталь
Размер сечения: 25х25 мм
Толщина стенки: 2 мм
	м
	

	173. 
	Труба профильная
	24.20.14.110/ Преимущества
	Материал: сталь
Размер сечения: 20х20 мм
Толщина стенки: 2 мм
	м
	

	174. 
	Труба профильная
	24.20.14.110/ Преимущества
	Материал: сталь
Размер сечения: 15х15 мм
Толщина стенки: 1,5мм
	м
	

	175. 
	Керамогранит
	23.31.10.122/ Преимущества
	Размер: 300х300х8 мм
Назначение: Для пола/стен
Форма: Квадратная
Цвет: 
Поверхность: 
Фактура: Гладкая
	м2
	

	176. 
	Профнастил МП-20х1100
	24.33.20.000/ Преимущества
	Материал: сталь оцинкованная 
Толщина, мм: 0,4 мм
Вес, 1м2/кг: 4,00
Высота, мм: 18-20
Ширина общая/рабочая, мм: 1150/1100
	м2
	

	177. 
	Монтажный клей-герметик Момент
	20.52.10.190/ Запреты
	Назначение: универсальный
Тип: реакционный
Основа клея: полимеры
Количество компонентов: 1
Условия отверждения: кислород
Консистенция: паста
Объем: 0.4 л
Цвет: белый
Склеиваемые материалы: пенопласт, гипсокартон, пластмасса
Вид тары: картридж под пистолет
Первоначальная хваткость: 45 кг/м²
Температура применения: от +10 °С
Время схватывания: 10-15 мин
Время высыхания: до 48 ч
	шт
	

	178. 
	Мастика битумно-резиновая (для кровли) AquaMast (18кг)
	23.99.12.120/ 
Преимущества
	Тип материала: Битумные мастики
Группа горючести: Г4
Прочность сцепления (адгезия) с бетоном, МПа: не менее: 0.1
Прочность сцепления (адгезия) с металлом, МПа: не менее: 0.1
Теплостойкость, °С: 80
Условная прочность, МПа: не менее0.2
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, %:  не менее 100
Фасовка: ведро 18кг
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 часов: выдерживает
Марка: Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-резиновая холодная AquaMast
Минимально допустимая температура для применения, °С: 10
Максимально допустимая температура для применения, °С: 40
Массовая доля нелетучих веществ, %: 73-93
Класс пожарной опасности материала: КМ5
Срок хранения, мес: 18 месяцев 
	кг
	




*Ограничение не применяется при неконкурентной закупке

_______________________ Н.В. Шабалин                                                                       ______________________
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