

Техническое задание 
на поставку запасных частей к электроплитам для нужд ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.

	Технические, качественные, функциональные и иные характеристики

	№ 
	Наименование материала
	Наименование показателя
	Требуемое значение
	Требования к значению (точное или диапазонное)
	Кол-во (шт.)

	1
	Электроконфорка ЭКЧ-180 1,5 кВт 
[image: http://korporacia.ru/sites/default/files/imagecache/similar/ekche145.jpg]
	Предназначена
	для установки в качестве нагревателя в электроплитах
	
	120

	
	
	Мощность, кВт
	не менее 1,5
	точное
	

	
	
	Диаметр, мм
	не более 180
	точное
	

	
	
	Номинальное напряжение, В
	220
	
	

	
	
	Материал корпуса
	чугун
	
	

	
	
	Комплектуется
	хромированным металлическим кольцом (обод Ф180)
	
	

	
	
	Масса, кг
	не менее 1,30
	точное
	

	
	
	Степень защиты
	IP 20
	
	

	2
	Электроконфорка ЭКЧ-145-1,0 кВт 

[image: маленькая чугунная конфорка для электроплиты ЗВИ]
	Предназначена
	для установки в качестве нагревателя в электроплитах
	
	120

	
	
	Мощность, кВт
	не менее 1,0
	точное
	

	
	
	Диаметр, мм
	не более 145
	точное
	

	
	
	Номинальное напряжение, В
	220
	
	

	
	
	Масса, кг
	не менее 1,00
	точное
	

	
	
	Материал корпуса
	чугун
	
	

	
	
	Комплектуется
	хромированным металлическим кольцом (обод Ф145)
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP 20
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