




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки: Закупка оборудования для нужд ФГБУ «ЦАО»
2. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ЦЕНТPАЛЬНАЯ АЭPОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕPВАТОPИЯ» (ФГБУ «ЦАО»).
3. Место поставки товара: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 3.
Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика на адрес Заказчика: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 3.
4. Сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения контракта в течение 10 календарных дней.
5. Требования к качеству товара:
Поставляемый товар должен соответствовать всем требованиям нормативно-технической документации, ГОСТам на соответствующий вид товара.
	№ 
п/п
	Наименование
	Характеристики / Описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	ИВЭПР 24/2,5 2х12-Р БР

	Напряжение питания от сети переменного тока, В 150 - 265
Номинальный ток нагрузки, А 2,5
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, Вт, не более 120
Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме, мА, не более 	40
Выходное напряжение источника при работе от сети, В 26,4 - 27,6
Выходное напряжение источника при работе от АКБ, В 	19 - 27
Количество устанавливаемых АКБ 	2
Емкость АКБ, А·ч 	12
Степень защиты оболочки 	IP20
Масса (без АКБ), кг, не более 	2,2
Ширина, мм, не более 	324
Высота, мм, не более 	184
Глубина, мм, не более 	111
Гарантийный срок эксплуатации, мес, не более 	24
Диапазон рабочих температур, °С 	от -10 до +50
	Шт
	1

	2
	АКБ 12В/12Ач Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный
	Емкость аккумулятора, А·ч  12
Номинальное напряжение, В 12
Диапазон рабочих температур:
- хранение, °C
-20…+50
- заряд, °C
-10…+50
- разряд, °C
-15…+50
Габаритные размеры мм
151х96х101
Масса, не более, кг 3.33
	Шт
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	3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 (2xRS-485)
	Напряжение питания ППКОП, В  10.2…28.4
Ток потребления при 12 В питания, не более, мА
410
Количество ШС 10
Напряжение на входе ШС, В 19…22
Ток питания извещателей по ШС, мА 3.0
Количество выходов реле 2
Выходные коммутационные параметры реле:
- напряжение постоянного тока, не более, В 130
- ток, не более, А 0.1
Количество выходов "ОК" 2
Параметры выхода "ОК" 28 В/1 А
Защита от перегрузки
самовосстанавливающиеся предохранители
Интерфейс подключаемых считывателей Touch Memory
Количество ключей управления, не более 85
Размер буфера событий 512
Защита от вскрытия корпуса Есть
Время технической готовности после подачи питания, с 3
Сопротивление оконечного резистора, кОм 4.7
Степень защиты IP40
Диапазон рабочих температур, °С -30…+50
Габаритные размеры мм 156х107х35
Масса, не более, кг 0.3

	Шт
	1



Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в котором не были восстановлены потребительские свойства). 
6. Требования к безопасности товара.
Товар должен быть экологически безопасен. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
7. Требования к габаритам, упаковке, отгрузке товара.
7.1. Товар должен отгружаться в производственной упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара. 
73. Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской.
7.4. Поставщик должен поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
7.5. Разгрузка товара по месту нахождения Заказчика осуществляется силами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия или прочих документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара характеристикам, указанным в настоящей документации. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение десяти дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов. Требования к сроку годности (эксплуатации) товара: согласно технической документации производителя.
