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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку электротоваров, расходных материалов для электрики, микроскопа для электроники, 
противопожарного оборудования, специализированного крепежа, клемм, инструмента, телекоммуникационные разъемов, кабели питания для профессионального оборудования, прочие расходные материалы

1. Количество поставляемого товара: согласно приложению № 1 к Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.
2. Характеристики объекта закупки: согласно приложению № 1 к Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.
3. Срок поставки товара: в течение 15 рабочих дней с момента заключения Контракта.
4. Место поставки товара: Российская Федерация, городской округ Красногорск, Пятницкое шоссе, 6-й км., дом 1, строение №10 (въезд со стороны ул. Барышиха, д. 57).
5. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика. Перед поставкой Поставщик должен согласовать с Заказчиком дату и время поставки.

6. Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: 

Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задании и отвечать функциональному назначению. В описании предлагаемого к поставке товара участник закупки указывает все фактические качественные, технические и функциональные характеристики продукции, которые должны соответствовать Техническому заданию. 
Срок гарантии на товар – не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке обеими Сторонами Контракта. 
Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается: диагностика и восстановление работоспособности товара при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период на месте эксплуатации товара в течение суток после заявки от Заказчика; при отсутствии возможности восстановления работоспособности на месте, устранить все неисправности в срок до 3 (трех) рабочих дней; Расходы по возврату товара, восстановлению, замене производятся за счет средств Поставщика. 

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта, изложенными в показателях качества, технических характеристиках, определенных при проведении закупки.

7. Требования к качественным и к функциональным характеристикам товаров: 
Весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений. 

Весь поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу.

8. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): 
Товар, предлагаемый к поставке, должен соответствовать требованиям действующего законодательства.
Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 
Товар, указанный в Приложении №1, поз. №1-7, 16, 25-27  в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 792-р (Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации) подлежит обязательной маркировке средствами идентификации.  
Вместе с Товаром передаются документы:

- эксплуатационные документы (руководства, паспорта, инструкции), в случае если данная документация предусмотрена производителем товара.

- сертификаты соответствия качества, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара;

- гарантийная документация (талоны, сертификаты).

Документы предоставляются: на бумажном носителе (один экземпляр) и в электронном виде (в форматах *.PDF, *.DOC(X)) по электронной почте zakupki@rosconcert.ru.

Документы предоставляются на русском языке.
9. Порядок поставки товаров: Поставка выполняется в сроки, указанные в пункте 3 настоящего Технического задания. Поставка должна выполняться в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00 часов. 
10. Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:              

Не установлено. 
Приложения: Приложение № 1 
	№ п/п
	Наименование

товара
	ОКПД
	Описание товара. Требуемые значения/показатели технических, качественных характеристик
	Ед. изм.
	Кол-во
	Изображение

	1. 
	Наконечник КВТ НШВИ 2,5- 8 (упаковка 500 шт)
	27.33.13.120
	Тип: наконечник штыревой втулочный

Количество в упаковке: 500 шт

Наличие изоляции: да

Изоляция: РР (полипропилен)

Материал: медь луженая

Общая длина: 15.4 мм

Сечение провода: 2.5 мм²

Длина металлической части: 10 мм

Диаметр: 4.3 мм

Габариты: 15,4х5х5 мм

Тип монтажа: опрессовка/обжим

Модельный ряд: НШВИ

Цвет: синий

Диаметр металлической части (внешний): 2.6 мм

Диаметр металлической части (внутренний): 2.3 мм

Температура эксплуатации: до 105 °С

Одинарный: да

	шт
	7
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	2. 
	Наконечник КВТ НШВИ 1,5- 8
(упаковка 500 шт)
	27.33.13.120
	Тип: наконечник штыревой втулочный

Количество в упаковке: 500 шт

Наличие изоляции: да

Изоляция: РР (полипропилен)

Материал: медь луженая

Общая длина: 14.3 мм

Сечение провода: 1.5 мм²

Длина металлической части: 10 мм

Диаметр: 3.6 мм

Габариты:14х5х5 мм

Тип монтажа: опрессовка/обжим

Модельный ряд: НШВИ

Цвет: черный

Диаметр металлической части (внешний): 2 мм

Диаметр металлической части (внутренний): 1.6 мм

Температура эксплуатации: до 105 °С

	шт
	2
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	3. 
	Наконечник КВТ НШВИ 0,75- 8
(упаковка 500 шт)
	27.33.13.120
	Тип: наконечник штыревой втулочный

Количество в упаковке: 500 шт

Наличие изоляции: да

Изоляция: РР (полипропилен)

Материал: медь луженая

Общая длина: 14.3 мм

Сечение провода: 0.75 мм²

Длина металлической части: 8 мм

Диаметр: 2.7 мм

Габариты: 14х3х3 мм

Тип монтажа: опрессовка/обжим

Модельный ряд: НШВИ

Цвет: серый/серебристый

Диаметр металлической части (внешний): 1.5 мм

Диаметр металлической части (внутренний): 1.2 мм

Температура эксплуатации: до 105 °С

	шт
	1
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	4. 
	Наконечник КВТ НШВИ 6,0-12
(упаковка 100 шт)
	27.33.13.120
	Тип: наконечник штыревой втулочный

Количество в упаковке: 100 шт

Наличие изоляции: да

Изоляция: РР (полипропилен)

Материал: медь луженая

Общая длина: 20.5 мм

Сечение провода: 6 мм²

Длина металлической части: 12 мм

Диаметр: 5.9 мм

Габариты: 21х7х7 мм

Тип монтажа: опрессовка/обжим

Модельный ряд: НШВИ

Цвет: желтый/серебристый

Диаметр металлической части (внешний): 3.9 мм

Диаметр металлической части (внутренний): 3.5 мм

Температура эксплуатации: до 105 °С

	шт
	5
	
[image: image4]

	5. 
	Наконечник КВТ НШВИ 16-12
(упаковка 100 шт)
	27.33.13.120
	Тип: наконечник штыревой втулочный

Количество в упаковке: 100 шт

Наличие изоляции: да

Изоляция: РР (полипропилен)

Материал: медь луженая

Общая длина: 22 мм

Сечение провода: 16 мм²

Длина металлической части: 15 мм

Диаметр: 8.6 мм

Габариты: 22х10х10 мм

Тип монтажа: опрессовка/обжим

Модельный ряд: НШВИ

Цвет: синий/серебристый

Диаметр металлической части (внешний): 6.2 мм

Диаметр металлической части (внутренний): 5.8 мм

Температура эксплуатации: до 105 °С

Одинарный: да

	шт
	5
	
[image: image5]

	6. 
	Наконечник КВТ тмл 16-10-6 луженый
(упаковка 100 шт)
	27.33.13.120
	Тип: наконечник кольцевой прямой

Тип монтажа: опрессовка/обжим

Количество в упаковке: 100 шт

Сечение кабеля (Cu): 16 мм²

Диаметр кольца: 10.5 мм

Крепление винта: М10

Материал: медь луженая

Габариты: 40х18х9 мм

Модельный ряд: ТМЛ

ГОСТ: ГОСТ 7386-80

	шт
	2
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	7. 
	Луженый наконечник ТМЛ 35-10-9 КВТ
(упаковка 100 шт)
	27.33.13.120
	Тип: наконечник кольцевой прямой

Тип монтажа: опрессовка/обжим

Количество в упаковке: 100 шт

Сечение кабеля (Cu): 35 мм²

Диаметр кольца: 10.5 мм

Крепление винта: М10

Материал: медь луженая

Габариты: 60х22х12 мм

Модельный ряд: ТМЛ

Цвет: серебристый

Число подключенных проводников: 1

ГОСТ: ГОСТ 7386-80

	шт
	2
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	8. 
	Elikliv 10.1'' 4K Автофокусный цифровой микроскоп 2000X HDMI с механическим манипулятором + подъемным штоком, EM4K-AF Flex 16GB
	26.51.61.110
	Тип: Микроскоп

Вид микроскопа: Цифровой

Диаметр объектива, мм: 1

Макс. увеличение, крат: 2000

Подсветка: Лампа накаливания

Конструктивные особенности: Крепление на штатив

Принадлежности в комплекте: Штатив

Цвет: Бежевый

Тип насадки микроскопа: Цифровой дисплей/монитор ПК

Тип аксессуара: Подсветка

Фокусировка: Грубая

Фокусное расстояние, мм: 1

Расположение подсветки: Комбинированная
Комплектация

1x Цифровой микроскоп EM4K-AF Flex 4K 1x Подставка Flex Arm с 4-дюймовой стойкой 1x Кольцевая подсветка 1x Кабель HDMI 1x Паяльная площадка 2x Кабель USB 1x Руководство 1 X SD-карта объемом 16 ГБ
	шт
	3
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	9. 
	Огнетушитель Ярпожинвест ОП-5 з АВСЕ 00-00003837
	28.29.22.110
	Вид огнетушителя: порошковый

Тип огнетушащего вещества: ОП

Перезаряжаемый: да

Класс пожара: А/В/С/Е

Срок годности: 2 года
	шт
	6
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	10. 
	Крепление огнетушителя напольное, кронштейн


	25.72.14.190
	Тип: Пожарный инвентарь

Тип пожарного инвентаря: Настенное крепление для огнетушителя

Длина, см: 320

Ширина, см: 170

Цвет: Красный


	шт
	6
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	11. 
	Адаптер оптический (розетка оптическая) LC/UPC SM duplex (упаковка 50 шт)
	26.20.40.130
	Тип: Кабель-переходник

Цвет: Синий

Интерфейсы: APC/UPC

Вес товара, г: 170
	шт
	2
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	12. 
	Винт с потайной головкой ЕВРОПАРТНЕР DIN 965 3х12 нержав. сталь. G2 0312 1

(упаковка 10 шт)
	25.94.11.110
	Тип: полная резьба

Диаметр резьбы: М3

Направление резьбы: правая

Длина: 12 мм

Фасовка: 10 шт

Фасовка: 0.012 кг

Вид головки: потайная

DIN: 965

ГОСТ: 17475-80

ISO: 3506-1-2009

Класс прочности: 6.8

Материал: нержавеющая сталь G2
	шт
	10
	
[image: image12]

	13. 
	Самостопорящаяся гайка ЕВРОПАРТНЕР DIN 985 М3 нержав. сталь 10 шт. G2 8523 1
(упаковка 10 шт)
	25.94.11.130
	Диаметр резьбы: М3

Шаг резьбы: 0.5

Направление резьбы: правая

Размер под ключ: 5.5 мм

Фасовка: 10 шт

Фасовка: 0.025 кг

Класс прочности: А2-70

DIN: 985

ГОСТ: 3506-1-2009

Материал: сталь
	шт
	10
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	14. 
	Клей силиконовый Kafuter K-5911B для фар, светодиодов
	20.52.10.190
	Однокомпонентный силиконовый клей - для автомобильных фар и светодиодов. 

Цвет клея – черный.
Предназначение: для металла, стекла, пластика, полупроводниковых компонентов, высоковольтных компонентов, деталей печей, трубопроводов.

Температурный использования от -60 до 260°С.
Объем: 30мл
	шт
	5
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	15. 
	Панели-заглушки Blank-A-006 First Cable
	25.11.23.161
	Панель-заглушка, для шкафов 19, алюминий, ребра жесткости, 5U
ширина ребер жесткости 10 мм, алюминий- 1.5 мм покрытие- порошковая эмаль, цвет- черный, вес- 480 г, First Cable
Имеет ребра жесткости шириной 10 мм
Предназначена для установки в «рэк 19»
Внешние габариты (ШxВxГ), мм: 482 x 222 x 11



	шт
	5
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	16. 
	Кабельная вилка PCE 16А 250V 2P+E IP54 корпус черный, маркер черный 0512-ss
	27.33.13.130
	Напряжение сети: 230/220 В
Max нагрузка (Вт): 3500

Номинальная сила тока: 16 А
Материал корпуса: резина
Степень защиты: IP54
Цвет: черный
Заземление: есть
Тип: вилка Schuko
Форма: прямая
Вес нетто: 0,1 кг

	шт
	100
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	17. 
	Разъем RJ-45(8P8C), FTP, CAT 5e
	27.32.13.159
	Категория (Cat): 5E

Модель/исполнение: Штекер

Необходим специальный инструмент: Да

Подходит для круглого кабеля: Да

Подходит для скрученного (витого) многожил. Провода: Да

Способ подключения: Обжим

Тип соединителя/разъема: RJ45 8(8)

Цвет: Серебро

Экранированный: Да

Тип: Коннектор

Тип используемого волокна/категория медного кабеля: кат.5E

Тип разъема: RJ45

Экранирование: FTP

Вес, г: 2
	шт
	200
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	18. 
	Встраиваемая розетка PCE 32А 400V 3P+N+E IP44 325-6
	27.33.13.130
	Способ установки: скрытая установка

Количество полюсов: 3P+N+E

Материал корпуса: полиамид

Наличие крышки: есть

Напряжение сети: 400/380 В

Номинальная сила тока: 32 А

Степень защиты: IP44

Крепление на стену: да

Цвет: оранжевый

Заземление: есть

Тип: розетка кабельная

Вес нетто: 0.206 кг
	шт
	20
	
[image: image18]

	19. 
	Встраиваемая розетка PCE 16А 230V 1P+N+E IP44 313-6
	27.33.13.130
	Способ установки: скрытая установка

Количество розеток: 1 шт

Количество полюсов: 1P+N+E

Материал корпуса: полиамид

Наличие крышки: есть

Напряжение сети: 230/220 В

Номинальная сила тока: 16 А

Степень защиты: IP44

Крепление на стену: да

Цвет: синий

Заземление: есть

Тип: розетка кабельная

Вес нетто: 0.115 кг
	шт
	30
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	20. 
	Встраиваемая розетка PCE 16А 220V 2P+E IP54 50x50 подключение сзади, синяя 105-0b
	27.33.13.130
	Max нагрузка (кВт): 3.5

Напряжение сети: 230/220 В

Max нагрузка (Вт): 3500

Форма: прямая

Материал: пластик

Заземление: есть

Степень защиты: IP54

Крепление на стену: да

Цвет: синий

Номинальная сила тока: 16 А

Количество розеток: 1 шт

Тип: розетка/гнездо евро

Наличие крышки: есть

Вес нетто: 0.046 кг
	шт
	30
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	21. 
	Cabeus PC-S22-IEC19-2.5-1.8M Кабель питания компьютера (Schuko+C19) (3x2.5), 1.8 м
	26.20.40.113
	Тип: Кабель питания для компьютера

Разъемы: Schuko - C19

Форма вилки: Угловая вилка

Длина шнура: 1.8 м

Сечение: 3х2.5 мм

Макс. ток нагрузки: 16 А

Цвет: Чёрный
Вес: 0.39 кг.

	шт
	5
	
[image: image21]

	22. 
	Кабель электропит. PDU 3х1.5 2м с разъемами С13-C14 ITK PC-C13C14-2M
	26.20.40.113
	Тип изделия: Блок розеток
Тип: С13-С14


Длина, м
: 2


Цвет: Черный



Количество жил: 3


Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид (PVC


Номинальное напряжение: 230 В


Номинальное напряжение по: 230 В


Номинальное напряжение с: 230 В


Номинальное сечение проводника: 1.5 кв.мм


Номинальный ток: 10 А


Подключение 1: Штепсельная вилка стандарта IEC


Степень защиты IP: IP20


Цвет внешней оболочки: Черный


ETIM класс наименование: Шнур электропитания


Длина L, мм: 2



Кол-во проводников: 3



Материал проводника: медь


Сечение проводников: 1.5 кв.мм


Температура эксплуатации: от+10 до+40°С


Тип вилка 1: C13


Тип Вилка 2: С14


Тип оболочки: ПВХ


Цвет оболочки: черный


Max нагрузка (Вт): 2200


Длина кабеля: 2 м


Материал: ПВХ


Номинальная сила тока: 10 А


Степень защиты: IP20



Частота: 0.00005 МГц



Защитный проводник: Да


Класс защиты от поражения электрическим током: I


Количество полюсов: 2Р+РЕ


Максимальная мощность нагрузки, Вт: 2200


Материал внешн оболочки: ПВХ(PVC)


Номин напряжение, В: 230


Номин сечение проводника, мм²: 1.5


Номин ток, А: 10


Присоединение 1: Штыревой/гнездовой разъем (типа IEC 320)



Степень защиты – IP: IP20


Температура эксплуатации, °C: 10…40


Цвет внешн оболочки: Черный


Цвет изоляции: Черный


Частота, Гц: 50 Гц





Количество постов: 1




Вес, г: 200
	шт
	40
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	23. 
	Винт DIN 7985 с цилиндр. гол. и сферой ГОСКРЕП М4 х 16 нержав. сталь 10 шт. 10-0016940


	25.94.11.110


	Тип: полная резьба

Диаметр резьбы: М4

Шаг резьбы: 0.7 мм

Направление резьбы: правая

Длина: 16 мм
Фасовка: 10 шт

Фасовка: 2.25 кг

Вид головки: цилиндрическая

DIN: 7985

Класс прочности: 5.8

Размер под ключ: PH2

Материал: нержавеющая сталь
	шт
	15
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	24. 
	Самостопорящаяся гайка Госкреп DIN 985 М4 20 шт. 6-0036990
	25.94.11.130
	Диаметр резьбы: М4

Шаг резьбы: 0.7

Направление резьбы: правая

Размер под ключ: 7 мм

Фасовка: 20 шт

Класс прочности: 6

DIN: 985

Материал: сталь

Покрытие: цинк
	шт
	8
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	25. 
	Салфетки влажные Эконом smart универсальные флоупак с жёстким клапаном (120 листов в пачке)


	20.41.31.220
	Количество листов в пачке: 120
Тип салфеток: универсальные

Не содержит спирт

Отдушка: да

Размер салфетки: 14.5x16 см

Сырьё: нетканый материал

В индивидуальной упаковке: да

Вид упаковки: флоупак с жёстким клапаном

	шт
	15
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	26. 
	Плоский неизолированный разъем КВТ РП-М 2,5-6,3 100 шт 59139
	27.33.13.120
	Тип: плоский разъем

Тип разъема: плоский "мама"

Сечение провода: 0.75-2.5 мм²

Количество в упаковке: 100 шт

Номинальный ток: 25 А

Тип монтажа: опрессовка/обжим

Материал: латунь

Модельный ряд: РП-М

Цвет: Золотистый

	2
	шт
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	27. 
	Плоский неизолированный разъем КВТ РП-М 1,5-(4,8) 85669
	27.33.13.120
	Тип: разъем плоский (мама)

Сечение провода: 0.75-1.5 мм²

Количество в упаковке: 100 шт

Номинальный ток: 15 А

Тип монтажа: опрессовка/обжим

Материал: латунь

Модельный ряд: РП-М

	2
	шт
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	28. 
	Клещи для обжима неизолированных наконечников NEO Tools 22-12 AWG 01-502
	25.73.30.166
	Max сечение неизол. наконечников (Al): 3.31 мм²

Max сечение неизол. наконечников (Сu): 3.31 мм²

Min сечение неизол. наконечников (Al): 0.3 мм²

Min сечение неизол. наконечников (Сu): 0.3 мм²

Длина: 250 мм

Сечение неизолир. наконечников (Al): 3.31 мм²

Сечение неизолир. наконечников (Сu): 0.3 мм²

Тип: для силовых наконечников

Вес, г: 625
	1
	шт
	
[image: image28]

	29. 
	Колодка для удлинителя 6 мест К06 STANDARD IEK черная
	27.33.13.190
	Тип: Удлинитель, сетевой фильтр

Вид розеток: Евровилка

Электробезопасность: Заземление

Входное напряжение, В: 250

Количество розеток, шт: 6

Номинальный ток, А: 16

Макс. ток, А: 16

Макс. нагрузка, Вт: 3500

Стандарт защиты: IP20

Цвет: Черный
	30
	шт
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