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Техническое задание

	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Дрель-шуруповерт WORX Professional аккумуляторный
ударный бесщеточный 12В, 40Нм,
2Ач х2, ЗУ, сумка WU131X 
	Тип двигателя: бесщеточный
Max крутящий момент: 40 Нм
Жестк. вращ. момент: 40 Нм
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: 2 А*ч
Напряжение аккумулятора: 12 В
Устройство аккумулятора: обойма
Размер зажимаемой оснастки: 0.1-10 мм
Min размер оснастки: 0.1 мм
Мах размер оснастки: 10 мм
Мах диаметр сверления (дерево): 20 мм
Max диаметр сверления (металл): 10 мм
Мах диаметр сверления (кирпич): 8 мм
Наличие удара: есть
Ленточные (магазинные): нет
Наличие реверса: да
Наличие подсветки: да
Тормоз двигателя: есть
Тип патрона: быстрозажимной
Крепление патрона: несъемный
Блокировка шпинделя: да
Частота вращения шпинделя: 0-1800 об/мин
Число скоростей: 2
Max частота вращения шпинделя: 1800 об/мин
Max диаметр шурупа: 10 мм
Число ступеней крутящего момента: 20
Универсальный аккумулятор: есть
Зарядное устройство в комплекте: есть
Количество аккумуляторов в комплекте: 2
Дополнительная рукоятка: нет
Наличие фонаря в комплекте: нет
Вес нетто: 0.95 кг
Габариты без упаковки: 185х195х90 мм
Тип: аккумуляторный
Серия аккумулятора: нет
Тип удара: осевой
Съемный патрон: нет
Быстросъемный патрон: нет
Крепление на ремень: нет
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели: да
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