ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
демонтаж и монтаж сплит-систем настенного типа 
ИКЗ 261372801260037020100100230590000000

1. [bookmark: _GoBack]Предмет закупки: Демонтаж, монтаж сплит-систем настенного типа включает в себя: демонтаж кондиционера Haier HSU-24HPL03/R3(IN), бывшего в употреблении, по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. 1-я Комсомольская, д.1, ваукумацию, перевозку в г. Иваново; демонтаж кондиционера не работающего Vika Clima VC-24FS-P125, ремонт фреоновой трассы, монтаж кондиционера Б/У (из г. Тейково), заправку фреоном и пуско-наладочные работы (далее - Работы) в помещение серверной, административного здания УФНС России по Ивановской области, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Почтовая, д. 24. 
1. Срок выполнения Работ: в течение 4 рабочих дней с даты заключения контракта.
1. Место выполнения Работ: 
Ивановская область, г. Тейково, ул. 1-я Комсомольская, д.1, помещение серверной (2 этаж) (автовышка требуется);
 г. Иваново, ул. Почтовая, д.24,  помещение серверной (2 этаж). Размещение: внутренний блок –  помещение серверной № 216 (2 этаж):  наружный блок – кровля здания. Стена: кирпич до 0,8 м (автовышка не требуется). 
4.  Условия демонтажа, монтажа сплит-системы настенного типа: 
Демонтаж, монтаж, разгрузка, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию сплит-системы, вывоз мусора осуществляется силами Подрядчика. Весь процесс выполнения Работ должен обеспечиваться Подрядчиком без прекращения рабочего процесса на территории Заказчика.
Все выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормам и правилам, установленным правовым актам Российской Федерации для такого рода и вида работ: СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения; СНиП 21-01-97 - Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
5. Электромонтажные работы Подрядчика без затрат со стороны Заказчика:
- сплит-система подключаются своей индивидуальной линией на отдельный автомат-выключатель (пакетник) распределительного щитка находящегося в помещении серверной Управления по существующей схеме;
6. Проведение монтажных  работ:
Монтажные работы наружного блока производятся с кровли на стену здания. 
Монтажные работы должны осуществляться в рабочее время. График работы - пятидневная рабочая неделя с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45, перерыв на обед с 13-00 до 13-45. 
При выполнении работ Подрядчик производит укрывание шкафов и оргтехники в помещении. Укрывной материал – пленка ПВХ, поставляется Подрядчиком. По завершению монтажных работ Подрядчик производит уборку помещения с помощью пылесосов, вывозит с территории Заказчика мусор, оставшийся после Работ, а также упаковочный материал. 
Ответственность за технику безопасности при проведении всех видов работ по демонтажу, монтажу возлагается на Подрядчика.
После завершения монтажа системы кондиционирования Подрядчик проводит пуско-наладочные работы системы кондиционирования и инструктаж персонала в части пользования сплит – системой,  предоставляет исполнительскую документацию (схемы подключений и т.д.).
7.   Требования к гарантийному сроку: 
Поставщик гарантирует, что выполняемые Работы проведены в соответствии со стандартами и качественными характеристиками, указанными изготовителем и соответствует требованиям Технического задания. Поставщик обеспечивает гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока. 
Гарантийный срок на Работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты  подписания документа о приемке Работ.
