Техническое задание
[bookmark: _GoBack]Наименование: оборудование для системы контроля и управления доступом.
Место поставки: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
	

	АКБ 12в 17ач
	1
	Полная мощность, В·А                      204
Цвет      Оранжевый, синий
Тип аккумулятора   AGM, Pb (свинцово-кислотный)
Емкость, А•ч                                         17
Клеммы                                               Болт
Входное напряжение                      13,7 В
Выходное напряжение                    12 В
Длина, мм                                             181
Ширина, мм                                        77
Высота, мм                                          167
Размеры, мм                                      181*77*167
Вес товара, г                                        5600
Гарантия     не менее                         365 дней
Срок службы не менее 8 лет
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	АКБ 12в 9ач
	1
	Полная мощность, В·А                      108
Цвет                                                      Оранжевый, синий
Тип аккумулятора     AGM, Pb (свинцово-кислотный)
Емкость, А•ч                                         9
Клеммы                                               F2
Входное напряжение                      13,7 В
Выходное напряжение                    12 В
Длина, мм                                             151
Ширина, мм                                        65
Высота, мм                                          94
Размеры, мм                                      151x65x94
Вес товара, г                                        2650
Гарантия     не менее                        365 дней
Срок службы       не менее                8 лет
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	Считыватель Matrix –II(EK)
	1
	Цвет                                         Серый
Тип RFID карт                         Em-marine
Вид питания                           12 В
Размеры, мм                          85х44х18
Вес товара, г                          150

	4
	Источник питания резервированный РИП-12 исп.01
	1
	Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступа. 12В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АБ 17Ач (возможность подключения внешних АБ 34Ач); световая индикация; звуковая сигнализация; защита: от КЗ, от переполюсовки АБ.
· Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (АБ) и замыкания клемм
· Рекомендуемый резервный ИП Аккумуляторные батареи 
· Защита от короткого замыкания или перегрузки по току с полным восстановлением работоспособности после устранения неисправности
· Контроль напряжения АБ и исправности цепей ее подключения
· Автоматическое отключение АБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности
· Защита от превышения допустимого напряжения на АБ
· Световая индикация и звуковая сигнализация аварийных состояний
· Работа на нагрузку с большими пусковыми токами без разряда АБ: при включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п.
· Выход "Авария сети" для дистанционной сигнализации
· Тип монтажа – поверхностный, настенный
Тип                         Блок сигнально-пусковой
Цвет                                                   Белый
Степень защиты                             IP30
Размеры, мм                                 255х310х95
Вес товара, г                                   2500
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	Доводчик 120 кг.
	1
	Доводчик двери DL77N морозостойкий, можно эксплуатировать при температуре не ниже -35° и не выше +50° при соблюдении правил сезонной регулировки.
Тип                                                        Доводчик дверной
Максимальный вес двери, кг                             125
Конструкция доводчика      Рычажный, Гидравлический
Монтаж доводчика                                   Верхний
Усилие закрывания                                   EN4, EN5
Мин. температура эксплуатации, °С                  -35
Макс. температура эксплуатации, С°                  50
Цвет                                                                Темно-серый
Гарантия     не менее                                              2 года
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	Замок электромеханический DB1520
	 
1
	Тип                                      Электронный замок
Цвет                                                              Серый металлик
Тип механизма      Электромеханический
Вид замка                                                    Врезной
Мин. рабочая температура, °С                   0
Макс. рабочая температура, °С                 60
Вид питания                                                   12в
Количество ключей, шт                               1
Размеры, мм                                                 200х32х42
Особенности фурнитуры         Бесшумная защелка
Вес товара, г                                                  820
Срок службы не менее                         8 лет


Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом задании установлены под условием «или эквивалент»
Требования к товару: Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, не переделанным, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. 
Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. 
Монтаж и расходные материалы входят в стоимость оборудования.
Поставка товара осуществляется за счет поставщика.
Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
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