	Техническое задание
Наименование, количество, характеристики поставляемых товаров

	Общие требования

	Поставляемый товар должен иметь документы, удостоверяющие их качество - сертификат соответствия, технический паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, которые передаются Государственному заказчику при поставке вместе с товаром. 
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей. 
Срок действия государственного контракта: с момента заключения и до 01.12.2026г.
Поставка должна осуществляться в срок: в срок не более 15 календарных дней с момента заключения государственного контракта 
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и транспортом Поставщика до места поставки товара.
При поставке некачественного товара, замена должна быть произведена в течение суток
Место поставки продукции: г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.18
Срок гарантии: не менее 12 месяцев.


	№
п\п
	КТРУ / ОКПД-2
	Наименование товара
	Требования к качественным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	





26.20.17.110-00000032
	Монитор, подключаемый к компьютеру 
23.8" LG 24MR400-B
	Размер диагонали, Дюйм (25,4 мм): ≥ 23.8;
Угол обзора по горизонтали, градус: ≥ 178;
Угол обзора по вертикали, градус: ≥ 178;
Формат изображения: 16:9;
Разрешение экрана: 1920 x 1080;
Частота обновления экрана, Герц: ≥ 100;
Интерфейс подключения: VGA; HDMI;
Возможность поворота экрана по вертикали (портретный режим): Нет;
Наличие функции регулировки по высоте: Нет;
Наличие функции регулировки наклона: Да;
Наличие встроенных динамиков: Нет;
Наличие вэб-камеры: Нет;
Наличие встроенной акустической системы: Нет;
Количество портов HDMI, Штука: ≥ 1;
Изогнутый экран: Нет;
Яркость, кд/м2: ≥ 250 и < 300;
Наличие возможности крепления на стену: Да;
Стандарт крепления: VESA 100x100;
Блок питания: Внешний;
Контрастность: ≥1000:1;
Время отклика, мс: < 6;
Потребляемая мощность, Ватт: < 30;
Глубина цвета, Бит: 8;
Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте: HDMI-HDMI ;
Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich);
	Шт.
	8
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26.20.15.000-00000028
	Системный блок
	Объем оперативной установленной памяти, Гигабайт: ≥ 16;
Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти, Гигабайт: ≥ 64;
Тип оперативной памяти: DDR4;
Количество внутренних отсеков корпуса 3,5 Штука: ≥ 1;
Количество внутренних отсеков корпуса 2,5 Штука: ≥ 1 ;
Количество внешних отсеков корпуса 5,25	Штука: ≥ 1 ;
Возможность блокировки кнопки включения системного блока: Нет;
Количество ядер процессора, Штука: ≥ 4;
Количество потоков процессора, Штука: ≥ 8;
Частота процессора базовая, Гигагерц: ≥ 3.3;
Тепловыделение процессора, Ватт: ≤ 60;
Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3), Мегабайт: ≥ 12;
Тактовая частота оперативной памяти, Мегагерц: ≥ 3200;
Наличие модуля доверенной загрузки: Нет;
Количество слотов M.2 Key M, Штука: ≥ 1;
Тип накопителя: SSD ;
Интерфейс накопителя SSD: NVMe;
Наличие установленного дискретного графического контроллера: Нет;
Объем установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт: ≥ 16;
Мощность блока питания, Ватт: ≥ 450;
Наличие системы охлаждения процессора: Да;
Наличие графического контроллера, интегрированного в процессор: Да;
Наличие интегрированного звукового контроллера: Да;
Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении, Мегабайт в секунду: ≥ 2000;
Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера, Мегабит в секунду: ≥ 1000;
Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели: Да;
Базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор, Мегагерц: < 333;
Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45),	Штука: ≥ 1;
Высота корпуса,	Миллиметр: < 400;
Ширина корпуса, Миллиметр: < 200;
Длина корпуса, Миллиметр: < 400;
Тип порта видеовыхода: HDMI; VGA;
Версия HDMI: 2.1;
Количество портов HDMI, Штука: ≥ 1 ;
Количество портов USB 2.0 на передней панели, Штука: ≥ 2 ;
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0, Штука: ≥ 6;
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: ≥ 2 ;
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1), Штука: ≥ 4;
Количество встроенных в корпус аудиоразъемов, Штука: ≥ 3;
Наличие встроенного картридера: Нет;
Предустановленная операционная система: Нет;
Частота процессора максимальная, Гигагерц: ≥ 4.2;
Тип аудиоконтроллера: Встроенный;
Время наработки на отказ SSD, Час: ≥ 1500000;
Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2: ≥ 1 ;
Общий объем накопителей SSD форм-фактора M.2, Гигабайт: ≥ 480;
	Шт
	2

	3. 
	


26.20.16.110-00000002
	Клавиатура
Logitech K120
	Длина кабеля: ≥ 1.6  и  < 2 Метр
Интерфейс подключения: USB	
Мультифункциональные клавиши: Нет	
Наличие защиты от воды Да
Раскладка клавиатуры: QWERTY	
Способ нанесения русификации клавиатуры: Промышленный	
Тип: Полноразмерная	
Тип подключения: Проводная
	Шт
	2

	4. 
	
26.20.16.170-00000002
	Мышь компьютерная
Logitech B100
	Тип подключения: Проводной;
Длина кабеля: ≥ 1.5 и < 2;
Интерфейс подключения: USB;
Тип сенсора: Оптический;
Разрешение сенсора, точек/дюйм: ≥ 1000;
	Шт
	2

	5. 
	











26.20.16.120-00000101
	Принтер
	Цветность: Черно-Белая;
Максимальный формат печати: А4;
Технология печати: Электрографическая;
Способ подключения: Ethernet (RJ-45); Wi-Fi; USB;
Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин: ≥ 40;
Наличие автоматической двусторонней печати: Да;
Наличие дисплея: Да;
Портативный принтер: Нет;
Объем установленной оперативной памяти, Мегабайт: ≥ 1024;
Тип системы печати: Однокомпонентная;
Время выхода первого черно-белого отпечатка, Секунда: ≤ 5;
Суммарная емкость выходных лотков: ≥ 350;
Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа: Да;
Количество печати страниц в месяц, Лист: ≥ 80000;
Частота процессора, Мегагерц: ≥ 1200;
Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: ≥ 1200;
Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: ≥ 1200;
Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2: ≥ 150;
Наличие в комплекте поставки кабеля питания: Да;
	
	5

	6. 
	






26.20.18.000-00000069

	Многофункциональное устройство (МФУ)
	Цветность печати: Черно-Белая;
Максимальный формат печати: А4;
Технология печати: Электрографическая;
Способ подключения: Ethernet (RJ-45); USB; Wi-Fi;
Наличие устройства автоподачи сканера: Да;
Количество печати страниц в месяц, Штука: ≥ 80000;
Возможность автоматической двухсторонней печати: Да;
Наличие факса: Нет;
Наличие разъема USB: Да;
Наличие ЖК-дисплея: Да;
Наличие финишера: Нет;
Наличие степлера: Нет;
Наличие дырокола: Нет;
Наличие фальцовщика: Нет;
Тип системы печати: Однокомпонентная;
Возможность автоматического двухстороннего сканирования: Да;
Время выхода первого черно-белого отпечатка, Секунда: ≤ 5;
Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин: ≥ 40;
Объем установленной оперативной памяти, Мегабайт: ≥ 1024;
Суммарная емкость выходных лотков. Лист: ≥ 350;
Тип сканирования: Планшетный; Протяжный;
Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа: Да;
Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да;
Возможность сканирования в форматах: A4;
Частота процессора, Мегагерц: ≥ 1200;
Максимальное оптическое разрешение сканирования по вертикали, dpi: ≥ 600;
Максимальное оптическое разрешение сканирования по горизонтали, dpi: ≥ 600;
Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: ≥ 1200;
Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: ≥ 1200;
Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2: ≥ 150;
Режим сканирования: На электронную почту; В сетевую папку; На USB-накопитель;
Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин: ≥ 40;
Суммарная емкость устройства автоподачи сканера оригиналов, Лист: ≥ 50;
Объем встроенного накопителя, Гигабайт: ≥ 4;
Минимальная скорость сканирования, стр/мин: ≥ 40;
	
	3
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26.30.21.000
	
Радиотелефон с двумя трубками.
Panasonic KX-TG1612
	Общие характеристики 
Комплектация база, две трубки
Рабочая частота 1880-1900 МГц 
Технология цифровой беспроводной связи 
Радиус действия в помещении / на открытой местности:
не менее 50 / 300 м 
Дисплей на трубке (монохромный с подсветкой) 
Функциональные возможности 
АОН/Caller ID 
Кириллица	
Повторный набор 
Подсветка дисплея	
Поиск трубки
12 мелодий звонка 
Режим экономии расхода батареи 
 Время/дата на дисплее-наличие 
Уровень заряда батареи на дисплее-наличие
Возможность установки на стене-наличие
Память
Встроенная телефонная книга есть, не менее 50 номеров 
Память набранных номеров не менее 5 
Питание 
Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) не менее 15 / 170 ч 
Комплектация   Радиотелефон с двумя трубками. -1шт: 
- Аккумулятор (в каждой трубке, поставляются в комплекте)
-база-2шт.
-трубка-2шт. 
-адаптер питания-1шт.
	Шт.
	1
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26.30.21.000
	

[bookmark: _GoBack]Радиотелефон с одной трубкой.
Panasonic KX-TG1611
	Общие характеристики 
Комплектация база, трубка 
Рабочая частота 1880-1900 МГц 
Технология цифровой беспроводной связи 
Радиус действия в помещении / на открытой местности : не менее  50 / 300 м 
Дисплей на трубке (монохромный с подсветкой) 
Функциональные возможности 
АОН/Caller ID
Кириллица	
Повторный набор 
Подсветка дисплея	
Поиск трубки
12 мелодий звонка
Режим экономии расхода батареи 
Время/дата на дисплее-наличие 
Уровень заряда батареи на дисплее-наличие
Возможность установки на стене-наличие
Память
Встроенная телефонная книга есть, не менее 50 номеров 
Память набранных номеров не менее 5 
Питание 
Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания)  не менее 15 / 170 ч 

Комплектация   Радиотелефон с одной трубкой.-1шт:
- Аккумулятор (к трубке, поставляются в комплекте).
-база-1шт.
-трубка-1шт. 
-адаптер питания-1шт.
	Шт.
	1


                                                     
                                 








