
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                                                           на поставку морозильника для медицинских отходов
1. Наименование закупки: поставка морозильника для медицинских отходов (далее - товар).
2. Срок (период) поставки товара: с даты заключения контракта по 11 сентября 2026 года. (включительно)
3. Доставка товара осуществляется по адресу: ): г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. 1812 года, д.14. Доставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с обязательным оповещением Заказчика за 2 (два) рабочих дня до даты доставки товара путем направления уведомления, оформленного в письменном виде c указанием реквизитов контракта, данных Поставщика, номера и марки транспортного средства, Ф.И.О. водителя и сопровождающих лиц, на адрес электронной почты Заказчика, указанной в контракте. Время доставки товара определяется по согласованию с Заказчиком. Доставка товара отдельными партиями не допускается.
4. Прочие требования:
- Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) изготовителя (производителя).
- Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику оригиналы счета и товарной накладной (Универсального передаточного документа (УПД)), а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, гарантийный талон, паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке (при наличии). 
- Гарантийный срок на поставленный товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания товарной накладной (Универсального передаточного документа (УПД)). В случае, если в течении гарантийного срока будут обнаружены недостатки товара, возникшие в следствие его некачественного изготовления или товар не будет соответствовать условиям контракта, Поставщик обязан за свой счет заменить товар в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения посменного уведомления заказчика
- Товар и его упаковка должны быть промаркированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям соответствующих стандартов.
- Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
5. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).
6. Общие параметры и технические характеристики поставляемого товара:
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	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включена показателя в описание объекта закупки
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	Наименование                харак-ки
	Значение харак-ки
	
	
	

	1
	-/    28.25.13.116                  
	-
	Морозильник для медицинских отходов

	Тип
	Ларь
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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	Объём морозильной камеры
	 ≥ 150 и ≤165 литров
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет корпуса
	Желтый 
	
	
	

	
	
	
	
	Назначение
	Временное хранение отходов класса «Б» 
	
	
	

	
	
	
	
	Надпись: «Медицинские отходы» на фронтальной части морозильника
	Наличие
	
	
	

	
	
	
	
	Баки для медицинских отходов класса Б (жёлтые)
	Наличие, 2 штуки
	
	
	

	
	
	
	
	Объем каждого бака
	≥ 20 и ≤35 литров 
	
	
	

	
	
	
	
	Тип управления
	Механическое/ электронное
	
	
	

	
	
	
	
	Температурный режим в морозильной камере
	от -10,5 до -25°С  
	
	
	

	
	
	
	
	Бактерицидная ультрафиолетовая лампа
	Наличие, колба T5, цоколь G5
	
	
	

	
	
	
	
	Мощность бактерицидной ультрафиолетовой лампы
	8 Вт
	
	
	

	
	
	
	
	Замок
	Наличие с двумя ключами
	
	
	

	
	
	
	
	Оттаивание камеры
	Ручное
	
	
	

	
	
	
	
	Класс энергоэффективности
	А
	
	
	

	
	
	
	
	Климатический класс
	N, SN, ST
	
	
	

	
	
	
	
	Индикатор подключения к электросети
	Наличие
	
	
	

	
	
	
	
	Индикатор УФ-лампы 
	Наличие
	
	
	

	
	
	
	
	Цифровой дисплей для отображения температуры
	Наличие
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение питания
	≥ 220 и ≤240 В   
	
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	≤190 Вт
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