Приложение №1
Техническое задание
	№ п/п
	Код по ОКПД2
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	22.23.14.130
	Жалюзи рулонные


	Штора рулонная Д-25 состоит трубы диаметром 25 мм, механизма управления, и полотна. 

Механизм управления: подъёмный механизм рулонного типа, блок управления также выполняет функцию кронштейна. 

Рулонная штора состоит из целого полотна ткани без каких-либо стыков и строчек, которое закрывает световой проем. 

Поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью цепочки с фиксирующим механизмом. 

Полотно рулонной шторы наматывается на трубу с барабанным механизмом.

Способ крепления полотна гарантирует полное разматывание шторы. 

Нижний отвес ткани фиксирован заводским методом, заглушка отвеса пластиковая.

Полотно рулонных штор изготавливается из специально обработанного тканевого полиэстера.

Состав ткани: полиэстер 100%.

Светонепроницаемость: 100%
Название ткани: Натали блэкаут.
Цвет ткани: светло-бежевый.
Монтаж рулонной шторы – за наличники на стену (внахлёст проёма).

Труба для каждой рулонной шторы – цельная.

Размеры жалюзи (ширина*высота, мм) по каждому окну, по кронштейнам: 

2450*600 мм
2410*600 мм
	штука
	2

	2
	22.23.14.130
	Жалюзи рулонные


	Штора рулонная UNI-2 cостоит из карниза, механизма управления, вала и полотна.

Механизм управления: подъёмный механизм рулонного типа, блок управления встроенный в крепёжный механизм.

Рулонная штора состоит из целого полотна ткани без каких-либо стыков и строчек, которое закрывает световой проем.

Все крепежные элементы маскируются с помощью боковых крышек.

Поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью цепочки с фиксирующим механизмом.

Полотно рулонной шторы наматывается на вал с барабанным механизмом.

Штора монтируется на створку окна.

Способ крепления полотна гарантирует полное разматывание шторы.

Нижний отвес ткани фиксирован заводским методом, заглушка отвеса пластиковая.

Полотно рулонных штор изготавливается из специального обработанного тканевого полиэстера

Направляющие по бокам: наличие.

Состав ткани: полиэстер 100%.

Светонепроницаемость: 100%

Название ткани: Натали блэкаут.

Цвет ткани: светло-бежевый.
Размеры жалюзи (ширина*высота, мм) по окнам:

690*1180 мм.
	штука
	1

	3
	22.23.14.130
	Жалюзи рулонные


	Штора рулонная UNI-2 cостоит из карниза, механизма управления, вала и полотна.

Механизм управления: подъёмный механизм рулонного типа, блок управления встроенный в крепёжный механизм.

Рулонная штора состоит из целого полотна ткани без каких-либо стыков и строчек, которое закрывает световой проем.

Все крепежные элементы маскируются с помощью боковых крышек.

Поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью цепочки с фиксирующим механизмом.

Полотно рулонной шторы наматывается на вал с барабанным механизмом.

Штора монтируется на створку окна.

Способ крепления полотна гарантирует полное разматывание шторы.

Нижний отвес ткани фиксирован заводским методом, заглушка отвеса пластиковая.

Полотно рулонных штор изготавливается из специального обработанного тканевого полиэстера

Направляющие по бокам: наличие.

Состав ткани: полиэстер 100%.

Светонепроницаемость: 100%

Название ткани: Натали блэкаут.

Цвет ткани: светло-бежевый.
Размеры жалюзи (ширина*высота, мм) по окнам:

770*1240 мм.
	штука
	2

	4
	22.23.14.130
	Жалюзи рулонные


	Штора рулонная UNI-2 состоит из карниза, механизма управления, вала и полотна.

Механизм управления: подъёмный механизм рулонного типа, блок управления встроенный в крепёжный механизм.

Рулонная штора состоит из целого полотна ткани без каких-либо стыков и строчек, которое закрывает световой проем.

Все крепежные элементы маскируются с помощью боковых крышек.

Поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью цепочки с фиксирующим механизмом.

Полотно рулонной шторы наматывается на вал с барабанным механизмом.

Штора монтируется на створку окна.

Способ крепления полотна гарантирует полное разматывание шторы.

Нижний отвес ткани фиксирован заводским методом, заглушка отвеса пластиковая.

Полотно рулонных штор изготавливается из специального обработанного тканевого полиэстера

Направляющие по бокам: наличие.

Состав ткани: полиэстер 100%.

Светонепроницаемость: 100%

Название ткани: Натали блэкаут.

Цвет ткани: светло-бежевый.
Размеры жалюзи (ширина*высота, мм) по окнам:

680*1140 мм.
	штука
	1

	5
	22.23.14.130
	Жалюзи рулонные


	Штора рулонная UNI-2 состоит из карниза, механизма управления, вала и полотна.

Механизм управления: подъёмный механизм рулонного типа, блок управления встроенный в крепёжный механизм.

Рулонная штора состоит из целого полотна ткани без каких-либо стыков и строчек, которое закрывает световой проем.

Все крепежные элементы маскируются с помощью боковых крышек.

Поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью цепочки с фиксирующим механизмом.

Полотно рулонной шторы наматывается на вал с барабанным механизмом.

Штора монтируется на створку окна.

Способ крепления полотна гарантирует полное разматывание шторы.

Нижний отвес ткани фиксирован заводским методом, заглушка отвеса пластиковая.

Полотно рулонных штор изготавливается из специального обработанного тканевого полиэстера

Направляющие по бокам: наличие.

Состав ткани: полиэстер 100%.

Светонепроницаемость: 100%

Название ткани: Натали блэкаут.

Цвет ткани: светло-бежевый.
Размеры жалюзи (ширина*высота, мм) по окнам:

755*1220 мм.
	штука
	2


Условия исполнения контракта:

1. Срок поставки: 5 (Пять) рабочих дней со дня заключения контракта
2. Место поставки:   163000  г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115.

3. Цена контракта включает в себя: расходы на  упаковку, перевозку до места поставки, разгрузку, установку на окна
. 
