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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Приборы цифровые электроизмерительные


 (наименование предмета контракта)
1. Общие сведения.
1.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу ул. Лермонтова, 126А, Иркутск в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.
1.2. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
2. Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
2.1. Основные требования к поставляемой продукции:
· поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком годности, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;
· Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;
· Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.
· Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;
· Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;
· форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;
· Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;
· Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
· Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

	
1.
	
	Мультиметр цифровой Hantek HDM3065
	в количестве
	1
	шт

	№п/п
	
	наименование товара (работ услуг)
	
	
	ед. изм.

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	

	1. 
	Возможность фиксации показаний
	Да

	2. 
	Максимальное постоянное напряжение, U
	≥ 600

	3. 
	Максимальное сопротивление, МОм
	≥ 60

	4. 
	Максимальный постоянный ток, А
	≥ 10

	5.
	Выбор пределов измерений
	автоматический/ручной

	6.
	Разрешаюшая способность
	0,1 микроВольт

	7.
	Диапазон измерения постоянного напряжения (DC)
	100 мВ - 1000 В

	8.
	Диапазон измерения переменного напряжения (AC)
	100 мВ - 1000 В

	9.
	Диапазон измерения Постоянного тока (DC)
	100 мкА - 10 А

	10.
	Диапазон измерения Переменного тока (AC)
	100 мкА - 10 А

	11.
	Диапазон измерения Сопротивления
	100 Ом - 100 МОм

	12.
	Частота
	5 Гц - 300 КГц

	13.
	Емкость
	1 нФ – 100 мкФ

	14.
	Измерение температуры
	да

	15.
	Диодные измерения
	есть, 5 В

	16.
	Память
	10 000 показаний

	17.
	Функция True RMS
	есть, диапазоны: 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В и 750 В

	18.
	Режим отображения
	прямое считывание, гистограмма, столбчатая диаграмма (bar graph), диаграмма трендов (trend chart)

	19.
	Максимальная скорость чтения
	30 000 показаний/сек

	20.
	Точность DCV
	35 ppm

	21.
	Разрешение дисплея 
	6,5 разрядов

	22.
	Дисплей
	64 000 цветов

	23.
	Диагональ дисплея
	4,3 дюйма

	24.
	Питание
	110/220 В AC ± 10%

	25.
	Частота
	50/60 Гц

	26.
	Потребляемая мощность
	< 30 Вт

	27.
	Интерфейс передачи данных
	USB, RS232/485

	28.
	Рабочая температура
	0 ~ 55 °С

	29.
	Комплектация
	Щупы для мультиметра Cleqee P1300E с дополнительными насадками

	30.
	Срок гарантии поставщика
	18 месяцев.



2.2. Требования к маркировке:
· товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;
· маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.
2.3. Требования к упаковке:
· товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;
· упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;
· на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.

Контактное лицо: Гаврисенко Сергей Анатольевич, +7-(301-47)-93-0-88, эл. почта: gavrisenko@iszf.irk.ru ________________
