	№
	Наименование
	 
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Парта-моноблок,
 размеры парты варьируется от 1300х1150х800  до 1450х1150х800 мм. Моноблоки необходимо установить в лекционной аудитории в 9 рядов на разных уровнях с последующим креплением к полу.
   Для определения точных размеров необходим выезд специалиста для замеров помещения. Столешницы и сиденья  моноблоков выполнены из ЛДСП толщиной 25 мм. , у остальных деталей толщина 16 мм. Цвет «Орех». Кромка ПВХ в цвет, толщиной 2мм. Сиденье скамьи должно иметь закругленные края.  Каркас моноблока выполнен из профильной трубы 25х25х2 мм. Под столешницей и сиденьем необходимы дополнительные царги из профильной трубы сечением 25х25х2 мм. Покрытие металла порошково-полимерное, цвет по RAL 9011 муар. Необходимо предусмотреть скрытое крепление парты к полу.
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	2
	Стол-кафедра  преподавателя 5000х800х900 мм. Состоит из двух блоков, которые скрепляются между собой в единую конструкцию. Крепление резьбовое, скрытое.
Толщина ЛДСП у столешницы 25 мм. , у остальных деталей 16 мм. Цвет «Орех». Кромка ПВХ в цвет, толщиной 2мм. Под столешницей на всю длину стола предусмотрена полка. Каркас стола выполнен из профильной трубы 50х25х2 мм. и 25х25х2мм. Под столешницей и полкой проходят по две дополнительные царги из профильной трубы сечением 50х25х2 мм. Покрытие металла порошково-полимерное, цвет по RAL 9011 муар. Необходимо предусмотреть скрытое крепление стола к полу.
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	                                                                                                                          ИТОГО  ( без НДС ) :
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