Описание объекта закупки
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
[bookmark: _Hlk235798188]на выполнение текущих работ по монтажу системы водоснабжения и водоотведения в здании ФГБОУ ДПО РАКО АПК по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 10, корп. 6
1. Общие положения:
1.1. Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК).
1.2. Наименование объекта закупки: выполнение текущих работ по монтажу системы водоснабжения и водоотведения в здании ФГБОУ ДПО РАКО АПК по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 10, корп. 6.
Код ОКПД2: 43.22.11 - Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем.

1.3. Срок выполнения работ: 90 (девяносто) дней с даты заключения Контракта. Время проведения работ на объекте согласуется с Заказчиком. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
1.4. Место выполнения работ: 109382, г. Москва, Совхозная ул., д. 10, корп. 6.

2. Виды выполняемых работ:
2.1. Подрядчик на основании локального сметного расчета (Сметы) Заказчика выполняет текущие работы по установке электрических и сантехнических приборов с последующей отделкой в соответствии с настоящим Техническим заданием.
2.2. Перечень и объем выполняемых работ:

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Систему водоснабжения и водоотведения следует проложить вдоль стен в существующий канал.
	усл.ед
	1

	Подготовительные работы:
	усл.ед
	1

	Осмотр и обследование помещения
	усл.ед
	1

	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	7,1

	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (2 слоя) 
	м2
	17,5

	Демонтаж металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен
	м2
	17,5

	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	п.м
	11

	Разборка трубопроводов из водогазпроводных труб диаметром: до 25 мм
	п.м
	14

	Демонтаж сантехнических перегородок (туалетные кабины)
	м2
	4,8

	Установка люков сантехнических (ревизионных)
	шт
	2

	Демонтаж потолков подвесных
	м2
	8,64

	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	п.м
	12

	Установка раковин
	шт
	2

	Облицовка стен армированными цементно-минаральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и профилей в два слоя
	м2
	17,5

	Плиты армированные цементно-минаральные внутренние, толщина 8,0-12,5 мм
	м2
	36,05

	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов: по кирпичу и бетону
	м2
	8,4

	Клей монтажный  сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,0315

	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм
	м2
	8,4

	Смеси сухие для затирки межплиточных швов
	т
	0,0042

	Краска водно-дисперсионная акриловая: ВД-АК-104
	т
	0,055125

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке
	м2
	87,5

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке
	м2
	17,5

	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	м2
	14,0

	Краска водно-дисперсионная акриловая: ВД-АК-104
	т
	0,0091

	Профиль гнутый из оцинкованной стали толщиной 0,40-0,65
	т
	0,0133

	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов
	м2
	4,8

	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами
	м2
	8,64

	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича диаметром кольцевого алмазного сверла: 150 мм
	п.м
	1,48

	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича диаметром кольцевого алмазного сверла: 150 мм
	п.м
	1,62

	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича диаметром кольцевого алмазного сверла: 50 мм
	п.м
	5,2

	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича диаметром кольцевого алмазного сверла: 50 мм
	п.м
	1,89



3. Общие требования к выполнению работ:
3.1. Подрядчик не позднее 2-х рабочих дней от даты заключения Контракта предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников, необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
3.2. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Контракта и настоящего Технического задания. 
3.3. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
3.4. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
3.5. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
3.6. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик.
3.7. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик.
3.8. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера со стороны третьих лиц Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Контракту такого лица (группы лиц).
3.9. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
3.10. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.11. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
3.12. Вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
3.13. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

4. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
4.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, Договором, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (далее - СП 30.13330.2020).
- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;
ГОСТ 21.601-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.
4.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
5.1. Результатом работы является смонтированная система водоснабжения и водоотведения, отвечающее установленным законодательством требованиям. 
5.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
5.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном в 2 экземплярах;
- акт выполненных работ на бумажном носителе в количестве 2 экземпляров;
- КС-2, КС-3 в 2 экземплярах.

6. Требования по объёму гарантий качества работ
6.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
6.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
6.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
6.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
6.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
6.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
6.11. В соответствии с условиями Контракта гарантийный срок на выполненные работы - не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания итогового акта приёмки выполненных работ.


Приложение: Сметный расчет (Приложение 1 к ТЗ).
