Техническое задание
на поставку расходных материалов и комплектующих оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц

1.	Наименование и количество расходных материалов и комплектующих 
для оборудования Системы электронного мониторинга подконтрольных лиц
ФСИН России:
	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Стоимость за единицу, руб
	Сумма

	1
	Отвертка специальная
	2
	
	

	2
	Крышка-пломба для мод. электронного браслета (ЭБ)
	187
	
	

	3
	Аккумуляторная батарея МКУ
	7

	
	

	4
	Аккумуляторная батарея СКУ
	5
	
	

	5
	Зарядное устройство для МКУ
	5
	
	

	6
	Зарядное устройство для СКУ
	5
	
	

	 
	 
	итого
	


2.	Место и сроки поставки товара: 
	Поставка товара осуществляется в подведомственное подразделение УФСИН России по Омской области (далее грузополучатель) уполномоченное на получение товара от имени Заказчика: 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области адрес: 644047, г. Омск, Гусарова проезд, 121.  
	Поставка должна быть осуществлена в рабочие дни в период с 8.30 ч. до 16.30. 
(с понедельника по четверг) и с 8.30 до 15.00 ч. (в пятницу).
	Поставщик должен известить государственного заказчика о точном времени и дате поставки по электронной почте или факсимильной связи.
Сроки поставки (количество партий поставки товара): 
	Поставка товара осуществляется с даты заключения контракта, до 18.09.2026г. включительно в полном объёме.
3.	Срок действия контракта
	Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2026 года.
	4. 	Порядок расчетов
	Одновременно с поставкой товара необходима передача Поставщиком Государственному заказчику следующую документацию:
- УПД (универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленный в 2-х экземплярах или  
- счет (счет-фактуру), оформленный в 2-х экземплярах (по одному для 2 Поставщика и Государственного заказчика); 
- товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика).
	Оплата поставляемого Товара производится Государственным заказчиком в течении 10 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара и предоставления Поставщиком к оплате счета, счет-фактуры, товарных накладных или УПД универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленных в установленном законом и настоящим Контрактом порядке
5.	Общие положения
5.1 Термины и определения 
Электронный браслет (ЭБ) – электронное устройство, надеваемое 
на осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с целью 
его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения, предназначенное для длительного ношения на теле и имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса. Конструкционно ЭБ состоит из герметичного корпуса ЭБ с электронными компонентами, ремня.
Ремень – часть конструкции ЭБ, обеспечивающая крепление ЭБ 
на осужденном и замыкание электрической цепи.
Стационарное контрольное устройство (СКУ) – электронное устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный приём 
и идентификацию сигналов электронного браслета для контроля режима присутствия в помещении или на установленной территории, а также оповещение о попытках снятия, повреждения электронного браслета и иных нарушениях.
Мобильное контрольное устройство (МКУ) – электронное устройство, предназначенное для ношения совместно с электронным браслетом при нахождении подозреваемого или обвиняемого вне мест, оборудованных стационарным контрольным устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.
Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) – федеральная государственная информационная система (паспорт ФС-77120261
от 16.07.2012) Федеральной службы исполнения наказаний, предназначенная для обеспечения дистанционного надзора за лицами, находящимся под домашним арестом, а также осужденными к наказанию в виде ограничения свободы и контроля выполнения ими предписанных ограничений путем их индивидуальной идентификации и контроля 
их местонахождения в установленных местах в соответствии с расписанием, 
в том числе с применением спутниковых навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS. Система обеспечивает сбор, накопление, обработку  и хранение необходимой
для этого информации, ее предоставление путем формирования выходных форм документов и отчетов различного назначения.
Правовые основания использования СЭМПЛ
Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2009 № 377-ФЗ            
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации наказании в виде ограничения свободы».
Статья 60  Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предусматривает использование уголовно-исполнительными инспекциями аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора 
и контроля, перечень которых определяется Правительством РФ. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями Федеральной службы исполнения наказаний для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы».
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.06.2012 № 553 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых исправительными центрами для предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ и для получения необходимой информации о поведении осужденных к принудительным работам».
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2013 № 134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений»
6. Требования к специальному инструменту (отвертка)
6.1. Для крепления ремней к ЭБ должны использоваться специальные гайки, которые закручиваются и откручиваются специальным инструментом.
6.2. В инструмент для завинчивания гаек (специальная отвёртка) должен быть встроен миниатюрный магнит, который должен удерживать гайку на конце отвёртки.
6.3. Откручивание гаек возможно только специальным инструментом, который должен иметь на торцевой поверхности выступы, которые при закручивании/откручивании входят в соответствующие вырезы на гайке.
6.4. Специальный инструмент к модернизированному ЭБ СЭМПЛ должен быть упакован.
7. Требования к крышке-пломбе модернизированного ЭБ 
7.1. Крышка-пломба предназначается для пломбирования места крепления ремня к корпусу электронного браслета (ЭБ). После установки крышку-пломбу можно извлечь только, сломав её с помощью плоской отвёртки или аналогичного инструмента.
7.2. Крышка-пломба должна представлять собой деталь, изготовленную методом литья под давлением из пластика. Габаритные размеры должны составлять 7,3х11,1х22,4 мм. Толщина должна составлять 1 мм. 
7.3. Крышка-пломба должна иметь упругие элементы для фиксации 
её в месте установки.
7.4. Каждая крышка-пломба должна иметь собственный неповторяющийся номер.
7.5. Номер крышки-пломбы должны состоять из набора букв и арабских цифр, общее количество которых не менее шести, выполненных методом гравировки.
7.6. Крышки-пломбы должны быть упакованы.
Примечания.
Крышки–пломбы, соответствующие данному техническому заданию, должны быть взаимозаменяемыми с крышками–пломбами, в электронных браслетах, эксплуатируемых во ФСИН России.
Расходные материалы: специальный инструмент, крышка-пломба модернизированного ЭБ не подлежат обязательной сертификации. Исполнитель гарантирует, что поставляемые расходные материалы полностью удовлетворяют всем требование конструкторской документации на поставленные изделия.
8. Требования к аккумуляторной батарее
POLYMER855085-4000mAh 3.7V
8.1 Аккумуляторная батарея POLYMER855085-4000mAh 3.7V предназначена для установки в мобильное контрольное устройство.
8.2 Аккумуляторная батарея POLYMER855085-4000mAh 3.7V должна иметь
в своём составе плату защиты.
8.3 Напряжение на вывод аккумуляторная батарея POLYMER855085-4000mAh 3.7V должно быть не менее 2,8 В.
Примечания.
Проверке подвергается каждая Аккумуляторная батарея POLYMER855085-4000mAh 3.7V (далее – АКБ).
Извлечь АКБ из упаковки, произвести внешний осмотр на наличие повреждений.
При помощи мультиметра, соединив щупы мультиметра с выводами АКБ
("+" к красному, "–" к черному), измерить напряжение, номинальное напряжение
3,7 В, измеряемое значение не должно быть меньше 2,8 В.
9. Требования к аккумуляторной батарее
Li-Pol 7,4 B
	Размеры: длина
	130,0 мм ±2,0 мм

	ширина
	46,0 мм ±1,0 мм

	толщина
	15,0 мм ±1,0 мм

	Номинальное напряжение
	7,4 В

	Емкость
	не менее 5000 мАч;

	Параметры заряда
	5000 *10,0 (стандартный заряд) и 5000 *2,5 (быстрый заряд).

	Параметры разряда

	2000 (стандартный разряд), 6000(быстрый разряд).

	Оснащение электронной платой защиты, предохраняющей аккумуляторную батарею от перезаряда, переразряда, переполюсовки и короткого замыкания.
	Наличие

	Разъем MU-5F
	
	
	Наличие

	Назначение
	предназначена для установки в стационарное контрольное устройство



10. Требование к зарядному устройству для МКУ
10.1 Зарядное устройство предназначено для преобразования переменного электрического тока в постоянный, необходимый для заряда аккумуляторной батареи МКУ.
10.2 Зарядное устройство должно представлять собой функционально и конструктивно законченное устройство в пластиковом корпусе.
10.3 Вилка зарядного устройства должна быть применима к разъёмам розетки сети электропитания тип С и F.
10.4 Зарядное устройство должно питаться от бытовой сети переменного напряжения 100-240 В с частотой 50 - 60 Гц, при токе 300 мА. Выходное напряжение не более 5 В, при токе не более 2 А.
11. Требование к зарядному устройству для СКУ
11.1 Зарядное устройство предназначено для преобразования переменного электрического тока в постоянный, необходимый для заряда аккумуляторной батареи СКУ.
11.2 Зарядное устройство должно представлять собой функционально и конструктивно законченное устройство в пластиковом корпусе, иметь светодиодный индикатор обозначения включения в электрическую сеть.
11.3 Вилка зарядного устройства должна быть применима к разъёмам розетки сети электропитания тип С и F.
11.4 Зарядное устройство должно питаться от бытовой сети переменного напряжения 100-240 В с частотой 50 - 60 Гц, при токе 0,5 А. Выходное напряжение не менее 12В, при токе не более 2А и максимальной мощностью в 25 Вт.

