ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Экструдированный пенополистирол
	13 шт.
	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации: ≥ 0.1 Мпа;

Водопоглощение по объему: ≤ 0.4 %

Длина: ≥ 1180 мм;

Материал : полистирол


Температура эксплуатации:
≤ -70°С до ≥ 75°С;

Тип : экструзионный 

Толщина: ≥ 30 мм;

Форма : плита
Форма кромки : L-образная

Ширина- ≥ 580 мм;


