Техническое задание
1. Общие требования
1.1. Наименование объекта закупки: поставка компьютерного оборудования (далее-товар) для оснащения двух новых рабочих мест на инженерно-технологической и цифровой кафедре.  
1.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 3
1.3. Срок поставки Товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
1.4. Условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически поставленную продукцию на основании надлежащим образом оформленных счета, счета – фактуры или универсального передаточного документа (если исполнитель является плательщиком НДС) и Акта сдачи-приемки продукции, подписанного Сторонами. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) дней с момента подписания Акта сдачи-приемки товара.
2. Общие требования к поставляемому товару
2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
2.2. Требования к техническим, функциональным, качественным и количественным характеристикам товара указаны в разделе 3 настоящего Технического задания.
2.3. Поставляемый товар должен быть выпускаемым серийно.
2.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.
2.6. Поставляемый Товар должен обеспечивать предусмотренную функциональность и соответствовать требованиям технической документации производителя.
2.7. Весь поставляемый товар должен передаваться Заказчику с принадлежностями и документами, относящимися к нему (сертификаты, инструкция по эксплуатации и прочее) (при наличии).
2.8.  В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком. 
2.9.  Ответственность: в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.
2.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 % от начальной цены закупки.
3. Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), количество и комплектность товара
	№
п/п
	№/№
Код ОКПД2
	Наименование, функциональные и технические характеристики
	Ед. изм-я
	Кол-во

	1.
	Персональный компьютер
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	 Материнская плата ASUS PRIME B760M-A D4
Модель ASUS PRIME B760M-A D4
Серия ASUS PRIME
Форм-фактор Micro-ATX
Разъемы на обратной стороне (Back-Connect)               нет
Высота           244 мм
Ширина          244 мм
Сокет LGA 1700
Чипсет Intel Intel B760
Совместимые ядра процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake
Тип поддерживаемой памяти   DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти   DIMM
Количество слотов памяти        4
Количество каналов памяти      2
Максимальный объем памяти   128 ГБ
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) 3200 МГц
Частота оперативной памяти в разгоне 3333 МГц, 3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 4000 МГц, 4266 МГц, 4400 МГц, 4600 МГц, 4800 МГц, 5000 МГц, 5066 МГц, ещё
Слоты расширения                         Версия PCI Express 4.0
Слоты PCIe x16 1 x PCIe 4.0 (в режиме x1), 1 x PCIe 4.0 (в режиме x4), 1 x PCIe 4.0 (в режиме x16)
Поддержка SLI / CrossFire                      нет
Количество карт в SLI / Crossfire 0        шт
Количество слотов PCI-E x1   0
Другие слоты расширения                      нет
Контроллеры накопителей
Поддержка NVMe                                    есть
Версия PCI Express накопителей  - 4.0
Количество разъемов M.2   - 2
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора 1 x 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4)
Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета 1 x 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4)
Количество портов SATA  4
Режим работы SATA RAID 0, 1, 5, 10
Режим работы NVMe RAID                     нет
Другие разъемы накопителей                   нет
Порты USB Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 2.0
Порты USB Type-C                                      нет
Видеовыходы 1 x DisplayPort, 2 x HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)  1
Количество аналоговых аудиоразъемов 3
Цифровые аудиопорты (S / PDIF)              нет
Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi)            нет
Порты PS / 2 комбинированный 
Внутренние USB Type-A разъемы  2 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 3 x USB 2.0 (9 pin)
Внутренние USB Type-C разъемы 1 x USB 3.2 Gen 1
Разъемы питания процессорного охлаждения 2 x 4 pin (кулер)
Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin) 2
Разъемы для корпусных вентиляторов (3 pin) 0
Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки 3
Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки  1
Разъем M.2 (E) для модулей беспроводной связи                нет
Разъем RS-232 (COM)                                                             есть
Интерфейс LPT                                                                        есть
Звуковая схема 7.1
Скорость сетевого адаптера  2.5 Гбит/с
Стандарт Wi-Fi                                                                        нет
Версия Bluetooth                                                                      нет
Адаптер беспроводной связи                                                 нет
Основной разъем питания 24 pin
Разъем питания процессора 1 x 8 pin
Количество фаз питания  8
Пассивное охлаждение 1 x M.2 слот, зона VRM, чипсет
Активное охлаждение                                                              нет
Кнопки на плате                                                                       нет
Подсветка элементов платы                                                    нет
ПО для синхронизации подсветки ASUS Aura Sync
Количество слоев печатной платы  6
Особенности, дополнительно поддержка Intel XMP
Комплектация 2 x кабель SATA, документация, задняя планка
Длина коробки 27.5 см
Ширина коробки 26.6 см
Высота коробки 5.5 см
Вес с коробкой 1.03 кг
 Оперативная память Kingston FURY Renegade [KF432C16RB12/16] 16 ГБ
Тип оперативная память
Модель Kingston FURY Renegade
Код производителя [KF432C16RB12/16]
Объем и состав комплекта 
Тип памяти DDR4
Тип модуля памяти UDIMM
Суммарный объем памяти всего комплекта 16 ГБ
Объем одного модуля памяти 16 ГБ
Количество модулей в комплекте                                               1 шт.
Регистровая память                                                                       нет
ECC-память                                                                                    нет
Ранговость  двухранговая
Тактовая частота 3200 МГц
Профили Intel XMP  3000 МГц (15-17-17), 3200 МГц (16-18-18)
Тайминги CAS Latency (CL)  16
RAS to CAS Delay (tRCD) 18
Row Precharge Delay (tRP) 18
Activate to Precharge Delay (tRAS) 32
Наличие радиатора                                                                     есть
Цвет радиатора серый, черный
Подсветка элементов платы                                                      нет
Высота 41.98 мм
Низкопрофильная (Low Profile)                                                нет
Напряжение питания 1.35 В
- Процессор Intel Core i5 14400, LGA 1700, OEM 
-1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Smartbuy Helix Pro [SBSSD1T0HLXPM2P4]
Тип SSD M.2 накопитель
Модель Smartbuy Helix Pro
Код производителя [SBSSD1T0HLXPM2P4]
Основные характеристики
Объем накопителя  1000 ГБ
Форм-фактор2280
Физический интерфейс  PCIe 4.0 x4
Ключ M.2 разъема M
NVMe                                                                             есть
Конфигурация накопителя
Контроллер  Maxiotek MAP1602/1608
Количество бит на ячейку  3 бит TLC
Структура памяти 3D NAND
DRAM буфер                                                                  нет
Показатели скорости
Максимальная скорость последовательного чтения  5100 Мбайт/сек
Максимальная скорость последовательной записи 4600 Мбайт/сек
Надежность
Максимальный ресурс записи (TBW)   600 ТБ
DWPD 0.55
Радиатор в комплекте                                                     нет
Особенности, дополнительно MTBF (среднее время безотказной работы) до 1 500 000 часов, совместим с PlayStation 5
Длина           80 мм
Ширина        22 мм
Толщина        2 мм
Кулер для процессора JONSBO CR-1000 EVO ARGB (Black)
Тип кулер для процессора
Модель JONSBO CR-1000 EVO ARGB
Код производителя [CR-1000EVOARGB]
Сокет  AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Рассеиваемая мощность  220 Вт
Тип конструкции башенный
Материал основания  алюминий/медь
Материал радиатора алюминий
Количество тепловых трубок  4
Диаметр тепловых трубок 6 мм
Никелированное покрытие  радиатор, тепловые трубки
Цвет радиатора серебристый

Количество вентиляторов в комплекте                            1
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов   1
Размеры комплектных вентиляторов  120 x 120 мм
Цвет каркаса               черный
Цвет крыльчатки         белый
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения 1500 об/мин
Минимальная скорость вращения  600 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Максимальный воздушный поток 59.48 CFM
Максимальное статическое давление  17.7 Па
Максимальный уровень шума  32 дБ
Номинальный ток 0.16 А
Номинальное напряжение 12 В
Тип подшипника скольжения (гидродинамический)
Термопаста в комплекте в отдельной емкости
LCD дисплей                                                                          нет
Тип подсветки ARGB
Тип разъема питания подсветки 3 pin 5V-D-G (ARGB)
Источник подсветки  декоративная накладка, крыльчатка
Дополнительная информация время наработки на отказ 40000 часов, прямой контакт тепловых трубок
Комплектация документация, комплект крепежа
Высота 154 мм
Ширина 120 мм
Длина 71 мм

- Корпус Deepcool CC310, черный
Тип корпус
Модель DEEPCOOL CC310
Код производителя [R-CC310-BKNNM0-G]
Типоразмер корпуса Mini-Tower
Ориентация материнской платы  вертикально
Глубина       308 мм
Ширина       185 мм
Высота         356 мм
Вес 2.98 кг
Основной цвет    черный
Материал корпуса пластик, сталь
Толщина металла 0.5 мм
Наличие окна на боковой стенке                 нет
Материал фронтальной панели                    пластик
LCD дисплей                                                  нет
Тип подсветки ARGB
Способ управления подсветкой ПО материнской платы, кнопка на корпусе
Форм-фактор совместимых плат Micro-ATX, Mini-ITX
Форм-фактор совместимых материнских плат с разъемами на обратной стороне (Back-Connect) нет
Форм-фактор совместимых блоков питания ATX
Максимальная длина блока питания 160 мм
Горизонтальные слоты расширения  4
Вертикальные слоты расширения  0
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты      280 мм
Максимальная высота процессорного кулера                 160 мм
Количество отсеков для 2.5" накопителей                        1 шт.
Количество отсеков для 3.5" накопителей                        0 шт.
Количество отсеков для 2.5" / 3.5" накопителей              1 шт.
Количество внешних отсеков 3.5"                                     0 шт.
Количество внешних отсеков 5.25"                                   0 шт.
Вентиляторы в комплекте  1 x 120 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов 1 x 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов 1 x 120 мм
Поддержка верхних вентиляторов                                              нет
Поддержка нижних вентиляторов                                               нет
Поддержка боковых вентиляторов                                              нет
Возможность установки системы жидкостного охлаждения   нет
Разъемы и интерфейсы лицевой панели
Расположение панели ввода-вывода спереди
Порты USB Type-A 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1
Порты USB Type-C                                                                       нет
Аудиоразъемы 3.5 мм jack (аудио/микрофон)
Встроенный кард-ридер                                                               нет
Фиксация боковых панелей  винты сзади
Встроенный БП  0 Вт
Малошумные и антивибрационные корпуса                              нет
Комплектация документация, комплект крепежа

- Блок питания ZALMAN Wattbit II 500W [ZM500-XE II] черный
Тип блок питания
Модель ZALMAN Wattbit II 500W
Код производителя [ZM500-XE II]
Мощность (номинал)  500 Вт
Форм-фактор ATX
Цвет черный
Отстегивающиеся кабели  нет
Оплетка проводов защитная оплетка, нет
Цвета проводов стандартные
Тип подсветки нет
Основной разъем питания 20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E)  2 x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA 4
Количество разъемов 4-pin Molex 3
Разъем 4 pin Floppy нет
Длина основного кабеля питания 520 мм
Длина кабеля питания процессора 620 мм
Длина кабеля питания PCI-E 470 мм
Длина кабеля питания SATA 450 мм
Длина кабеля питания Molex 450 мм
Мощность по линии 12 В 450 Вт
Ток по линии +12 В 12V1 37.5A
Ток по линии +3.3 В 16 А
Ток по линии +5 В 15 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby)  2 А
Ток по линии -12 В 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети 220-230 В 50/60 Гц
Система охлаждения активная
Размеры вентиляторов  120 x 120 мм
Регулировка оборотов автоматическая
Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode)  нет
Сертификат 80 PLUS нет
Корректор коэффициента мощности (PFC)  нет
Соответствие стандартам ATX 12V 2.3
Технологии защиты OPP, OVP, SCP, UVP
Сетевой кабель в комплекте есть
Комплектация документация, комплект крепежа
Длина 140 мм
Ширина 150 мм
Высота 86 мм
Вес 1.6 кг
	шт.
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26.20.16.122
	Тип  МФУ                       лазерное
Основной цвет                белый
Дополнительный цвет    серый
Функции устройства копир, принтер, сканер, факс
Область применения       для офиса
Размещение напольный
Оперативная память 512 МБ
Частота процессора 1200 МГц
Технология печати лазерная
Цветность печати черно-белая
Максимальный формат печати A4
Максимальное разрешение черно-белой печати 1200x1200 dpi
Скорость черно-белой печати (стр / мин) 40 стр/мин (A4)
Время выхода первого черно-белого отпечатка 6.3 сек
Рекомендуемый месячный объем печати 4000 стр
Максимальный месячный объем печати  80000
Автоматическая двусторонняя печать                   есть
Печать фотографий                                                  нет
Тип сканера планшетный/протяжный
Тип датчика сканера CIS
Оптическое разрешение сканера 1200x1200 dpi
Скорость сканирования (ч / б)  29 стр/мин (A4)
Скорость сканирования (цветн.) 20 стр/мин (А4)
Максимальный формат бумаги (сканер) A4
Устройство автоподачи                                           есть
Тип устройства автоподачи  двухстороннее
Емкость устройства автоподачи 50
Функции сканирования сканирование в Microsoft SharePoint, сканирование в облако, сканирование в сетевую папку, ещё
Глубина цвета сканера 24 бит
Число градаций серого 8
Максимальное разрешение копира 600x600 dpi
Скорость копирования  40 стр/мин (A4)
Изменение масштаба  25-400 %
Максимальное количество копий за цикл 9999
Дополнительные функции копирования двустороннее копирование, копирование удостоверений личности, настройка изображения, черновой режим
Функция факса                                                               есть
Память факса                                                                 400 страниц
Максимальное разрешение факса 300x300 dpi
Максимальная скорость передачи 33.6 Кбит
Емкость подачи                                                             350 листов
Емкость выходного лотка                                             150 листов
Поддерживаемая плотность носителей 60 - 200 г/м2
Печать на бланках, грубой бумаге, конвертах, обычной бумаге, переработанной бумаге, перфорированной бумаге, ещё
Возможность установки дополнительных лотков             есть
Максимальное количество дополнительных лотков         1
Количество картриджей                                                       1 шт.
Модель картриджей HP 151A (W1510A), HP 151X (W1510X)
Ресурс черного картриджа 3050 страниц, 9700 страниц
Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB Type-B, USB хост
Устройство для чтения карт памяти                                     нет
Совместимость Android, Windows 8, Windows 10, Windows 11, iOS, macOS 10.15 и выше
Шрифты и языки управления PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG Raster, PostScript 3, URF
Мобильные технологии печати Apple AirPrint, HP Smart, Mopria (Android)
Язык меню дисплея русский
Тип и напряжение питания 220-240В/50-60Гц
Потребляемая мощность в работе 510 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания 7.5 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме 0.9 Вт
Отображение информации  дисплей
Уровень шума при работе  54 дБ
Диапазон рабочих температур от 10 до 32.5 °С
Комплектация документация, кабель питания, стартовый картридж
Ширина 420 мм
Высота 323 мм
Глубина 390 мм
Вес 12.6 кг
Ширина упаковки 497 мм
Высота упаковки 490 мм
Глубина упаковки 398 мм
Вес в упаковке 15.5 кг
	шт.
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	3
	27" Монитор LG 27MR400-B



26.20.17.110
	Тип монитор
Основной цвет черный
Игровой монитор                                                    нет
Диагональ экрана (дюйм) 27"
Максимальное разрешение 1920x1080
Соотношение сторон 16:9
Широкоформатный                                                 нет
Тип матрицы IPS
Тип подсветки экрана LED
Покрытие экрана матовое
Изогнутый экран                                                      нет
Угол обзора по вертикали (градус) 178°
Угол обзора по горизонтали (градус) 178°
Безрамочный дизайн трехсторонний
Максимальное количество цветов 16.7 млн.
Глубина цвета  6bit+FRC
Цветовой охват  99% sRGB
Яркость  250 Кд/м²
Контрастность  1300:1
Время отклика пикселя (GtG) 5 мс
Частота при максимальном разрешении 100 Гц
Максимальная частота обновления экрана 100 Гц
Размер видимой области экрана 597 x 336 мм
Плотность пикселей 82 ppi
Размер пикселя 311 мкм
Технология динамического обновления экрана AMD FreeSync
Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub)
Тип, версия и количество видеоразъемов  HDMI 1.4, VGA (D-Sub)
USB-концентратор                                                          нет
Выход на наушники                                                        есть
Разъем HDMI                                                                   есть
Разъем DisplayPort                                                           нет
Разъем DVI                                                                        нет
Разъем VGA                                                                      есть
Направление разъемов вертикальное
Сенсорный экран                                                               нет
Технология защиты зрения Flicker Free, Low Blue Light
Картинка в картинке                                                           нет
Dual Mode                                                                             нет
Игровые функции стабилизатор черного цвета
Размер VESA  100 x 100
Поворотная подставка                                           нет
Регулировка по высоте                                          нет
Регулировка наклона                                             есть
Поворот на 90° (портретный режим)                   нет
Крепление периферии                                           нет
Покрытие корпуса матовое
Подсветка корпуса                                                 нет
Веб-камера                                                             нет
Встроенная акустическая система нет
Пульт ДУ                                                                нет
Беспроводной интерфейс                                      нет
Расположение блока питания внешний
Потребляемая мощность при работе 24 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме 0.5 Вт
Мощность в выключенном режиме 0.3 Вт
Напряжение питания 100-220 В / 50-60 Гц
Поддержка USB Power Delivery                           нет
Класс энергоэффективности  E
Комплектация адаптер питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Ширина без подставки 611.7 мм
Высота без подставки 362.3 мм
Толщина без подставки 50.5 мм
Вес монитора без подставки 3.26 кг
Ширина с подставкой 611.7 мм
Минимальная высота с подставкой 456.1 мм
Максимальная высота с подставкой 456.1 мм
Толщина с подставкой  200 мм
Вес монитора с подставкой 3.84 кг
	шт.
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	4
	Клавиатура проводная Logitech K120 цвет черный



26.20.16.110
	Тип клавиатура
Тип клавиатуры мембранная
Основной цвет черный
Язык раскладки английский, русский
Низкопрофильные клавиши                                       нет
Подсветка клавиш                                                       нет
Расположение символов лицевая сторона
Общее количество клавиш 104
Дисплей                                                                       нет
Цифровой блок                                                           есть
Колесо прокрутки                                                       нет
Клавиша функции (Fn)                                               нет
Раскладка клавиатуры ANSI
Поддержка одновременных нажатий клавиш          нет
Программируемые клавиши                                      нет
Конструктивные особенности классическая
Материал корпуса пластик
Защита от попадания воды от брызг, от проливания
Подставка под запястье                                            нет
Формат клавиатуры полноразмерная
Тип подключения проводная
Интерфейс подключения USB Type-A
Длина кабеля 1.5 м
Функция одновременной работы с несколькими устройствами     нет
Тип питания от USB
Комплектация документация
Ширина 450 мм
Глубина 155 мм
Высота 23.5 мм
Вес клавиатуры 550 г
	шт.
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	5
	Мышь проводная Logitech B100




26.20.16.170
	Тип                                          мышь
Основной цвет                       черный
Подсветка                               нет
Тканевая оплетка кабеля       нет
Стилизация                             нет
Вертикальная мышь               нет
Общее количество кнопок     3
Дополнительные кнопки       нет
Программируемые кнопки    нет
Встроенная память мыши     нет
Инерционное колесико          нет
Бесшумные кнопки                нет
Максимальное разрешение датчика   1000 dpi
Тип сенсора  светодиодный
Режимы работы датчика 1000 dpi
Материал корпуса пластик
Материал покрытия матовый пластик
Хват  для левой руки, для правой руки
Форма мыши симметричная
Система регулировки веса            нет
Беспроводное подключение          нет
Проводное подключение                есть
Разъем проводного подключения к ПК  USB Type-A
Длина кабеля  1.8 м
Функция одновременной работы с несколькими устройствами нет
Источник питания по проводу
Док-станция в комплекте  нет
Комплектация документация
Количество в комплекте 1 шт
Габариты и вес
Длина 113 мм
Ширина 62 мм
Высота 38 мм
Вес 90 г
	шт.
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	6
	Сетевой фильтр Pilot S-MAX серый,  3 м.


26.20.40.190
	Тип сетевой фильтр
Основной цвет                        серый
Длина кабеля                            3 м
Корпус термостойкий, ударопрочный
Материал корпуса пластик
Тип входной вилки Тип F (евровилка)
Тип розеток Тип C, Тип F (евророзетка)
Общий выключатель розеток                            есть
Индивидуальный выключатель розеток           нет
Заземление                                                           есть
Для ИБП                                                               нет
Общее количество розеток 6
Максимальное число потребителей 6
Количество розеток с заземлением 5
Количество розеток без заземления  1
Количество розеток GP 0
USB разъем                                                           нет
Поддержка быстрой зарядки                               нет
Номинальное напряжение 220-230 В
Рабочая частота 50-60 Гц
Максимальная мощность подключенной нагрузки 3500 Вт
Максимальный ток нагрузки 16 А
Ток импульсной помехи, выдержив. ограничителем, рабочий режим 10000 А
Максимальная поглощаемая энергия 150 Дж
Предохранители плавкий предохранитель, термопредохранитель, термопрерыватель
Виды защиты от импульсных помех, от короткого замыкания, от перегрузки, при грозовых разрядах
Органайзер для укладки проводов                         нет
Защитные шторки на розетках                               нет
Индикация индикатор включения
Тип провода ПВС
Степень защиты от пыли и влаги IP20
Возможность крепления на стену                         есть
Сечение провода 3х1.5 мм²
Количество жил                                                     3 шт.
Длина 375 мм
Ширина 58 мм
Высота 46 мм
Вес 0.68 кг
	шт.
	4


4. Гарантийные обязательства
4.1. Гарантийный срок на поставляемый товара должен составлять не менее 12 месяцев.
4.2. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной (акта приема-передачи товара). 
4.3. Наличие гарантии удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
4.4. Поставщик обязуется бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
5. Порядок поставки товара
5.1. Передача Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.3.                 
5.2. О дате и времени поставки товара Поставщик извещает Заказчика за 1 (один) рабочий день до указанной даты. Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком. 
5.3.  Доставка товара осуществляется Поставщиком либо доверенным лицом. Доставка товара физическими лицами (курьером) условиями Контракта не предусмотрена.
5.4.  Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
5.5. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
5.6. Доставка и разгрузка товара в месте складирования осуществляется силами и средствами Поставщика. 
5.7.  Выгрузка вручную (средства механизации отсутствуют).
6. Структура цены
6.1. В цену товара должны быть включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
6.2.  Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения.

Наши реквизиты: 191028, Санкт-Петербург, Соляной пер., д.13
тел. (812)273-50-83, (812)719-73-69
ИНН 7825072672 / КПП 784101001, 
Получатель УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица» л/с 20726Х30610)  
Банк получателя ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области,                           г. Нижний Новгород.
Казначейский счет 03214643000000013225                     БИК 012202102
Корреспондентский счет 40102810745370000024           ОКТМО 40910000
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