Техническое задание на закупку электронного стрелкового тренажёра

1. Общие сведения
Объект закупки: электронный стрелковый тренажёр (интерактивный тир) для отработки навыков стрельбы, фиксации результатов и конструирования упражнений.
Количество комплектов: 1.
Цель закупки: организация учебного процесса по огневой подготовке (отработка техники прицеливания и стрельбы, формирование устойчивых стрелковых навыков, контроль и анализ результатов).

2. Состав поставки
	№
	Наименование
	Кол-во
	Примечания

	1
	Программное обеспечение – виртуальный тренажёр для отработки навыков стрельбы из стрелкового оружия с сохранением результатов тренировки и возможностью конструирования стрелковых упражнений (бессрочная лицензия)
	1 ед.
	Лицензии должны быть оформлены на юридическое лицо-заказчика; допускается поставка в виде электронных ключей активации с возможностью установки на 3 рабочих места

	2
	Автомат лазерный АК‑74 (видимый луч)
	3 шт.
	Макет автомата с интегрированным лазерным модулем; питание автономное; класс лазерной безопасности не ниже 1-го

	3
	Пистолет лазерный ПМ (видимый луч)
	3 шт.
	Макет пистолета Макарова с интегрированным лазерным модулем; питание автономное; класс лазерной безопасности не ниже 1-го

	4
	Камера‑детектор (распознавание видимых лучей)
	1 шт.
	Устройство для регистрации координат лазерного пятна и передачи данных в ПО



3. Технические и функциональные требования к компонентам
3.1. Программное обеспечение (1 лицензия)
ПО должно обеспечивать:
Отработку стрелковых навыков для АК‑74 и ПМ в различных условиях (разные дистанции, положения для стрельбы, сценарии).
Сохранение результатов каждого стрелка с привязкой к идентификатору пользователя, дате и типу упражнения; хранение статистики не менее 1 года.
Конструктор упражнений: возможность создавать, редактировать и удалять упражнения; задавать параметры мишеней, условия зачёта, штрафы, лимиты времени и количества выстрелов.
Импорт пользовательских мишеней (в распространённых графических форматах) с разметкой зон поражения и назначением баллов.
Режимы стрельбы: одиночные выстрелы, скоростная стрельба, стрельба с переносом огня, стрельба из-за укрытия, стрельба после перемещения и т. п.
Автоматическую оценку результатов по заданным критериям и формирование отчётов (в т. ч. в формате PDF/Excel).
Поддержку одновременной работы не менее 3 стрелков (или последовательной работы с разделением профилей).
Регистрацию в Едином реестре российских программ для ЭВМ.
Совместимость с ОС Windows 10/11 (64‑bit), минимальные требования к ПК: процессор не ниже Intel Core i5, ОЗУ от 8 ГБ, видеокарта с поддержкой аппаратного ускорения графики, разрешение экрана не ниже Full HD.
Лицензия — бессрочная, без ограничений по количеству обновлений в течение гарантийного срока. Техническая поддержка — не менее 12 месяцев с момента поставки.

3.2. Лазерный автомат АК‑74 (3 шт.)
Требования:
Макет автомата АК‑74 (металлический) с интегрированным лазерным модулем, генерирующим видимый красный луч (длина волны ~650 нм).
Класс лазерной безопасности — не ниже 1‑го по ГОСТ 31581‑2012.
Мощность излучения — не более 1 мВт.
Длительность импульса — не более 50 мс.
Автономное питание (аккумулятор), количество имитационных выстрелов на одной зарядке — не менее 100 000.
Зарядка через стандартный интерфейс USB‑C.
Выверка луча по механическому прицелу выполнена на заводе‑изготовителе.
Масса — ориентировочно 3–3,5 кг (для реалистичности удержания и отдачи по ощущениям).
В комплекте: автомат, зарядное устройство, паспорт изделия, сертификат соответствия.

3.3. Лазерный пистолет ПМ (3 шт.)
Требования:
Макет пистолета ПМ (металлический) с интегрированным лазерным модулем, видимый красный луч (~650 нм).
Класс лазерной безопасности — не ниже 1‑го.
Мощность — не более 1 мВт, длительность импульса — не более 50 мс.
Автономное питание, не менее 100 000 имитационных выстрелов.
Зарядка через стандартный интерфейс USB‑C.
Масса — не менее 0,67 кг.
В комплекте: пистолет, зарядное устройство, паспорт, сертификат.

3.4. Камера‑детектор (1 шт.)
Требования:
Назначение: регистрация координат лазерного пятна на рабочей поверхности (экране/стене) и передача данных в ПО для расчёта точки попадания.
Тип сенсора: CMOS.
Разрешение: не менее 640×480 пикселей (желательно 1024×768).
Частота кадров: не менее 30–60 кадров/сек.
Интерфейс подключения: USB 2.0/3.0.
Точность регистрации попадания: не хуже 2–3 мм на типовой дистанции 5–10 м.
Поддержка автоматической и ручной калибровки рабочей области.
Время реакции системы на выстрел: не более 0,1 сек.
В комплекте: камера, крепёжное устройство (кронштейн/струбцина), кабель, паспорт, сертификат.

4. Требования к поставке и приёмке
Состояние товара: новый, не бывший в употреблении, без следов ремонта и восстановления.
Упаковка: заводская, обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении.
Документы: сертификаты/декларации соответствия, паспорта изделий, гарантийные талоны, документы на ПО (лицензионное соглашение, ключи активации).
Срок поставки: не более 30 календарных дней с даты заключения контракта.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты приёмки.
Ввод в эксплуатацию: поставщик обязан выполнить установку ПО, калибровку оборудования, обучение персонала (не менее 2 человек) и сдать систему в работу с демонстрацией всех функций.

5. Условия эксплуатации
Помещение: закрытое, с возможностью затемнения рабочей зоны; дистанция стрельбы - от 3 до 15 м.
Рабочая поверхность: однотонный экран либо светлая стена без бликов; размер - не менее 2×2 м.
Освещение: регулируемое, без прямых солнечных лучей на рабочую зону.
Безопасность: соблюдение требований по работе с лазерными изделиями (класс 1, безопасен при нормальной эксплуатации).
