
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на текущий ремонт кровли здания Университетской клиники им. Е.М. Бурцева ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19А, корп. 2

	№ п.п.
	Наименование услуги
	Ед.         измере-ния

	Кол-во
	Цена за единицу, руб. 
	Всего, руб.

	
	Текущий ремонт кровли здания клиники ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19А, корп. 2
	Усл.ед.
	1
	360888,87
	360888,87

	ИТОГО
	



	1.Объект закупки
	Текущий ремонт кровли здания клиники ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19А, корп. 2

	2. Объем выполняемых работ 
	В соответствии со сметной документацией

	3.  Место выполнения работ 
	Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19А, корп. 2

	4.  Сроки выполнения работ
	С момента подписания договора 45 календарных дней

	5. Краткие характеристики выполняемых работ
	Текущий ремонт кровли здания клиники ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19А, корп. 2
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	

	1
	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,4146

	2
	2
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	2,575

	3
	3
	Праймер битумный с содержанием вяжущего менее 80 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +95 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,2/0,2 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм
	кг
	0,115875

	4
	4
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	2,175

	5
	5
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм
	м2
	250,125

	6
	6
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (±200), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2
	м2
	245,775

	7
	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
(421/пр_2020_п.58_пп.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м
	0,72

	8
	8
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм
	м2
	181,44

	9
	9
	Установка прижимной планки
(421/пр_2020_п.58_пп.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м
	0,72

	10
	10
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,01449

	11
	11
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	0,323388

	12
	12
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	0,323388


- при проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика;

	6. Сопутствующие работы
	Сопутствующие работы и услуги, связанные с выполнением работ - выполняет Подрядчик.

	7.   Общие требования к выполняемым работам 
	 Подрядчик обязан:
7.1. Обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения работ на объекте.
7.2. Строго соблюдать сроки выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
7.3. Выполнить полный объем работ согласно смете и ведомости объемов работ с применением собственных материалов, оборудования, в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.
7.4. Организовать доставку материала и оборудования, необходимого для выполнения работ. Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента, средств подмащивания и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика.
7.5. Содержать территорию в течение всего времени производства работ в строгом соответствии с требованиями надзорных органов, решая с ними возникающие проблемы самостоятельно и за свой счет.
7.6. Производить работы только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.
7.7. Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенного в ходе выполнения работ обустройства территории и инженерных коммуникаций.
Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся  в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ эвакуационные выходы и места общего пользования.
7.8. Работы выполняются в соответствии с  действующим на объектах пропускным режимом прохода работников, обеспечением бесперебойного функционирования всех инженерных систем  и оборудования. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с Заказчиком.
7.9. Работы производятся Подрядчиком в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-четверг – с 8.30 до 17.00 часов; пятница – с 8.30 до 16.00 часов. В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.
7.10. Соблюдать технологию выполнения строительных работ согласно СНиП, СанПиН и требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.
7.11. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ.

	8.  Требования к качественным характеристикам работ 
	Требования к выполнению работ состоят в том, что Подрядчик обязан:
8.1. Выполнить работы в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями к выполнению работ по предмету договора.
8.2. Производить поставку материалов на объект только в количестве, необходимом для обеспечения работы. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
8.3. Применять материалы, соответствующие требованиям в соответствии с ГОСТ и имеющие современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные характеристики. При этом на все применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов, если применяемые материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, технических паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество.
При проведении работ использовать ограждающие конструкции.
8.5. Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ, прилегающей непосредственно к ней территории.
8.6. Проводить при необходимости демонтаж и монтаж оборудования, обеспечив его сохранность. Вновь смонтировать все демонтированное в процессе производства работ оборудование и передать его Заказчику в исправном работоспособном состоянии.
8.7. Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды», а также предписаниями соответствующих надзорных органов.
Восстановить после завершения работ в случае повреждения (изменения) и сдать в установленном порядке:
- электрические и локальные сети,
- слаботочные сети (включая ОПС, 01 и прочее).

	9.      Порядок (последовательность) выполнения работ
	9.1 Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ, определенной в соответствующей нормативной документации.

	10. Требования к качеству работ, в том числе технологии и методам производства работ 
	10.1. Выполнение работ, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.
10.2. Качество выполненных работ подтверждается проведением осмотра Заказчиком.

	11. Требования к безопасности выполнения работ
	11.1. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.
11.2.Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.).
11.3. К работе должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
11.4.  Должно быть обеспечено соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья населения, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории РФ.
11.5. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

	12. Порядок сдачи и приемки результатов работ
	12.1. По завершению выполнения работ Подрядчик обязан предоставлять Заказчику комплект документации, подтверждающей выполнение работ, в следующем составе:
- Счет;
- Счет-фактура;
- Акт о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3;
- Исполнительную документацию.
12.2. Документы должны отвечать следующим требованиям:
12.2.1.Акт о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат, унифицированной формы КС-3.
12.3. Приемка объекта осуществляется по формам КС-2, сумма которых по результатам выполнения работ в целом не может превышать цены Договора.
12.4. Исполнительная документация предоставляется в виде брошюры в 1 экз. и включает в себя титульный лист, содержание или перечень, исполнительную схему, подписанные обеими сторонами акты на скрытые работы, журналы производства работ,   паспорта качества и сертификаты соответствия, в частности, гигиенический и Госпожнадзора, на использованные материалы и оборудование (в том случае, если такие материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации на территории РФ (или по требованию заказчика).

	13. Требования к сроку гарантий качества работ
	13.1. Подрядчик должен гарантировать:
высокое качество всех работ, инженерных конструкций;
своевременное устранение за свой счет недостатков, дефектов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.
13.2. Гарантия качества на выполняемые работ (и их результаты) должна составлять не менее 2 (двух) лет. Гарантийный срок обязательств на выполненные работы (и их результаты) исчисляется от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.


ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОДРЯДЧИК
Ректор ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ                                 Индивидуальный предприниматель
Минздрава России
___________    И.В. Иванова                                                               _____________ Е.Ю. Крашенников 
М.П.                                                                                      м.п.
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