Шейкер-инкубатор
Скоростной диапазон 50-300 rpm
Температурный диапазон 4 - 60 ℃ при RT≤25 ℃
Орбита движения: 20 мм 

Тип движения: возвратно-поступательный

Однородность температуры по камере: ≤0,3 ℃
Точность задания температуры: 0,1 ℃
Таймер: от 1 мин до 99 часов 59 мин
Микропроцессорное управление температурой и скоростью: наличие

Непрерывный режим работы: наличие

При открывании крышка фиксируется в любом положении: наличие

Звуковой сигнал после окончания программы: наличие

Автоматическая остановка при открытии крышки: наличие

Автоматическое отключение нагревания при достижении заданной температуры: наличие

Дисплей с индикацией установленного времени, скорости и температуры: наличие

Бесщеточный двигатель постоянного тока: наличие
Количество платформ, возможных к использования: не менее 6

Размер: 385 х 560 х 320 мм
Вес без платформы: 25,8 кг

PW-260 Универсальная платформа PW-260
Материал: нержавеющая сталь
Количество ячеек: не менее 100 (для пробирок 50 мл)

Размер, мм: 280 х 320 х 65 мм

Платформа PP-4

Размеры: 246 х 206 мм, высота 10,8 мм.

Материал коврика: вспененный натуральный каучук
Толщина мата: 3 мм
Сервисная служба, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия - наличие
