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	Объем, л
	80

	Рабочий диапазон температур, °С
	+5/+60

	Максимальное отклонение температуры любой точки рабочего объема, расположенной не ближе 50 мм от стенок камеры, от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, не более
	±1,5

	Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более
	180

	Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч., не менее
	500


	Размеры рабочей камеры, мм, не менее: длина х ширина х высота
	395х390х490

	Габаритные размеры, мм, не более: длина х ширина х высота
	625х530х935

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	0,25

	Напряжение/частота питающей сети, В / Гц
	220±10% / 50

	Масса, кг, не более:
	57



