



[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку аспиратора ПУ-3Э исп. 1 (12В) с аккумулятором и поверкой (или эквивалент) для нужд филиала "ЦЛАТИ по Ивановской области" ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО"

1. Общие сведения
1.1 Наименование товара. Аспиратор (далее -Товар).
1.2 Сведения о новизне. Товар должен быть новым, не являться выставочным образцом, свободной от прав третьих лиц, также должен соответствовать или превосходить требования и технические характеристики, приведенные в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.
1.3 Область применения. Предназначен для автоматического отбора проб воздуха, паров и аэрозолей для проведения санитарного и экологического контроля.
1.4 Условия эксплуатации.
Диапазон температур окружающего воздуха, оС, от -10 до +40.
Диапазон относительной влажности окружающего воздуха, % до 98 при температуре 25 оС.
Диапазон атмосферного давления, мм рт.ст., от 630 до 800.

2. Общие требования к Доставке.
2.1 Доставка Товара в адрес Заказчика и подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами поставщика.
Поставка Товара осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством РФ.
Поставляемая продукция должна транспортироваться в надлежащей упаковке, обеспечивающей ее сохранность от повреждений при перевозке и хранении, всеми видами закрытого транспорта.
При погрузке и перевозке необходимо оберегать упаковочные ящики от ударов, не ставить ящики крышкой вверх, не бросать и не кантовать.
Поставка Товара осуществляется Исполнителем до склада Заказчика в количестве 1 (одной) единицы до адреса:
- 153002, г. Иваново, ул. 9-Января, д. 7А Получателем Товара является филиал «ЦЛАТИ по Ивановской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».;

3. Общие требования к Товару.
3.1. Одновременно с поставкой Поставщик предоставляет Заказчику следующий комплект документов:
3.1.1. Методика поверки СИ, указанная в описании типа на СИ (копия).
3.1.2. Паспорт и руководство по эксплуатации.
3.1.3. Комплект принадлежностей.
3.1.4. Комплект запасных частей.
Вся сопроводительная документация должна быть на русском языке.
Все оборудование должно быть работоспособным, в комплект поставки должны входить все необходимые для выполнения данного требования материалы и комплектующие.
Аспиратор должен быть включен в Государственный реестр СИ и на момент поставки иметь действующее свидетельство об утверждении типа СИ.
3.2. Прибор должен быть поверен в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020
№ 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». На момент получения оборудования обязательно наличие информации о поверке (с действующим сроком не менее 80% от межповерочного интервала) на бумажном носителе и сайте ФГИС «Аршин». 
3.3. Основными требованиями к Товару являются соответствие его качеству, указанному в Техническом задании, а также соответствие требованиям стандартов и технических условий, предъявляемых к соответствующей категории Товара. Комплектация каждой единицы поставляемого товара должна соответствовать Приложению 2. 
Товар должен поставляться с соблюдением требований к его транспортировке и хранению. 
Указанная на упаковке информация должна включать в себя:
- название предприятия изготовителя или его товарный знак;
- каталожный номер;
- наименование Товара; 
- указание об условиях хранения;
- информацию о свойствах Товара, на которые необходимо обратить внимание в процессе его транспортировки, хранения и использования.

4. Гарантийные обязательства
Исполнитель гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока на Товар. Гарантийный срок устанавливается равным гарантийному сроку предприятия-производителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки поставленного товара (документа о приемке).
Днем начала гарантийного срока на Товар является дата подписания сторонами Акта приемки поставленного товара.
Гарантийный срок Товара определяется предприятием-производителем с оформлением соответствующих документов (гарантийный талон и др.).
Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или скрытые недостатки Товара и/или выполненных работ, Поставщик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком.
В случае устранения недостатков или дефектов Товара и/или выполненных работ, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков или дефектов Товара и/или выполненных работ, до дня окончания ремонта или замены на аналогичный Товар.

5. Стоимость Товара:
5.1 Стоимость Товара включает затраты на перевозку (в том числе транспортировку, погрузку и разгрузку, доставку и занос Товара в помещения Заказчика), первичную поверку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и включает в себя все издержки Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту.


Контактное лицо по вопросам выполняемых работ: С.В. Моторина, О.И. Умнова в рабочие дни по адресу: 153002, г. Иваново, ул. 9-Января, д. 7А телефон: (4932) 37-32-63, эл. почта: ivanovo@ clati-cfo.ru .



Приложение № 1 к техническому заданию

Технические характеристики

	Наименование характеристики
	Тип характеристики
	Значение характеристики

	Единица измерения характеристики

	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	2
	3
	4
	5

	Количество параллельно отбираемых проб 3
	Качественная
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Продолжительность отбора пробы
	Количественная
	≤2 и ≥60
	мин
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

	Предел основной относительной погрешности измерения объема пробы
	Количественная
	5
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Объем пробы воздуха измеряется встроенным в электронным счетчиком объема
	Качественная
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Установка времени отбора, мин
	Качественная
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Индикация отобранного объема по каналу, л
	Качественная
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Таймер среднесуточного отбора
	Качественная
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Наличие встроенного аккумулятора 12 В
	Качественная
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Питание от сети переменного тока
	Количественная
	220
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Питание от встроенного аккумулятора
	Количественная
	12
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки









Приложение № 2 к техническому заданию

Комплектация поставки одной единицы товара

	Наименование
	Кол-во, шт

	Аспиратор
	1

	Вставка плавкая
	1

	Шнур соединительный (12 В)
	1

	Шнур соединительный (220 В)
	1

	Сумка
	1

	Руководство по эксплуатации (формуляр) с клеймом о поверке
	1



