III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться


	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)

	1
	Набор для введения сосудистого катетера (Вид 1)    32.50.13.110-00005130
	 
	

	
	Назначение: для  трансрадиального   доступа
	
	Да

	
	Интродьюсер:
	
	Да

	
	Размер  6 F
	
	Да

	
	Длина  
	см
	  ≥ 10 и   ≤ 11

	
	Гидрофильное покрытие
	
	Да

	
	Трехходовой краник
	
	Да

	
	Гемостатический клапан
	
	Да

	
	Боковая магистраль
	
	Да

	
	Дилататор
	
	Да

	
	Проводник с гидрофильным покрытием
	
	Да

	
	Длина
	мм
	≥   450  

	
	Диаметр 0,021  дюйм  
	
	Да

	
	Пункционная игла:
	
	Да

	
	Номинальный наружный диаметр трубки иглы 0,8 мм (21 G)
	
	Да

	
	Номинальная длина трубки иглы
	мм
	≥  36 и ≤  40

	2
	Набор для введения сосудистого катетера (Вид 2) 32.50.13.110-00005130
	 
	

	
	Назначение: для  феморального (бедренного) доступа
	
	Да

	
	Интродьюсер:
	
	Да

	
	Размер 6  F
	
	Да

	
	Длина  
	см
	  ≥ 10 и   ≤ 11

	
	Гидрофильное покрытие
	
	Да

	
	Трехходовой краник
	
	Да

	
	Гемостатический клапан
	
	Да

	
	Боковая магистраль
	
	Да

	
	Дилататор
	
	Да

	
	Проводник с гидрофильным покрытием 
	
	Да

	
	Длина
	мм
	≥  450  и ≤  500

	
	Диаметр 0,038 дюйм (0,97 мм)
	
	Да

	
	Пункционная игла:
	
	Да

	
	Номинальный наружный диаметр трубки иглы  
	мм
	≥ 0,9 и ≤  1,27

	
	Номинальная длина трубки иглы
	мм
	≥ 36 и ≤  80

	3
	Набор для введения сосудистого катетера (Вид 3) 32.50.13.110-00005130
	20
	

	
	Назначение: для  феморального (бедренного) доступа
	
	Да

	
	Интродьюсер:
	
	Да

	
	Размер 7  F
	
	Да

	
	Длина 11  см
	см
	  ≥ 10 и   ≤ 11

	
	Гидрофильное покрытие
	
	Да

	
	Трехходовой краник
	
	Да

	
	Гемостатический клапан
	
	Да

	
	Боковая магистраль
	
	Да

	
	Дилататор
	
	Да

	
	Проводник с гидрофильным покрытием 
	
	Да

	
	Длина
	мм
	≥  450  и ≤  500 

	
	Диаметр 0,038 дюйм (0,97 мм)
	
	Да

	
	Пункционная игла:
	
	Да

	
	Номинальный наружный диаметр трубки иглы  
	мм
	≥ 0,9  и ≤  1,27

	
	Номинальная длина трубки иглы
	мм
	≥ 36   

	4
	[bookmark: _GoBack]Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования  32.50.13.110-00005072
	 
	

	
	Диаметр проводника 
	дюйм
	0.03500000000 


	
	Длина проводника
	СМ
	Больше или равно 260.00000000000    


	
	Материал покрытия проводника: политетрафторэтилен
	
	Наличие    


	
	Форма кончика: J-образная с радиусом загиба 3мм
	
	Наличие    






Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам) 
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. 

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

