Описание объекта закупки на 2026 год
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю

ОКПД2: 28.14.12.110 – Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
25.99.11.112 — Раковины из нержавеющей стали
Описание, технические характеристики, количество:
Для более детального описания товара, отвечающего требованиям заказчика, помимо показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся потребительских свойств товара, качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены стандартами, принятыми в соответствие с  законодательством Российской Федерации о регулировании качества, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации, использовались показатели, требования, условные обозначения и терминология, применяемые производителями в технической документации и на официальных сайтах.
Поставляемый товар должны быть новым, не бывший в использовании. Товар не должен иметь царапин, трещин, сколов и иных повреждений (в соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже:
	№ п/п
	Наименование

	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Гибкая подводка  для смесителя (ВР – ВР)
	Тип: гибкая подводка
Длина (см): 50 
Присоединительный диаметр: ½ 
Назначение: для воды
Подключение: внутренняя – внутренняя резьба
Вид подводки: резиновая в металлической оплетке
Дополнительная информация: ВР1/2*ВР1/2
	шт
	5

	2
	Гибкая подводка  для смесителя (ВР – НР)
	Тип: гибкая подводка
Длина (см): 50 
Присоединительный диаметр: ½ 
Назначение: для воды
Подключение: внутренняя – наружная резьба 
Вид под водки: резиновая в металлической оплетке
Дополнительная информация: M10 (35мм)*ВР1/2
	шт
	10

	3
	Сифон для раковины гофрированный


	Тип: сифон	
Назначение: для раковины
Конструкция сифона: бутылочный
Регулировка по высоте: есть
Диаметр подключения (мм): 50 
Комплектация: сифон, гидрозатвор, решетка, шланг гофрированный
Материал: пластик, нержавеющая сталь
Минимальная высота (мм): 55
Максимальная высота (мм): 150
Цвет: белый
	шт
	5

	4
	Мойка нержавеющая сталь 500*500 мм
	Тип: мойка
Установка: накладная
Форма: прямоугольная
Количество чаш: 1 основная
Материал: нержавеющая сталь
Измельчитель пищевых отходов:  нет
Дополнительная информация:
поверхность матовая, толщина металла 0,4мм
Габариты:
Размеры мойки (Д*Ш) мм: 500*500
Диаметр сливного отверстия (мм): 45-52 (1 1/2")
	шт
	5

	5
	Смеситель для раковины с нижней подводкой
	Тип: двухвентельный смеситель
Запорный клапан: керамический картридж 
Материал корпуса: латунь/цинк*  
Покрытие: хром 
Форма излива: традиционная 
Конструкция: поворотный излив
Резьба на входе (мм): М10
Монтаж
Монтаж на горизонтальную поверхность
Встраиваемый: нет
Количество монтажных отверстий: 1
Тип подводки: гибкая
Выдвижной излив: нет 
Тип аэратора: стандартный
Особенности
Общая высота (см): не менее 19*
Высота излива (см): не менее 14*
	шт
	5


Качество и безопасность товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен соответствовать требованиям заказчика по качеству и техническим характеристикам.   
 Поставляемый товар не должен содержать элементов и материалов, оказывающих вредных воздействий на окружающую природную среду при эксплуатации.

* Если в описании объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации, показатели, требования, условные обозначения и терминология, то необходимость использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлена наличием у заказчика определенных потребностей, связанных со спецификой его деятельности, данные показатели, требования, условные обозначения являются важными и необходимыми для выполнения функций заказчика, а их использование направлено на приобретение товара в наилучшей степени отвечающего потребностям заказчика.
** При указании в настоящем Техническом задании на товарный знак, его следует читать со словом "или эквивалент". Участник имеет право предоставить предложение о товаре, эквивалентное установленному в Техническом задании. Эквивалентность определяется по установленным показателям.
Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы.  
Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к заключению контракта.
***  -  показатели, указанные данным знаком (*), обязательны к заполнению и должны быть конкретными, не содержать формулировки не менее/не более, непредставление конкретных показателей является основанием для отказа в допуске к заключению контракта.

[bookmark: _GoBack]
