ФОРМА

Согласие участника закупки

Настоящим участник закупки, выражает согласие на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) работников с реестровым номером закупки ____________________, на условиях, предусмотренных извещением о закупке.

При подаче заявки участник закупки заполняет столбцы 3, 4, 7, 12 таблицы «Форма для заполнения» исходя из технических требований, предусмотренных проектом договора (Приложение № 1 к извещению о закупке).

Форма для заполнения
	№ п/п
	Наименование товара
	Марка, модель, производитель, парт. номер, артикул (при наличии)
	 Страна происхождения 
	Характеристики согласно извещению о закупке (неизменяемые)
	



Размер
	
Характеристики согласно извещению о закупке (Параметры соответствия)
	Характеристики согласно предложению Участника закупки
(конкретные значения, подходящие под параметры соответствия извещению о закупке)
	Количество, шт.
	Единица измерения
	ОКПД 2
	Национальный режим в соответствии с Постановлением Правительства 1875
	Подтверждение страны происхождения

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	Перчатки трикотажные с точечным покрытием ПВХ
	
	
	ГОСТ 12.4.252-2013
Характеристики:
Размер – универсальный.
Перчатки х/б из смесовой пряжи, для защиты рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Покрытие точечное ПВХ на тыльной части перчатки.
Тип манжеты: резинка.
	
	Состав: хлопок – не менее 60%, полиэфир – не более 40%. Класс вязки – не менее 10
	
	1020
	пара
	14.12.30.150
	запрет
	

	2. 
	Перчатки рабочие трикотажные с латексным покрытием
	
	
	ГОСТ 12.4.252-2013
Безразмерные рабочие перчатки х/б со сплошной латексной заливкой на внутренней стороне ладони.
Характеристики:
Размер – универсальный;
Материал основы: хлопок.
Материал покрытия: латекс.
Рисунок нанесения: неполный облив один слой.
Тип манжеты: резинка.
Для защиты рук от загрязнений 
и механических повреждений на производстве,
	
	Длина – не менее 230 мм и не более 260 мм.
Класс вязки – не менее 10
	
	240
	пара
	14.12.30.150
	запрет
	

	3. 
	Перчатки трикотажные с двойным латексным покрытием
	
	
	ГОСТ 12.4.252-2013; ТР ТС 019/2011; Рабочие перчатки х/б со сплошной латексной заливкой на внутренней стороне ладони.
Характеристики:
Состав:100% хлопок. 
Двойное покрытие из латекса. 
Класс вязки: 13.
Размер – универсальный.
Тип манжеты: резинка.
Защита рук от ОПЗ и МВ.
Надежный захват скользящей поверхности.
	
	Длина – не менее 230 мм и не более 270 мм
	
	240
	пара
	14.12.30.150
	запрет
	

	4. 
	Перчатки термостойкие трикотажные
	
	
	ТР ТС 019/2011
Характеристики:
Назначение: для защиты от механических повреждений, повышенных температур - искр и брызг расплавленного металла.
Материал - 100% хлопок.
Способ фиксации: манжета.
	10 (XL)
	
	
	42
	пара
	14.12.30.150
	запрет
	

	5. 
	Краги сварщика спилковые пятипалые
	
	
	ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011
Характеристики:
Размер – универсальный.
Тип покроя: пятипалые.
Вид изделия: краги
Основная ткань: Спилок КРС
Имеется защитная подкладка.
Усиленные швы.
Предназначены для защиты от механических повреждений и брызг расплавленного металла, окалины.
	
	Длина – не менее 250 мм и не более 400 мм
	
	12
	пара
	14.12.30.150
	запрет
	

	6. 
	Перчатки резиновые (бытовые)
	
	
	ГОСТ 20010-93
Характеристики:
Изделие: Перчатки хозяйственные.
Материал: латекс.
Внутреннее напыление из хлопка.
Защитные свойства: 
Водонепроницаемость (Вн);
Защита рук от вредного воздействия агрессивных моющих и чистящих веществ
	S (7)
	Толщина – не менее 0,2 мм и не более 0,37 мм
	
	12
	пара
	22.19.60.110
	ограничение
	

	7. 
	
	
	
	
	M (7-8)
	
	
	48
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	L (8-9)
	
	
	84
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	ХL (9-10)
	
	
	24
	
	
	
	

	10. 
	Перчатки антивибрационные
	
	
	ГОСТ 12.4.002-97, ТР ТС 019/2011
Характеристики:
Тип: виброзащитные перчатки.
Нанесены антивибрационные подушечки из латекса на ладони и пальцах, вспененный латекс.
Тип манжеты: резинка.
Снижают воздействие вибраций.
Устойчивы к истиранию, порезам, проколам.
	9-10 (XL)
	Длина - не менее 240 мм
и не более 
310 мм
	
	3
	пара
	14.12.30.150
	запрет
	

	11. 
	Перчатки КЩС латекс (размер XL)
	
	
	ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011, 
EN 374, EN 388.
Перчатки многоразовые КЩС латексные с хлопковым напылением.
Химически стойкие перчатки. Устойчивы
к воздействию кислот, щелочей, солей, cпиртов, неорганических растворителей.
Характеристики:
Материал: латекс.
Вид внутреннего покрытия: хлопковое напыление.
Прочные на растяжение и проколы.
	XL (9-10)
	Толщина – не менее 0,34 мм и не более 0,55 мм.
Длина – не менее 270 мм и не более 
360 мм
	
	96
	пара
	22.19.60.110
	ограничение
	

	12. 
	Очки защитные открытые с боковой защитой
	
	
	ГОСТ 12.4.253-2013
ТР ТС 019/2011
Характеристики:
Материал линз – поликарбонат. 
Материал оправы – резина, нейлон.
Антизапотевающее покрытие.
УФ-защита. 
Защита от слепящей яркости.
Цвет линзы: серый (солнцезащитный) со светофильтром.
	
	
	
	6
	Шт.
	32.50.42.120
	преимущество
	

	13. 
	Очки защитные открытые
	
	
	ГОСТ 12.4.253-2013
ТР ТС 019/2011
Характеристики:
Материал линз – поликарбонат. 
Материал оправы – резина, нейлон.
Регулируемый съёмный силиконовый носоупор.
Регулировка длины заушника и наклона защитного стекла.
Антизапотевающее покрытие.
УФ-защита.
Цвет линзы: прозрачный.
	
	
	
	11
	Шт.
	32.50.42.120
	преимущество
	

	14. 
	Респиратор (полумаска) с клапаном выдоха FFP2
	
	
	ГОСТ 12.4.294-2015, ГОСТ Р 58396-2019, 
ТР ТС 019/2011.
Защитная маска-респиратор KN95 с клапаном выдоха. 
Характеристики:
Класс защиты FFP2 (12 ПДК).
Оснащен клапаном выдоха.
Носовой зажим обеспечивают плотное прилегание полумаски к лицу.
Материал: спанбонд, мельтблаун.
Пять слоев фильтрующего материала.
Имеются фиксирующие ремешки.
Защита органов дыхания от пыли и аэрозолей.
Предназначен для одноразового использования.
	
	
	
	90
	Шт.
	32.99.11.120
	преимущество
	

	15. 
	Респиратор (полумаска) с клапаном выдоха FFP3 NR D
	
	
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015
Респиратор 3 класса защиты (FFP3 NR D) для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (50 ПДК). 
Характеристики:
Тип респиратора: чашеобразный.
Внутренний слой из гипоаллергенного материала.
Оснащен клапаном выдоха.
Носовой зажим для надежной фиксации полумаски.
Имеются фиксирующие ремешки.
Класс защиты FFP3.
Предназначен для одноразового использования.
	
	
	
	70
	Шт.
	32.99.11.120
	преимущество
	

	16. 
	Перчатки резиновые диэлектрические
	
	
	ГОСТ 12.4.103-2020
ТР ТС 019/2011
Материал – латекс.
Защитные свойства: Эн,Эв.
	3 (10)
	
	
	14
	Шт.
	14.12.30.150
	запрет
	

	17. 
	Очки защитные
закрытые с прямой вентиляцией
	
	
	ТР ТС 019/2011
Характеристики:
Материал линз – поликарбонат. 
Материал оправы – ПВХ.
Очки с увеличенным защитным стеклом из оптически прозрачного поликарбоната, мягким корпусом из ПВХ и регулируемой наголовной лентой.
Обеспечивают плотное и мягкое прилегание. 
Отсутствуют искажения обзора.
Система прямой вентиляции.
Предназначены для защиты глаз от механических воздействий твердых частиц.
Защита от УФ излучения.
	
	
	
	9
	Шт.
	32.50.42.120
	преимущество
	

	18. 
	Щиток СОМЗ НБТ2 ВИЗИОН TITAN или эквивалент
	
	
	ГОСТ 12.4.023-84
Характеристики:
Материал: ударопрочный и термостойкий поликарбонат.
Защита от УФ излучения.
Оптический класс: 1.
Регулировка щитка по высоте ношения и размеру головы. Наголовное крепление, 
с храповым механизмом и мягким обтюратором.
Защита головы и лица от твердых частиц, искр и брызг расплавленного металла, высокой температуры, от прямого попадания в органы дыхания пыли, аэрозолей, жидкостей.
	
	Размер: ширина - не менее 210 мм и не более 
300 мм, высота – не менее 300 мм и не более 
400 мм.
Толщина – 
не менее 2 мм и не более 
4 мм.
Вес – не менее 300 г и не более 450 г.  Max температура эксплуатации не менее 
+80 °С и не более 150 °С
	
	7
	Шт.
	32.99.11.160
	преимущество
	

	19. 
	Экран защитный для лица
	
	
	ГОСТ 12.4.023-84
Защитный экран (щиток) из оптически прозрачного полимерного материала. Предназначен для защиты глаз, лица и органов дыхания от прямого попадания инородных мелкодисперсных тел.
Характеристики:
Материал: ПЭТ (полиэтилентерефталат).
Оптический класс 1. 
Отсутствие искажений.	
Имеется наголовное крепление из полипропилена с регулировкой.
	
	Размер защитного экрана: длина – не менее 
300 мм и не более 350 мм, ширина – не менее 210 мм и не более 
250 мм.
Толщина экрана: не менее 0,5 мм и не более 2 мм.
	
	18
	Шт.
	32.99.11.160
	преимущество
	

	20. 
	Плащ влагозащитный
	
	
	ТР ТС 019/2011
Характеристики:
Плащ прямого силуэта с капюшоном.
Центральная застежка на молнию и ветрозащитную планку, накладные карманы, герметичные швы.
Рукава с манжетами.
Защита от ветра, дождя и снега, общих загрязнений.
Размер: L (48-50).
	S (44-46)
	Состав ткани: 100% полиэстер 
или полиэфир с ПВХ покрытием. Плотность ткани: не менее 180 г/кв.м и не более 260 г/кв.м .
Цвет: синий или зеленый.
	
	1
	Шт.
	14.13.21.130
	запрет
	

	21. 
	
	
	
	
	L (48-50)
	
	
	4
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	XL (52-54)
	
	
	6
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	XXL (56-58)
	
	
	2
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	
	3XL (60-62)
	
	
	1
	
	
	
	

	25. 
	
	
	
	
	4XL (64-66)
	
	
	2
	
	
	
	

	26. 
	Фартук сварщика спилковый
	
	
	ТР ТС 019/2011
Характеристики:  
Материал: Спилок.
Размер – универсальный.
Для защиты от искр, брызг расплавленного металла.
Цвет: Черный
	
	Крепление через шею или плечи.
	
	2
	Шт.
	14.12.30.131
	запрет
	

	27. 
	Жилет сигнальный светоотражающий оранжевый
	
	
	ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.281-2021
Характеристики:
Жилет сигнальный оранжевого цвета со светоотражающими полосами.
Застежка центральная на пуговицах.
Карманы накладные.
Вырез горловины V-образной формы.
Класс защиты: II.
Размер: 3ХL (60-62).
	L (48-50)
	
	
	3
	Шт.
	14.12.30.131
	запрет
	

	28. 
	
	
	
	
	XL (52-54)
	
	
	3
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	
	ХХL (56-58)
	
	
	5
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	
	3ХL (60-62)
	
	
	3
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	
	4XL (64-66).
	
	
	1
	
	
	
	

	32. 
	Очки газосварщика круглые винтовые со светофильтром 
Г2/Г3
	
	
	ТР ТС 019/2011
Характеристики:
Материал фильтра: стекло  
Материал корпуса: металл 
Очки состоят из двух металлических оправ, соединенных перемычкой и регулируемой головной ленты. Оснащены заменяемыми светофильтрами горючести Г2/Г3.
Для защиты глаз от искр, твердых частиц, брызг, УФ и ИК лучей при работе со сварочным оборудованием.
	
	
	
	4
	Шт.
	32.99.11.160  
	преимущество
	

	33. 
	Маска сварщика «хамелеон» Ф5 или эквивалент
	
	
	ТР ТС 019/2011
Маска предназначена для защиты глаз 
от видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также для защиты головы и шеи от попадания искр при сварочных работах.
Корпус маски эргономичный, ударопрочный.
Характеристики:
Материал: термоустойчивый пластик.
Автоматическое затемнение светофильтра (хамелеон).
Наголовник с регулировкой обхвата головы, высоты посадки и удаленности маски от лица.
Регулировка степени затемнения DIN 4/9-13.
Оптический класс: 1/1/1/2
Размер светофильтра 110x90 мм.
	
	Вес – не более 0,5 кг.
Защита от УФ/ИК: не менее DIN 16. 
Максимальная температура эксплуатации не менее 
+50 °С и не более + 130 °С
	
	1
	Шт.
	32.99.11.160
	преимущество
	

	34. 
	Наушники противошумные
	
	
	ТР ТС 019/2011
Наушники противошумные для предотвращения вредного воздействия шума на слух работника.
Характеристики:
Материал: пластик.
Избирательное шумопоглощение. 
Не препятствуют распознаванию речи.
Состоят из регулируемого оголовья и двух пластмассовых чашек со съемными звукопоглощателями.
	
	Вес товара: 
не более 250 г и не менее 
100 г.
Минимальная акустическая эффективность до 27 дБ.
	
	3
	Шт.
	32.99.11.170
	преимущество
	

	35. 
	Диэлектрические боты
	
	
	ГОСТ 13385-78
ТР ТС 019/2011
Материал: Резина
Защитные свойства: Эв.
	41
	
	
	1
	пара
	15.20.32.121
	запрет
	

	36. 
	
	
	
	
	43
	
	
	3
	
	
	
	

	37. 
	
	
	
	
	44
	
	
	2
	
	
	
	

	38. 
	
	
	
	
	45
	
	
	4
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	
	46
	
	
	1
	
	
	
	

	40. 
	Удерживающая страховочная система   прогресс сефети УС-2ВЖ (канат) или эквивалент
	
	
	ГОСТ EN 358-2021, ГОСТ Р ЕН 361-2008, 
ТР ТС 019/2011.
Удерживающая система состоит из страховочной привязи (пояс предохранительный), набедренных и наплечных лямок, спинового элемента крепления и переднего элемента крепления и канатного стропа.
Регулировка размера пояса и лямок.
Канатный строп с монтажным карабином.
Элементы крепления: два металлических 
D-кольца на ремне привязи и одно на спине.
Материал привязи: текстиль, металл.
Материал стропа: полиамид.
Предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте.
	
	Статическая разрывная нагрузка: не менее 15 кН. Длина стропа
– не менее 1.4 метра и не более 3 метра
	
	3
	Шт.
	13.92.29.140
	запрет
	

	41. 
	Наколенники защитные
	
	
	ТР ТС 019/2011.
Универсальные наколенники для защиты коленных суставов от травм и ударов при работе на коленях.
Характеристики:
Материал: ЭВА (этиленвинилацетат).
Имеют эргономичную форму, амортизирующие свойства.
Оснащены эластичными ремнями 
с застежкой для крепления на ноге.
	
	
	
	2
	пара
	14.12.30.190
	запрет
	





ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Участник закупки предоставляет информацию о конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным в извещении о закупке и указание на товарный знак (при наличии). Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия 
в извещении о закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о закупке.
Информация должна позволять идентифицировать каждую позицию товара (составной части товара), не иметь двусмысленных толкований. Информация не должна сопровождаться словами: «менее», «более», «не менее», «не более», «типа», «должен быть», «не должен быть», «допускается», «не допускается», «будет», «не будет». «или» и т. п., за исключением, если такое описание принято ГОСТом, СНиПом, сертификатом, паспортом, инструкцией по применению, информацией изготовителя и т.п. (далее - Техническая документация), имеет неконкретное (в том числе диапазонное, многозначное временное и т.п.) значение, в таком случае значения указываются в строгом соответствии с Технической документацией с обязательным пояснением: «согласно ГОСТу», «установлено производителем» и т.п.
Заявка должна содержать наименование страны происхождения товара в случае, если такое требование установлено извещением о закупке.
Все предлагаемые товары должны соответствовать техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее - нормативная документация).
В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым показателям каких-либо из закупаемых товаров или применяемых товаров при выполнении работ, оказании услуг, то по данным показателям в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».
Участнику закупки необходимо указывать конкретные значения показателей характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара, товара, применяемого при выполнении работ, оказании услуг указанного в Приложении № 1 к извещению о закупке.
В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:
Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения;
Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;
	Слова "не менее" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;
Слова "не более" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;
Слова "не выше" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не более указанного значения или равное ему;
Слова "не ниже" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не менее указанного значения или равное ему;
При этом, символы, принятые в настоящей инструкции, устанавливаются в требуемом значении слева от числового (текстового) значения показателя. 
В случае указания требуемого значения с использованием символа "[ ]" вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.
В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа "запятая", союза "и", - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.
В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа "точка с запятой", союза "или", - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.
В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны одновременно с использованием символов "точка с запятой", "запятая", - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом "точка с запятой".
В случае если требуемое значение показателя товара сопровождается словами: "от" и "до", "от" или "до", то участнику закупки необходимо предоставить конкретное(-ые) значение(-я) показателя из данного диапазона, не включая крайние значения.
Символы "многоточие", "тире", установленные между значениями показателя, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.
В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, заказчиком указываются соответствующие значения требуемого показателя в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в закупке, несет участник закупки.
При указании в извещении о закупке товарных знаков, считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в извещении о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
Сведения, предоставляемые в заявке участника, не должны сопровождаться словами «Эквивалент» и/или «Аналог».

