	№
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование товара
	Характеристики 
	Кол-во, шт

	1
	28.14.12.110
	Арматура для бачка унитаза
	[bookmark: _GoBack]Материал полипропилен
Высота 410 мм
Запорный клапан с резиновой прокладкой
Диаметр резьбы 1/2"
Сливной механизм металлизированная кнопка со штоковым режимом слива
 регулировка по высоте от 290мм до 410 мм. 
Отверстие для кнопки слива в крышке бачка 40 мм, 
посадочное отверстие сливной арматуры 60 мм.
Кнопка-хром
	9
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