ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинских изделий (Стол/кушетка массажный, с питанием от сети), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия

1.Место доставки: Республика Хакасия, г. Сорск Центр Реабилитации «Туманный», центральный склад.
2.Срок и условия поставки: поставка товара, ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия осуществляется в течение 40 (сорок) календарных дней с момента подписания Контракта. Поставка Товара производится транспортом Поставщика до склада Заказчика Время доставки: с 08 часов до 16 часов (обед с 13:00 часов до 13:45 мин) местного времени.
[bookmark: _GoBack]3.Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), и оказания Услуг (ввода его в эксплуатации, проведения инструктажа (обучения) работников  Заказчика правилам эксплуатации Товара)  в течение 7 (семи) рабочих дней после представления Заказчику следующих документов: счета; б) копия регистрационного удостоверения на Товар; в) гарантии производителя (изготовителя) на Товар; г) гарантии Поставщика на Товар.
4.Цена Контракта включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Технические, качественные, функциональные характеристики:
	№ п/п
	Наименование товара (по ОКПД/КТРУ)
	Требования к качеству, техническим характеристикам товар, требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам
	Требования к указанию значения показателя
	Кол-во
	Ед. измер.

	
	
	Наименование показателя товара
	Требования к значению показателя
	
	
	

	
1.
	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети
32.50.50.190-00002681
	Грузоподъемность (Килограмм)
	> 180 
	Указать одно (конкретное) значение
	1
	шт

	
	
	Тип ложа
	Двухсекционное ;
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Вырез под лицо	
	да
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Подлокотники
	да
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Регулировка высоты ложа
	да
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики
	
	
	
	

	
	
	Электропривод, плавно регулирующим высоту ложа стола.
	наличие
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Усилие мотора,N
	≥ 8000
	Указать одно (конкретное) значение
	
	

	
	
	Кол-во секций шт.
	≥ 5
	Указать одно (конкретное) значение
	
	

	
	
	Регулирующиеся ножки для компенсации неровностей пола, шт.
	≥ 4
	Указать одно (конкретное) значение
	
	

	
	
	Пневматическая педаль управления электроприводом 
	наличие
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Бесступенчато регулируемые передние подлокотники 
	соответствие
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Боковые поддержки для рук, с механизмом фиксации
	соответствие
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Регулировка угла наклона лицевой части
	соответствие
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Дополнительное положение подголовника для массажа воротниковой зоны шеи
	соответствие
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц.
	соответствие
	Значение показателя не изменяется
	
	

	

	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети
32.50.50.190-00002681
	Грузоподъемность (Килограмм)
	> 180 
	Указать одно (конкретное) значение
	1
	шт.

	
	
	Тип ложа
	Двухсекционное ;
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Регулировка высоты ложа	
	да
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики
	
	
	
	

	
	
	Усилие мотора, N.
	≥ 8000
	Указать одно (конкретное) значение
	
	

	
	
	Регулирующиеся ножки для компенсации неровностей пола, шт.
	≥ 4
	Указать одно (конкретное) значение
	
	

	
	
	Пневматическая педаль управления электроприводом 
	наличие
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Регулировка угла наклона лицевой части
	соответствие
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Управление: педаль
	педалью
	Значение показателя не изменяется
	
	

	
	
	Подключение к электросети: 220 В, 50 
	соответствие
	Значение показателя не изменяется
	
	


Характеристики в КТРУ не позволяет точно определить функциональные, технические, эксплуатационные характеристики закупаемого товара (в соответствии с требованиями п.1ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе), которым должны отвечать потребности заказчика. В связи с чем, Заказчиком установлена информация, необходимая для объективного и детального описания объекта закупки:
- данная информация необходима с целью получения заказчиком товара, соответствующего его потребностям и обусловлена спецификой лечебного процесса;
6. Иные требования: 
	1
	Товар произведен не ранее 2025 года
	Наличие

	2
	Действующее регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом или запись в государственном реестре медицинских изделий, подтверждающая факт государственной регистрации медицинского изделия для медицинского применения, в том числе на все медицинские изделия, входящие в комплект поставки в соответствии с техническим заданием
	Наличие

	3
	Декларация о соответствии или сертификат соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
	Наличие

	4
	Инструкция по использованию на русском языке
	Наличие

	5
	Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов
	Наличие

	6
	Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию
	Наличие

	Код вид номенклатурной классификации медицинского изделия – 116940[footnoteRef:1] [1:  Носит информационный характер (не является характеристикой товара)] 

Упаковка товара

	Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений, погрузке, перегрузке и хранении в складском помещении

	Срок гарантии качества товара
	Срок предоставления гарантии производителя: установленный производителем и указанный в сопроводительной документации к товару, но не менее 12 месяцев

	Срок предоставления гарантии поставщика
	не менее срока гарантии производителя, но не менее 12 месяцев.
Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документов о приемке, Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов в ЕИС

	Объем предоставления гарантии качества
	- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства;
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей

	Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
	Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:
а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;
б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.
Гарантийное обслуживание медицинского изделия, расходы на обслуживание товара в гарантийный срок: гарантийный ремонт (без ограничения наработки оборудования) и сервисное (техническое) обслуживание осуществляется поставщиком оборудования или авторизованным сервисным центром (за счет поставщика) или соисполнителем, имеющими соответствующую лицензию. Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого товара согласно перечню: замена вышедших из строя комплектующих товара в случае обнаружения производственного брака, ремонт товара и его комплектующих, консультации специалистов Заказчика по телефону. Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой заказчиком заявки о неисправности. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению неисправности оборудования не может превышать 14 дней с момента получения заявки от Заказчика о неисправности. Заявка заказчика о неисправности может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной связи. Заказчик не несет расходы на обслуживание товара в гарантийный срок.
Срок гарантии в отношении запасных частей и расходных материалов, поставленных взамен дефектных, начинается с момента их замены и составляет не менее срока установленного производителем на данный вид товара. Гарантийный срок запасных частей, поставляемых взамен дефектных, не превышает гарантийный срок на все изделие.


При отсутствии ссылки на нормативные документы в техническом задании, товар должен соответствовать действующим в период поставки техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, документам по стандартизации, не противоречащим техническому заданию в части  описания свойств, характеристик товара, с учетом соответствующих документов национальной системы стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. 
Также в случаях, когда утвержденные стандарты не позволяют описать инновационный и высокотехнологичный товар, либо утратили свою актуальность и не раскрывают полноту характеристик товара, либо на производство продукции, являющейся объектом закупки, на территории РФ отсутствуют национальные стандарты (ГОСТы), технические регламенты, то в целях использования наиболее качественных товаров, отвечающих всем предъявленным требованиям, приемка товара осуществляется согласно технического задания. 

