Приложение №1
Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ      

Техническое задание
 1.        Наименование объекта закупки: Поставка оборудования для обслуживания и ремонта охранно-пожарной сигнализации.
 2.	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), поставляться в упаковке, способную предотвратить его порчу или повреждение во время перевозки к месту поставки.
3.	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара: не менее 12 месяцев.
4.	Требования к упаковке и маркировке товара: Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.         Товарно-сопроводительная документация:
В соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 при поставке вместе с товаром поставщик обязан предоставить : 
             •сертификат соответствия;
             •технический паспорт на русском языке;
             •гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.
6.         Условия поставки: Поставка включает в себя: доставку, разгрузку, размещение в помещении заказчика. Срок поставки в течение 10 рабочих  дней с момента подписания контракта.
7.         Количество и технические характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)), значения показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	КТРУ,  ОКПД2, соответствие ГОСТу
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	

	1
	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
	КТРУ: 26.30.50.000-00000001

ОКПД2: 26.30.50.129
	Наименование устройства
	ББП-30 исп. 01 (3 А) или эквивалент
	Штука 
	5

	
	
	
	Максимальное выходное напряжение,  В
	≥12,8 и < 14
	
	

	
	
	
	Максимальный ток нагрузки,  А  
	≤ 3,6
	
	

	
	
	
	Номинальный ток нагрузки,  А
	≤ 3
	
	

	
	
	
	Количество аккумуляторов, шт
	1
	
	

	
	
	
	Тип используемого аккумулятора, В
	12
	
	

	
	
	
	Ёмкость используемого аккумулятора, А/ч
	7
	
	

	
	
	
	Ток заряда максимальный, при разряженном аккумуляторе, А
	≤ 1,3
	
	

	
	
	
	Напряжение защитного отключения аккумулятора, В   
	≥ 10,3
	
	

	
	
	
	Электронная защита от коротких замыканий
	Да 
	
	

	
	
	
	Степень защиты 
	≥ IP20
	
	

	2
	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
	КТРУ: 26.30.50.000-00000001

ОКПД2: 26.30.50.121 

ГОСТ Р 53325-2012
	Наименование устройства
	ИП-212-38*
	Штука
	[bookmark: _GoBack]32

	
	
	
	Чувствительность, дБ/м
	0,05…0,2 
	
	

	
	
	
	Время срабатывания, секунда
	не более 5 
	
	

	
	
	
	Напряжение сигнальной линии, В
	10-30
	
	

	
	
	
	Энергопотребление в дежурном режиме, мкА
	65  
	
	

	
	
	
	Диаметр основания, мм
	100
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	53
	
	



* В наименовании объекта закупки содержится указание на конкретную модель, поскольку целью закупки является приобретение запасных частей и расходных материалов для ремонта и технического обслуживания используемого заказчиком оборудования (охранно-пожарной сигнализации). В соответствии с пунктом 1.3.8  РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике установки пожарной автоматики правила технического содержания» запрещается вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно-сметной документации, не согласованные с территориальным органом управления  Государственной противопожарной службы.


