Приложение №1
Техническое задание
	№ п/п
	Наименование
Товара, ОКПД2, КТРУ
	Требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам.
	Кол-во 
(ед. изм.)

	
	
	Наименование характеристики
	Значение
	Единицы измерения
	

	1
	Микрофонная система с двумя микрофонами ОКПД2 26.40.41.000
	Динамический капсюль и кардиоидная диаграмма направленности
	Наличие
	
	2 шт.

	
	
	Уровень усиления/затухания
	Не менее 10 
	дБ
	

	
	
	Максимальная мощность входного аудио
	 -20 
	дБВ
	

	
	
	Материал корпуса
	Алюминий 
	
	

	
	
	Питание микрофонов от двух батарей типа АА
	Наличие
	
	

	
	
	Рабочий диапазон
	710-726 
	MHz
	

	
	
	Индикационный LCD дисплей
	Наличие
	
	

	
	
	Модуляция сигнала PI/4-DQPSK
	Наличие 
	
	

	
	
	Инфракрасный порт программирования
	Наличие
	
	

	
	
	Функция быстрого сканирования для быстрого выбора лучшего открытого канала частоты
	Наличие
	
	

	
	
	Функция Auto Mute
	Наличие
	
	

	
	
	Независимая регулировка громкости для каждого канала
	Наличие
	
	

	
	
	Выходные разъемы
	1/4-дюймовый (MIX) и два XLR (Канал, А и Канал B)
	
	

	
	
	Комплект поставки
	Стационарный приемник, Два ручных микрофона с выключателем, Аудио кабель jack-jack, Адаптер питания 12 В, Батарейки AA 1.5 В- 4 шт., Руководство пользователя, Держатель микрофона — 2 шт., Силиконовое кольцо — 2 шт.
	
	

	2
	Микшерный пульт 
ОКПД2 26.40.31.190

КТРУ 26.40.31.190-00000003
	Вид микшерного пульта
	Цифровой
	
	1 штука

	
	
	Дистанционное управление с использованием цифрового протокола
	Да
	
	

	
	
	Количество Matrix шин
	≥ 8
	штука
	

	
	
	Количество встроенных эффектов
	≥ 24
	Штука
	

	
	
	Количество входных стереоканалов
	≥ 8
	Штука
	

	
	
	Наличие USB-аудиоинтерфейса
	Да
	
	

	
	
	Наличие встроенного усилителя мощности
	Да
	
	

	
	
	Наличие встроенного фонокорректора
	Да
	
	

	
	
	Наличие встроенного цифрового процессора эффектов
	Да
	
	

	3
	Ноутбук ОКПД2
26.20.11.110

КТРУ
26.20.11.110-00000165
	Вес
	≤ 1.7
	Килограмм
	1 штука

	
	
	Время автономной работы от батареи
	≥ 5.0
	Час
	

	
	
	Емкость батареи
	≥ 44.0
	Ватт-час
	

	
	
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.х
	≥ 2.0
	Штука
	

	
	
	Количество встроенных в корпус портов USB Type-C
	≥ 1.0
	Штука
	

	
	
	Количество выходных видео разъемов HDMI
	≥ 1.0
	Штука
	

	
	
	Количество потоков процессора
	≥ 8.0
	Штука
	

	
	
	Количество ядер процессора
	≥ 6.0
	Штука
	

	
	
	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти
	≥ 32.0
	Гигабайт
	

	
	
	Общий объем накопителей SSD
	≥ 500.0
	Гигабайт
	

	
	
	Общий объем установленной оперативной памяти
	≥ 16.0
	Гигабайт
	

	
	
	Объем SSD накопителя
	≥ 480.0
	Гигабайт
	

	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	≥ 10.0
	Мегабайт
	

	
	
	Предустановленная операционная система
	Да
	
	

	
	
	Размер диагонали экрана
	≥ 15.6
	Дюйм (25,4 мм)
	

	
	
	Разрешение экрана
	Full HD
	
	

	
	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
	
	

	
	
	Тип беспроводной связи
	Bluetooth
	
	

	
	
	Wi-Fi
	
	
	

	
	
	Форм-фактор
	Ноутбук
	
	

	
	
	Частота процессора базовая
	≥ 1.2
	Гигагерц
	

	4
	Телевизор ОКПД2
26.40.20.122

КТРУ 26.40.20.122-00000006
	3D-экран
	нет
	
	1 штука

	
	
	Диагональ экрана
	≥ 85.0  и  < 90.0
	Дюйм (25,4 мм)
	

	
	
	Изогнутый экран
	Нет
	
	

	
	
	Класс энергетической эффективности
	не ниже А+
	
	

	
	
	Мощность звука
	≥ 20.0  и  < 30.0
	Ватт
	

	
	
	Наличие Smart TV
	Да
	
	

	
	
	Наличие Wi-Fi
	Да
	
	

	
	
	Разрешение экрана
	4K UHD
	
	

	
	
	Разъемы
	HDMI, USB, LAN
	
	

	
	
	Тип экрана
	QLED
	
	

	
	
	Угол обзора, град
	> 170.0
	
	

	
	
	Функции и возможности
	Поддержка DLNA, Таймер выключения, Таймер включения
	
	

	
	
	Частота обновления экрана
	≥ 100
	
	

	
	
	Кабель HDMI длинной 15 метров в комплекте
	наличие
	
	

	
	
	Пульт для презентаций в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Настенное крепление в комплекте
	Наличие
	
	




[bookmark: _GoBack]Дополнительные требования к поставке товара
1. Требования к качеству поставляемому оборудованию:
Весь поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2025 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работами по его изготовлению, серийно выпускаемым и иметь официальную гарантию производителя.
Поставляемое оборудование не должно создавать помех в работе других систем, эксплуатируемых Заказчиком.
Все поставляемое оборудование должно бесперебойно функционировать при следующих условиях:
- напряжение электропитания 220-230 Вольт;
- частота электропитания 50-60 Гц;
- температура окружающей среды 0+50°C;
- относительная влажность до 60% 

2. Условия доставки товара:
Исполнитель самостоятельно своими силами и за свой счет доставляет упакованный товар Заказчику по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 14, ауд. №3 в рабочие дни с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 (время местное, +4 МСК)
Поставщик должен своими силами и средствами обеспечить доставку оборудования, его разгрузку, размещение в помещениях Заказчика, подключение, испытание работоспособности.
Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня осуществления поставки оборудования направляет для согласования в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара.
Оборудование считается принятым после успешного испытания его работоспособности, передачи Заказчику всех сопроводительных документов
Оборудование должно быть пригодно для его использования по назначению и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и не иметь внешних и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования оборудование по назначению.

3. [bookmark: _Hlk221014968]Срок поставки товара: 5 календарных дней с даты заключения контракта.

4. Требования к комплектации
Предлагаемое к поставке оборудование должно быть работоспособным, в поставку товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для подключения данного оборудования и испытания его работоспособности. Крепежи, коннекторы, расходные материалы, кабельные соединения поставляются Исполнителем в необходимом количестве. 

5. Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов:
Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать относящиеся к нему документы (сертификаты соответствия/ декларации соответствия (при наличии), паспорта (при наличии), техническая документация, инструкция к оборудованию (при наличии), гарантийные документы и др.).
Поставляемый товар должен соответствовать стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ в том числе:
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники")
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

6. Гарантия на товар: 
Гарантия распространяется на весь поставленный товар, включая комплектующие и составные части, и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

