ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет контракта: поставка и монтаж жалюзи.
2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара:

	Наименование товара

	Наименование показателя товара
	Конкретные показатели поставляемого Товара
	Изменяемые показатели поставляемого Товара


	1.Жалюзи оконные
КТРУ 13.92.22.120-00000008

	Тип жалюзи
	вертикальные
	

	
	Вид материала ламелей
	ткань
	

	
	Сырьевой состав ткани
	синтетический
	

	
	Способ открывания/ закрывания жалюзи
	ручной
	

	
	Вид жалюзи по форме
	прямоугольные
	

	
	Способ установки
	настенное
	

	
	Водоотталкивающая пропитка
	да
	

	
	Антибактериальная пропитка
	нет
	

	
	Грязеотталкивающая пропитка
	да
	

	2.Шторы рулонные
 (тип 1)
КТРУ 13.92.22.120-00000020

	Вид изделия
	Шторы рулонные 
	

	
	Кассетного типа
	нет
	

	
	Тип управления
	ручное
	

	
	Сырьевой состав ткани
	синтетический
	

	
	Тип крепления
	Оконная рама
	

	
	Конструктивные особенности
	Водоотталкивающая пропитка, грязеотталкивающая пропитка, утяжелитель по нижнему краю, обработанные края
	

	
	Светозащитная категория ткани
	непрозрачная
	

	
	Вид механизма ручного управления
	цепочка
	

	
	Вид материала карниза
	металл
	

	3.Шторы рулонные
 (тип 2)
13.92.22.120-00000020
	Вид изделия
	Шторы рулонные 
	

	
	Кассетного типа
	нет
	

	
	Тип управления
	ручное
	

	
	Сырьевой состав ткани
	синтетический
	

	
	Тип крепления
	Оконная рама
	

	
	Конструктивные особенности
	Водоотталкивающая пропитка, грязеотталкивающая пропитка, утяжелитель по нижнему краю, обработанные края, светоотражающее покрытие
	

	
	Светозащитная категория ткани
	затеняющая
	

	
	Вид механизма ручного управления
	цепочка
	

	
	Вид материала карниза
	металл
	



	Размеры и количество товара указаны в приложении к техническому заданию. Цвет товара – по согласованию с Заказчиком.
Поставщик обязан выполнить:
	- перед изготовлением уточняющие замеры по месту поставки и установки товара;
- погрузо-разгрузочные работы;
-демонтажные и монтажные работы (необходимо демонтировать вышедшие из эксплуатации жалюзи Заказчика).
Товар поставляется вместе с системами креплений по видам жалюзи и рулонных штор. В комплект входит алюминиевый профиль со встроенным механизмом управления. Механизм управления жалюзи должен предусматривать возможность смещения ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в сторону (правую/левую).
Поставляемый товар должен быть новым, без дефектов изготовления, не поврежденным.
3. Место поставки и установки товара:
г. Пенза, ул. Пушкина,17А, г. Пенза, ул. Суворова, 39А.
Поставка и установка осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
	Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
Поставка и установка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 (пятница до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45) часов по местному времени Заказчика.
	Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе поставки товара и монтажных работ.
4. [bookmark: _GoBack]Срок поставки: в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта.
5. Условия оплаты: Аванс не предусмотрен.
	В цену контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  затраты поставку, на погрузочно-разгрузочные, демонтажные и монтажные работы, вывоз мусора все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку,  страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, иные расходы, связанные с поставкой и монтажом товара.
6. Порядок приемки: Приемка  осуществляется Заказчиком на основании акта товарной накладной или универсального передаточного документа в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Товар считается поставленным после выполнения монтажных работ.
	Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара, переходит от Поставщика к Заказчику только после полной поставки и монтажа Товара.
7. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок составляет 12 месяцев. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и работы, предусмотренные контрактом и принятые Заказчиком. Обмен Товара в случае обнаружения производственного брака производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания акта о выявленных недостатках.
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Приложение 
к техническому заданию

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм
	Кол-во,
шт.
	Размеры изделия


	Адрес установки
	Объем закупкикв.м./шт
	Объем закупки всего, кв.м.

	1
	Жалюзи вертикальные
(Цвет – по согласованию с Заказчиком).
	кв.м.
	11
	Высота жалюзи:
не менее 2100 мм 
Ширина жалюзи:
 не менее 2720 мм 
Ширина каждой ламели:
не менее 89 мм и не более 90 мм
	 г.Пенза, ул.Пушкина, 17а
	5,71
	62,81

	2
	Жалюзи вертикальные
(Цвет – по согласованию с Заказчиком).
	кв.м.
	16
	Высота жалюзи: 
не менее 2100 мм 
Ширина жалюзи:
 не менее 2420мм 
Ширина каждой ламели:
 не менее 89мм и не более 90 мм
	 г.Пенза, ул.Пушкина, 17а
	5,08
	81,28

	3
	Жалюзи вертикальные
(Цвет – по согласованию с Заказчиком).
	кв.м.
	14
	Высота жалюзи: 
не менее 2000 мм 
Ширина жалюзи:
 не менее 2100мм 
Ширина каждой ламели:
 не менее 89мм и не более 90 мм
	 г.Пенза, ул.Пушкина, 17а
	4,2
	58,8

	4
	Жалюзи вертикальные
(Цвет – по согласованию с Заказчиком).
	кв.м.
	10
	Высота жалюзи: 
не менее 2100 мм 
Ширина жалюзи:
 не менее 2850 мм 
Ширина каждой ламели:
 не менее 89мм и не более 90 мм
	 г.Пенза, ул.Пушкина, 17а
	5,99
	59,9

	5
	Жалюзи вертикальные
(Цвет – по согласованию с Заказчиком).
	кв.м.
	2
	Высота жалюзи:
 не менее 2100 мм 
Ширина жалюзи:
 не менее 1250 мм 
Ширина каждой ламели:
не менее 89 мм и не более 90 мм
	 г.Пенза, ул.Пушкина, 17а
	2,63
	5,26

	6
	Жалюзи вертикальные
(Цвет – по согласованию с Заказчиком).
	кв.м.
	1
	Высота жалюзи:
 не менее 1170 мм 
Ширина жалюзи:
 не менее 2540 мм 
Ширина каждой ламели:
не менее 89 мм и не более 90 мм
	 г.Пенза, ул.Пушкина, 17а
	2,97
	2,97

	7
	Жалюзи вертикальные
(Цвет – по согласованию с Заказчиком).
	кв.м.
	1
	Высота жалюзи:
 не менее 1200 мм 
Ширина жалюзи:
 не менее 1060 мм 
Ширина каждой ламели:
не менее 89 мм и не более 90 мм
	 г.Пенза, ул.Пушкина, 17а
	1,27
	1,27

	8
	Штора рулонная (тип1)
(Цвет – по согласованию с Заказчиком).
	кв.м.
	9
	Высота жалюзи:
не менее 1700 мм 
Ширина жалюзи:
не менее 900мм 
	г.Пенза, ул.Суворова,39а
	1,53
	13,77

	
	Штора рулонная (тип 2)
(Цвет – по согласованию с Заказчиком).
	кв.м.
	2
	Высота жалюзи:
не менее 1200мм 
Ширина жалюзи:
не менее 780мм 
	г.Пенза, ул.Суворова,39а
	0,94
	1,88

	ВСЕГО
	287,94



