	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ
На  проведение работ  по  техническому  обслуживанию  и  текущему ремонту  технологического оборудования для «спецпрачечной»
1. Виды и периодичность выполняемых работ:
- Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями технической документации, разработанной заводами-изготовителями, включает в себя регламентированное и техническое текущее обслуживание;
- технический осмотр и проверка работоспособности Оборудования проводится 1 (один) раз в месяц;
- текущий ремонт - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки;
- срочный ремонт для устранения возникших неисправностей - в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения заявки от Заказчика;
- замена или восстановление отдельных быстроизнашивающихся деталей осуществляется по мере необходимости, исходя из технического состояния Оборудования, за счёт Исполнителя в соответствии с п. 5.7 Контракта.
Требования к гарантийным обязательствам: гарантия на оказанные услуги не менее 6 месяцев и не менее гарантийного срока Производителя на заменяемую деталь.
2. Место проведения работ: ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, НСО, р.п. Кольцово
3. Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту.
	№ п/п
	Наименование (инвентарный номер)
	Ед изм.
	Кол-во месяцев
	Технические характеристики
	Наименование услуг

	1
	Стиральная машина «Вязьма» Л-25-22-люкс (промышленная)
Инв. № 31950709
	Усл.ед
	10
	Номинальная загрузочная масса не более 25 кг; автоматический вид управления
	Техническое обслуживание стиральных машин
1.1 .Периодичность обслуживания: ежемесячно
1.2. Выезд специалистов на объект Заказчика
1.3. Проверка легкости хода и включения машины
1.4. Проверка и регулировка натяжения ремней привода стирального барабана
1.5. Регулировка загрузочного люка
1.6. Смазка подшипников, петель и загрузочного люка согласно эксплуатационной документации
1.7. Регулировка зазоров внутреннего барабана
1.8. Подтягивание ремней привода
1.9. Проверка крепления электрических соединений,
1.10. Проверка изоляции электрооборудования 
1.11. Замена и ремонт изношенных деталей
1.12. Замеры сопротивления между заземляющим болтом и металлической частью (корпусом) оборудования 
1.13 .Чистка фильтров на подаче воды
1.14. Чистка (декальцинация) бака и нагревательных элементов от накипи.

	2
	Стиральная машина LG F1029ND
Инв. № 31964736
	Усл.ед.
	10
	Номинальная загрузочная масса не более 6 кг; автоматический вид управления
	Техническое обслуживание стиральных машин
1.1 .Периодичность обслуживания: ежемесячно
1.12. Выезд специалистов на объект Заказчика
1.13. Проверка легкости хода и включения машин
1.14. Проверка и чистка фильтра сливной помпы
1.15. Регулировка загрузочного люка
1.16. Смазка подшипников, петель и загрузочного люка согласно эксплуатационной документации
1.17. Регулировка зазоров внутреннего барабана
1.18. Подтягивание ремней привода
1.19. Проверка крепления электрических соединений,
1.20. Проверка изоляции электрооборудования 
1.21. Замена и ремонт изношенных деталей
1.12. Замеры сопротивления между заземляющим болтом и металлической частью (корпусом) оборудования 
1.13 .Чистка фильтров на подаче воды
1.14. Чистка (декальцинация) бака и нагревательных элементов от накипи.

	3
	Центрифуга «Вязьма» ЛЦ-10 люкс
Инв. № 31950704
	Усл.ед.
	10
	Номинальная загрузочная масса не более 10 кг; геометрический объём барабана не более 50 см³
	Техническое обслуживание центрифуги
3.1. Периодичность обслуживания: ежемесячно
3.2. Выезд на объект специалистов
3.3. Выявление неисправностей, дефектов
3.4. Регулировка тормозной системы в центрифуге
3.5. Смазка барабана, вала и т.д, согласно эксплуатационной документации
3.6. Регулировка люка, тормоза, приводного ремня, резиновых амортизаторов
3.7. Проверка блокирующих устройств
3.8.Замена или ремонт изношенных деталей
3.9. Профилактический ремонт электродвигателя и электрооборудования
3.10.Замеры сопротивления между заземляющим болтом и металлической частью (корпусом) оборудования

	4
	Сушильная машина «Вязьма» ЛС-10
Инв. № 31950690
	Усл.ед.
	10
	Номинальная загрузочная масса не более 10 кг; автоматический вид управления
	Техническое обслуживание сушильного барабана
2.1. Периодичность	обслуживания: ежемесячно
2.2. Выезд специалистов на объект
2.3. Проверка	правильности, легкости хода и включения барабана
2.4. Смазка	подшипников и других частей, согласно эксплуатационной документации
2.5. Проверка всех резьбовых соединений
2.6. Проверка крепления электрических соединений,
2.7. Проверка изоляции электрооборудования
2.8. Замеры сопротивления между заземляющим болтом и
металлической частью (корпусом) оборудования.
2.9.Замена или ремонт изношенных деталей 
2.10.Проверка на эффективность работы принудительной вентиляции

	5
	Пресс гладильный КП-521
Инв. № 31974020
	Усл.ед.
	10
	Электросеть трёхфазного тока: 380 В, 50 Гц; сжатый воздух: 0,4–0,6 МПа; холодная вода: 0,2–0,4 МПа
	Техническое обслуживание пресса гладильного
4.1. Периодичность обслуживания: ежемесячно
4.2. Выезд на объект специалистов
4.3. Выявление неисправностей, дефектов
4.4. Зачистка контактов пускателей
4.5. Смазка подшипников и других частей пресса, согласно
эксплуатационной документации.
4.6. Замена масла в редукторе
4.7. Замена манжет, пневмоклапанов, редуктора
4.8. Замеры сопротивления изоляции электрических цепей
и сопротивления между заземляющим болтом и металлическими частями катка
4.9. Чистка и замена чехла гладильной плиты
4.10. Профилактический ремонт автоматики, нагревательных элементов, электродвигателя вентилятора
Замена или ремонт изношенных деталей.

	6
	Пресс гладильный КП-521
Инв. № 31974022
	Усл.ед.
	10
	Электросеть трёхфазного тока: 380 В, 50 Гц; сжатый воздух: 0,4–0,6 МПа; холодная вода: 0,2–0,4 МПа
	Техническое обслуживание пресса гладильного
4.11. Периодичность обслуживания: ежемесячно
4.12. Выезд на объект специалистов
4.13. Выявление неисправностей, дефектов
4.14. Зачистка контактов пускателей
4.15. Смазка подшипников и других частей пресса, согласно
эксплуатационной документации.
4.16. Замена масла в редукторе
4.17. Замена манжет, пневмоклапанов, редуктора
4.18. Замеры сопротивления изоляции электрических цепей
и сопротивления между заземляющим болтом и металлическими частями катка
4.19. Чистка и замена чехла гладильной плиты
4.20. Профилактический ремонт автоматики, нагревательных элементов, электродвигателя вентилятора
Замена или ремонт изношенных деталей.

	7
	Компрессор К-1
Инв. № 31974023
	Усл.ед.
	10
	Номинальная производительность (привед. к усл. всасывания): 0,16 м³/мин (±10%); конечное давление: не более 1,0 МПа; ёмкость ресивера: не менее 0,100 м³
	Техническое обслуживание компрессора
1.1 .Периодичность обслуживания: ежемесячно
1.2. Выезд специалистов на объект Заказчика
1.3. Проверка легкости хода и включения машины
1.4. Проверка и регулировка натяжения ремней привода, при необходимости замена
1.5. Регулировка прессостата, проверка манометра контрольным прибором.
1.6. Проверка уровня масла, доливка или замена согласно эксплуатационной документации
1.7. [bookmark: _GoBack]Слив конденсата из ресивера.

	8
	Стиральная машина LG Life's Good
Инв. № 31975952
	Усл.ед.
	10
	Номинальная загрузочная масса не более 8 кг; автоматический вид управления
	Техническое обслуживание стиральных машин
1.1 .Периодичность обслуживания: ежемесячно
1.8. Выезд специалистов на объект Заказчика
1.9. Проверка легкости хода и включения машины
1.10. Проверка и чистка фильтра сливной помпы
1.11. Регулировка загрузочного люка
1.12. Смазка подшипников, петель и загрузочного люка согласно эксплуатационной документации
1.13. Регулировка зазоров внутреннего барабана
1.14. Подтягивание ремней привода
1.15. Проверка крепления электрических соединений,
1.16. Проверка изоляции электрооборудования 
1.17. Замена и ремонт изношенных деталей
1.12. Замеры сопротивления между заземляющим болтом и металлической частью (корпусом) оборудования 
1.13 .Чистка фильтров на подаче воды
1.14. Чистка (декальцинация) бака и нагревательных элементов от накипи.





