Описание объекта закупки 
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

         1. Наименование объекта закупки: поставка электротоваров (далее – Товар);
2. Место поставки Товара: 620091, г. Владивосток, ул. Светланская, д.20;
3.Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания Контракта.
4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам и объему поставляемого Товара:
	[bookmark: _Hlk209177670]№
п/п
	Наименование 
товара
	Код по КТРУ
	Хар-ка по 
КТРУ
	Ед.
из.
	Кол-
во

	[bookmark: _Hlk209100437]1
	Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы
	27.40.10.000-00000001
	Характеристики не установлены каталогом
Номинальное напряжение: 12 вольт;
Мощность: 50 Ватт.
Тип цоколя:  GU 5.3.
	шт.
	300

	2
	Прожектор светодиодный
	27.40.33.130-00000002
	Вид прожектора: Мобильный (Переносной) 
Тип прожектора: матричный;
Мощность, Ватт: 100/> 100 и  ≤ 120;
Цвет <6500 Кв
Степень защиты: (IP)IP65;
Номинальное напряжение питания, вольт: 230;
 Цветовая температура ≥9000 лм;
Ширина, миллиметр: ≥ 150  и  < 200;
Высота, миллиметр: <50;
Длинна, миллиметр: ≥ 200  и  < 300;
	шт.
	8

	3
	Удлинитель электрический
	25.73.60.190-00000006
	Тип: на раме;
Способ применения: переносной;
Степень защиты о поражении электрическим током: с нормальной защитой;
Способ соединения гибкого кабеля: неразборный;
Количество розеток в катушке, штука: ≥ 4;
Максимальная нагрузка, Ватт: ≥3500;
Длинна кабеля, метр: ≥10 
Способ намотки гибкого кабеля: 
	шт.
	10

	4
	Удлинитель электрический
	25.73.60.190-00000006
	Тип: на раме;
Способ применения: переносной;
Степень защиты о поражении электрическим током: с нормальной защитой;
Способ соединения гибкого кабеля: неразборный;
Количество розеток в катушке, штука: ≥ 4;
Максимальная нагрузка, Ватт: ≥1500;
Длинна кабеля, метр: ≤ 10;
Способ намотки гибкого кабеля:
	шт.
	5

	5
	Удлинитель электрический
	25.73.60.190-00000007
	Тип: кабельная катушка;
Способ применения: переносной;
Степень защиты о поражении электрическим током: с нормальной защитой;
Способ соединения гибкого кабеля: неразборный;
Степень защиты гибкого кабеля, амотанного на катушку, от чрезмерных температур: со встроенным термовыключателем или ограничителем потребляемого тока без самовозврата;
Количество розеток в катушке, штука: ≥ 4;
Максимальная нагрузка, Ватт: ≥4000;
Длинна кабеля, метр:  ≥ 50
	шт.
	1

	6
	Лампа светодиодная 
	27.40.15.150-00000001
	Тип лампы: двухцокольная;
Тип цоколя: G13;
Номинальная мощность, Ватт: ≥ 30  и  < 35;
Общее время работы светодиодов, час: ≥ 20000  и  < 30000; 
Коэффициент мощности: > 0.5  и  ≤ 0.9;
Коэффициент пульсаций, процент: > 1  и  ≤ 5;
Номинальное напряжение, Вольт: ≥ 200  и  < 230;
Световой поток, Люмен: ≥ 1500  и  < 2000;
Форма лампы: трубчатая; 
Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин:  ≤ 4000
	шт.
	120

	7
	Лампа светодиодная
	27.40.15.150-00000002
	Номинальная мощность, Ватт: ≥ 11 и  < 13;
Общее время работы светодиодов, час: ≥ 20000  и  < 30000;
Коэффициент мощности: > 0.5  и  ≤ 0.9;
Коэффициент пульсаций, процент: > 1 и ≤ 5;
Световая отдача, лм/Вт: ≥ 90.0;
Номинальное напряжение, Вольт: ≥ 200  и  < 230;
Тип цоколя: Е27;
Световой поток, Люмен: ≥ 750  и  < 1000;
Форма лампы: таблетка;
Лампа матовая: да;
Диаметр, миллиметр: > 70  и  ≤ 80;
Коррелированные цветовая температура (мах), Кельвин: ≤ 3000;
Тип лампы: Одноцокольная 
Коррелированная цветовая температура, min, Кельви:  ≥3000
	шт. 
	150

	8
	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	27.40.25.123-00000007
	 Вид светильника: настенный - потолочный;
Длинна светильника, Миллиметр: ≥ 1200 и < 1300;
Индекс цветопередачи: ≥ 90;
Класс защиты от электрического тока: III;
Коррелированная цветовая температура (мin), Кельвин: ≥ 6500;
Коррелированная цветовая температура (мax), Кельвин : ≤ 4000;
Мощность, Ватт: > 35  и  ≤ 40;
Световой поток, Люмен: >3000 и ≤4000 
	шт. 
	50

	9
	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	27.40.25.123-00000005
	Вид светильника: подвесной;
Форма: квадратная;
Длинна светильника, Миллиметр: ≥ 500  и  < 600 мм;
Ширина, Миллиметр:
≥ 500  и  < 600;
Мощность, Ватт: > 40  и  ≤ 50;
Коррелированная цветовая температура, min: ≥4000, Кельвин;
Коррелированная цветовая температура, max, ≤4500 Кельвин; 
Класс защиты от электрического тока: I
Индекс цветопередачи: ≥80 и <90
Световой поток, Люмен:
> 3000  и  ≤ 4000;

	шт. 
	6

	
	
	
	Дополнительные характеристики технического задания указаны для более точной идентификации потребности заказчика, учитывая невозможность иным способом описать объект закупки в связи с малой информативностью КТРУ и для исключения ошибок при определении участником закупки товара, необходимого заказчику, с целью эффективного расходования бюджетных средств
	
	

	
	
	
	Напряжение, Вольт: ≥ 200  и  < 230
	
	


[bookmark: _GoBack]5. Требования к качественным характеристикам Товара: Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен иметь сертификаты соответствия Госстандарта России, подтверждающие качество Товара (при обязательной сертификации) или паспорта качества, при их наличии, на Товары, не подлежащие сертификации, технические паспорта (с руководством по эксплуатации на русском языке), гарантийный сертификаты.
6. Требования к безопасности Товара: Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, противопожарной безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, установленным законодательством российской Федерации).
7.Требования к объему предоставляемых гарантий качества Товара, к гарантийному обслуживанию Товара: 
Гарантия качества товара должна предоставляться Поставщиком на весь поставляемый товар в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Поставщиком и Заказчиком документа о приемке, но не менее чем срок действия гарантии производителя (изготовителя), в случае если гарантия производителя (изготовителя) больше двенадцати месяцев.
Предоставление гарантии должно осуществляться вместе с Товаром.
Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду Товара, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).	
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного на Товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки Товара. 
При обнаружении в ходе приемки Товара недостатков (повреждений, дефектов), Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки Товара. 
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.
-безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение 5 дней с момента уведомления Поставщика;
-замена некачественного Товара в течение 10 дней с момента уведомления Поставщика;
-возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение 10 дней;
-полное возмещение причиненных убытков в связи с недостатками Товара.

[bookmark: _Hlk193717772]Инженер-энергетик 1 категории					             Слащев В.В.
