Техническое задание
ОКПД2: 33.14.11.000 

Наименование предмета услуги: оказание услуг по технической диагностике источника бесперебойного питания (далее – ИБП) для нужд ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) услуги, к результатам оказанных услуг предусмотренными техническими регламентами.

Наименование, количество закупаемых услуг: 
	№
п/п
	Наименование услуги
	Количество
	Единица
измерения

	1
	Техническая диагностика ИБП MAKELSAN MF33080
	1
	усл. ед.



Место оказании услуги: г. Москва, ул. Достоевского д.4 корп.1, помещение ВРУ 4.1, территория Заказчика.

Сроки (период) оказания услуг: с даты подписания договора сторонами по 30.08.2026 (включительно).

Общие требование к технической диагностике ИБП:
По окончанию диагностики ИБП, Исполнитель в течении 2 (двух) рабочих дней направляет Заказчику на согласование по электронной почте диагностическую карту по форме Исполнителя в которой отображает перечень неисправностей оборудования, определение мер, которые нужны для устранения неисправностей и перечень запасных частей или акт-заключение о нецелесообразности проведения ремонта, в случае, если после проведения диагностики ИБП выявлено, что ИБП ремонту не подлежит. Вывод о невозможности или нецелесообразности ремонта/восстановления ИБП должен быть обоснован с описанием дефекта, указанием стоимостных характеристик требуемого ремонта / причины невозможности восстановления (например, запасные части сняты с производства).
Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней рассматривает предоставленную карту диагностическую карту и уведомляет по электронной почте на электронный адрес Исполнителя о возможности проведения ремонта.

Сведения о включенных в цену услуги расходах: в цену услуги включены, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора в полном объеме
Приложение №1
к Техническому заданию
	№
п/п
	Наименование ИБП
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара

	
	
	Параметр
	Значение параметра
	Единица измерения параметра

	1
	ИБП MAKELSAN MF33080
	Услуга по технической диагностике ИБП
	Проведение технической диагностики с целью уточнения параметров к требуемым значениям и техническим требованиям
	-

	
	
	Тип
	С двойным  преобразованием
	-

	
	
	ВХОД

	
	
	Максимальная выходная мощность
	80
	кВА

	
	
	Эффективная выходная
мощность
	64
	кВт

	
	
	Коэффициент входящей мощности
	При полной нагрузке > 0.99
	%

	
	
	Диапазон входной частоты
	45-65
	Гц

	
	
	Выпрямитель
	IGBT Выпрямитель
	

	
	
	Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока	на входе (THDi)	
	< 4
	%

	
	
	ВЫХОД

	
	
	Диапазон выходных напряжений
	220/380 VAC 3P + N ±	 1% статично,	 ± 1% динамично
	-

	
	
	Эффективность
	До 93 
	%

	
	
	Диапазон выходной частоты
	В диапазоне 50 Гц ± 0,5% синхронен с сетью, в режиме аккумулятора 50 Гц ±%
	-

	
	
	Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока	на выходе (THDv)
	Линейная нагрузка (Lineer) < 2%
	

	
	
	
	Нелинейная нагрузка (non-linner) <6 %
	

	
	
	Коэффициент формы	(CF)
	3:1
	

	
	
	Перегрузка
	При нагрузке 125% - 10 минут, при нагрузке 150 % - 1 минута
	

	
	
	Защита
	Выход	входного напряжения за пределы допусков, выход входной частоты	за пределы допусков, прерывание фазы на входе, выход выходного напряжения за пределы допусков, выход выходной частоты за пределы допусков, прерывание фазы на выходе,  DC  компонент, который может возникнуть в выходном  напряжении, перегрузка, которая может	возникнуть на выходе (помимо определенного промежутка времени), перегрев, способный стать причиной неисправности, высокое напряжение, возникающее
	

	
	
	АККУМУЛЯТОРЫ

	
	
	Количество аккумуляторов  (12V DC VRLA)
	64 (состоит из 2‐х независимых групп аккумуляторов, по 32 единицы в каждой)
	

	
	
	Значение зарядки ( C )
	Номинальная 0,1 С, может регулироваться
	

	
	
	Мощность зарядки
	25 % от мощности прибора
	

	
	
	СВЯЗЬ

	
	
	Интерфейс	
	RS232 в стандартном исполнении, 
	

	
	
	Протокол
	SEK, TELNET
	



