[bookmark: _GoBack]Техническое задание 
на поставку накопительных водонагревателей
	№ п/п
	Наименование
объекта
закупки согласно коду по ОКПД 2/ позиции КТРУ
	Показатели характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
характеристики
	Кол-во
	Ед.
изм.
	Код по ОКПД 2/ код позиции КТРУ

	1
	Водонагреватели проточные и накопительные электрические

	Водонагреватель
	соответствие
	
	2
	шт
	27.51.25.110/-

	
	
	Тип водонагревателя
	электрический
	
	
	
	

	
	
	Вид водонагревателя
	накопительный
	
	
	
	

	
	
	Внутреннее покрытие
	эмаль
	
	
	
	

	
	
	Установка
	вертикальная
	
	
	
	

	
	
	Способ крепления
	настенный
	
	
	
	

	
	
	Объем
	100
	л
	
	
	

	
	
	Мощность
	≥1000 и ≤2500
	Вт
	
	
	

	
	
	Тип управления
	механический
	
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение питания от сети
	≥220 и ≤240
	В
	
	
	

	
	
	Функция регулирования температуры нагрева воды
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Подводка
	нижняя
	
	
	
	

	
	
	Резьба для подключения воды
	1/2 
	дюйм
	
	
	

	
	
	Магниевый анод
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Предохранительный клапан
	наличие
	
	
	
	

	2
	Водонагреватели проточные и накопительные электрические

	Водонагреватель
	соответствие
	
	1
	шт
	27.51.25.110/-

	
	
	Тип водонагревателя
	электрический
	
	
	
	

	
	
	Вид водонагревателя
	накопительный
	
	
	
	

	
	
	Внутреннее покрытие
	эмаль
	
	
	
	

	
	
	Установка
	вертикальная
	
	
	
	

	
	
	Способ крепления
	настенный
	
	
	
	

	
	
	Объем
	50
	л
	
	
	

	
	
	Мощность
	≥1000 и ≤2500
	Вт
	
	
	

	
	
	Тип управления
	механический
	
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение питания от сети
	≥220 и ≤240
	В
	
	
	

	
	
	Функция регулирования температуры нагрева воды
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Подводка
	нижняя
	
	
	
	

	
	
	Резьба для подключения воды
	1/2 
	дюйм
	
	
	

	
	
	Магниевый анод
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Предохранительный клапан
	наличие
	
	
	
	

	3
	Водонагреватели проточные и накопительные электрические

	Водонагреватель
	соответствие
	
	1
	шт
	27.51.25.110/-

	
	
	Тип водонагревателя
	электрический
	
	
	
	

	
	
	Вид водонагревателя
	накопительный
	
	
	
	

	
	
	Внутреннее покрытие
	эмаль
	
	
	
	

	
	
	Установка
	вертикальная
	
	
	
	

	
	
	Способ крепления
	настенный
	
	
	
	

	
	
	Объем
	30
	л
	
	
	

	
	
	Мощность
	≥1000 и ≤2500
	Вт
	
	
	

	
	
	Тип управления
	механический
	
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение питания от сети
	≥220 и ≤240
	В
	
	
	

	
	
	Функция регулирования температуры нагрева воды
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Подводка
	нижняя
	
	
	
	

	
	
	Резьба для подключения воды
	1/2 
	дюйм
	
	
	

	
	
	Магниевый анод
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Предохранительный клапан
	наличие
	
	
	
	



Условия поставки:
-  Срок исполнения контракта: в течение 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.
-  Гарантийный срок Поставщика  с даты подписания документов о приемке товара: не менее 12 месяцев.
- В структуру цены должны быть включены затраты на уплату налогов, сборов и иных платежей, связанных с исполнением условий государственного контракта, а также доставка товара и погрузочно-разгрузочные работы по адресу заказчика: Волгоградская область, Камышинский район, с. Дворянское, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00 часов.
- Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), отвечать по своему качеству нормативным документам, действующим в Российской Федерации для данного вида товара, что должно подтверждаться при поставке товара документами, определяющими качество и безопасность товара.
