Техническое задание на поставку оборудования 


1. Продукция должна быть новая (не бывшая в употреблении, 
не должна содержать восстановленных элементов). Продукция должна быть изготовлена в промышленных условиях из новых, не бывших в употреблении компонентов;
2. Товар должен быть упакован, при этом упаковка должна сохранять функциональные свойства Товара и исключать возможность его порчи или повреждения при транспортировке и хранении;
3. Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным 
в технических условиях на товар, а также действующим 
и распространяющимся на них нормам и стандартам Российской Федерации.
4. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: 

	№
	Наименование товаров, работ, услуг
	Ед. изм.
	Кол-во (объём)

	1
	Источник питания постоянного тока (Amperin AI-W3010x2C или ЭКВИВАЛЕНТ)
	шт.
	2 шт.



4.1 Источник питания постоянного тока (Amperin AI-W3010x2C или ЭКВИВАЛЕНТ) - 2 шт.

Источник питания необходим для обеспечения стабильного и регулируемого электропитания радиоэлектронной аппаратуры, проведения диагностических, ремонтных 
и исследовательских работ, тестирования электронных плат, модулей и компонентов, 
а также для безопасной симуляции различных режимов работы питаемой техники. Наличие двух независимых каналов требуется для одновременного тестирования разновольтовых цепей оборудования.

	Наименование товара
	Количество
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение

	Источник питания постоянного тока (26.20.40.110-00000014)
	[bookmark: _GoBack]2шт
	Максимальное выходное напряжение
	Вольт
	≥ 30

	
	
	Максимальный выходной ток
	Ампер
	≥ 10

	
	
	Мощность
	Ватт
	≥ 500 и < 1000

	
	
	Тип
	
	Импульсный

	
	
	Форм-фактор
	
	Переносной

	
	
	Количество каналов
	Штука
	2

	
	
	Режим стабилицации
	
	Ток, Напряжение

	
	
	Наличие дисплея
	
	Да



Адрес поставки: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7 литер Щ

