ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуги по пропуску IP-трафика для доступа к ресурсам сети Интернет
(Спецификация услуг)

Оператор на основании пакета лицензий (Лицензия на предоставление телематических услуг, лицензия на предоставление доступа в сеть Интернет) предоставляет выделенный доступ к ресурсам сети Интернет с использованием собственных каналов передачи данных, обеспечивающих доступ на скорости не менее 100 Мбит/с.
В рамках договора рассматривается подключение к сети Интернет Оператором, удовлетворяющее следующим техническим критериям:

· Оператор подтверждает, что имеет действующие лицензии на предоставление телематических услуг и услуг по передаче данных, а также является субъектом малого предпринимательства или социально – ориентированной некоммерческой организацией.
· Услуга предоставляется на портах оборудования Абонента по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34.  Канал связи должен быть организован с использованием оптоволоконной технологии передачи данных.
· Организация «Последней мили» для доступа сети Абонента к сети магистральных каналов оператора входит в объем услуги по данному Договору.
· Интерфейсы сопряжения с оборудованием Абонента по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34 – 1 Gbit/s.
· Сопряжение с сетями провайдеров г. Екатеринбурга (EKT-IX) на фактической скорости не ниже 200 Мбит/с (с возможностью расширения до 10 Гбит/с).
· Предоставление канала связи до супервычислителя «УРАН» на фактической скорости не ниже 200 Мбит/с (с возможностью расширения до 10 Гбит/с) с использованием выделенного VLAN, между узлом Абонента и узлом ИММ УрО РАН, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской,16.
· Форма учета трафика – безлимитная на прием и передачу объема трафика по месту предоставления услуги.
· Обеспечить использование Абонентом «белых» IP-адресов в количестве - 255 шт.
· Оператор должен обеспечить Абоненту сохранение доменного имени imach.uran.ru
· Оператор должен обеспечить Абоненту доступ к наукометрическим базам цитирования (WoS, РИНЦ, Scopus), организованный для IP-адресов Абонента 195.19.138.0/24
· Всё необходимое оборудование для организации канала между узлом доступа сети Оператора и точкой подключения сети передачи данных Абонента предоставляется и монтируется силами и средствами Оператора.
· Коэффициент потери пакетов - не более 1 %.
· Предоставление доступа в сеть Интернет 24 (двадцать четыре) часа в сутки 7 (семь) дней в неделю.
· Неполадки в работе должны устраняться в течение не более 4 (четырех) часов, если неисправность не связана с обрывом линии связи.
· Оператор должен обеспечить круглосуточную техническую поддержку в режиме 24x7х365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году).
· Оплата услуги и подключения производится по факту оказания услуги без предварительной оплаты.
· Оператор должен начать предоставление услуг не позднее 1 августа 2026 года.
· В случае необходимости прокладки оптоволоконных линий связи Оператор по зданию Абонента, Оператор в день подписания Договора должен предоставить Абоненту рабочую документацию на проведение указанных работ.
· В случае необходимости Оператор должен обеспечить подключение к услуге доступа в сеть Интернет на скорости 10 Мбит/с по адресу г. Екатеринбург, пер. Почтовый, д. 7. При этом Абонентом предоставляется оборудование HPE1420   с вводом SFP .
· Оператор обязан предоставить Абоненту виртуальный сервер со следующими характеристиками:
· Количество процессоров – 2 шт;
· Оперативная память – 4 Гбайт;
· Жесткий диск – 40 Гбайт;
· Сетевой адаптер – 1 Гбит/с;
· Операционная система, поддерживающая роль службы управления ключами (KMS). 

