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[bookmark: _GoBack]Техническое задание
Поставка  расходных материалов и комплектующих оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц УИС (ФГИС СЭМПЛ) (вне рамок информационно-коммуникационных технологий)

1. Наименование и количество расходных материалов и комплектующих для оборудования Системы электронного мониторинга подконтрольных лиц
ФСИН России:
	Наименование товара
	Ед. измерения
	Кол-во

	Зарядное устройство для МКУ (5В, 2А)
	шт.
	10

	Крышка-пломба для МЭБ
	шт.
	250

	Гайка специальная для МЭБ
	шт.
	46



	Электронный браслет (ЭБ) – электронное устройство, надеваемое на осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с целью его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения, предназначенное для длительного ношения на теле и имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса. Конструкционно ЭБ состоит из герметичного корпуса ЭБ с электронными компонентами, ремня (базовая версия ЭБ имеет в составе комплект замка).
	Ремень – часть конструкции ЭБ, обеспечивающая крепление ЭБ на осужденном и замыкание электрической цепи.
	Комплект замка – часть конструкции ЭБ, обеспечивающая  скрепление двух ремней и замыкание электрической цепи.
	Стационарное контрольное устройство (СКУ) – электронное устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный приём и идентификацию сигналов электронного браслета для контроля режима присутствия в помещении или на установленной территории, а также оповещение о попытках снятия, повреждения электронного браслета и иных нарушениях.
	Мобильное контрольное устройство (МКУ) – электронное устройство, предназначенное для ношения совместно с электронным браслетом при нахождении подозреваемого или обвиняемого вне мест, оборудованных стационарным контрольным устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.
	Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) – федеральная государственная информационная система (паспорт ФС-77120261от 16.07.2012) Федеральной службы исполнения наказаний, предназначенная для обеспечения дистанционного надзора за лицами, находящимся под домашним арестом, а также осужденными к наказанию в виде ограничения свободы и контроля выполнения ими предписанных ограничений путем их индивидуальной идентификации и контроля их местонахождения в установленных местах в соответствии с расписанием, в том числе с применением спутниковых навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS. Система обеспечивает сбор, накопление, обработку  и хранение необходимой для этого информации, ее предоставление путем формирования выходных форм документов и отчетов различного назначения.

	Описание системы:
	СЭМПЛ – организационная, методическая и техническая основа обеспечения исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера с ограничением свободы, а также мер пресечения, не связанных с лишением свободы. СЭМПЛ может применяться для контроля:
	осужденных к ограничению свободы;
	лиц, отбывающих наказание в виде ограничения свободы и других видов альтернативных наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы;
	лиц, освобожденных условно-досрочно;
	подследственных, подозреваемых и обвиняемых лиц, ограниченных домашним арестом или имеющих обязанность ограничения перемещения;
	других категорий лиц.
	СЭМПЛ является распределенной, многозвенной информационной системой, которая строится с использованием архитектуры клиент/сервер.
	Правовые основания использования СЭМПЛ
	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации наказании в виде ограничения свободы».
	Статья 60  Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предусматривает использование уголовно-исполнительными инспекциями аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, перечень которых определяется Правительством РФ. 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями Федеральной службы исполнения наказаний для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы».
	Постановление Правительства Российской Федерации от 04.06.2012 № 553 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых исправительными центрами для предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ и для получения необходимой информации о поведении осужденных к принудительным работам».
[bookmark: _Toc360722989][bookmark: _Toc360638816][bookmark: _Toc360638729][bookmark: _Toc360638423]	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2013 № 134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений»
	Структура системы
	СЭМПЛ включает следующие компоненты:
	коммуникационная подсистема, реализующая информационный протокол обмена данными с контрольными устройствами, а также обеспечивающая первичное хранение полученных данных;
	подсистема хранения обработанных данных мониторинга;
	подсистема обработки данных (сервер приложений);
	картографическая подсистема;
	клиентское приложение, развернутое на автоматизированном рабочем месте администратора сервера мониторинга территориального органа ФСИН России позволяет вносить в систему и удалять из неё подконтрольных лиц, регистрировать в системе новое оборудование и активировать его, управлять правами доступа пользователей;
	клиентское приложение, развернутое на автоматизированном рабочем месте оператора стационарного пульта мониторинга позволяет назначать подконтрольным лицам ограничения, контролировать их исполнение  и формировать отчеты на основе данных мониторинга;
оконечное оборудование: мобильное контрольное устройство, стационарное контрольное устройство, электронный браслет, устройство активации.
	Гарантийный срок поставщика и производителя на товар должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки товара.
	Срок действия гарантии Поставщика должен быть не меньше, чем срок действия гарантии производителя данного товара.
	Ремни и комплект замка базовой версии ЭБ предназначены для однократного использования, ремень модернизированного ЭБ предназначен для многоразового использования.
	Ремни, соответствующие данному техническому заданию, должны быть взаимозаменяемыми с ремнями, в модернизированных электронных браслетах, эксплуатируемых во ФСИН России (Приложение 1, 2).
	Гайки и крышки–пломбы, соответствующие данному техническому заданию, должны быть взаимозаменяемыми с гайками и крышками–пломбами, в электронных браслетах, эксплуатируемых во ФСИН России

	2.2. Требования к Товару:
	Товар должен передаваться Заказчику без повреждений.
	Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

	2.3. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям:
 
Требования к специальным гайкам 
	1. Для крепления ремней к ЭБ должны использоваться специальные гайки, которые закручиваются и откручиваются специальным инструментом.
2. Гайки должны быть изготовлены из нержавеющей стали для предотвращения возможной коррозии при контакте с агрессивными средами.
3. Гайки должны быть изготовлены из магнитной стали, а в инструмент для завинчивания гаек (специальная отвёртка) должен быть встроен миниатюрный магнит, который должен удерживать гайку на конце отвёртки.
4. Для предотвращения несанкционированного отвинчивания гаек и снятия ремня ЭБ данное изделие должно иметь особую форму, благодаря которой, закручивание и откручивание гаек возможно только специальным инструментом, который должен иметь на торцевой поверхности выступы, которые при закручивании/откручивании входят в соответствующие вырезы на гайке.
5. Характеристики специальной гайки:
диаметр гайки - 6мм
шаг резьбы - 0,5 мм
размер вырезов на гайке -2,4мм
размеры гайки - 2,2мм х 6мм
материал - сталь 20Х13
6. Гайка должна представлять собой цилиндрическую, выпуклую с одной стороны шайбу с резьбовым отверстием посередине. На боковой поверхности гайки должны быть выполнены три прямоугольных выреза, расположенных под углом 120 градусов.
7. Гайки должны быть упакованы.

Требования к крышке-пломбе модернизированного ЭБ
1. Крышка-пломба предназначается для пломбирования места крепления ремня к корпусу электронного браслета (ЭБ). После установки крышку-пломбу можно извлечь только, сломав её с помощью плоской отвёртки или аналогичного инструмента.
2. Крышка-пломба должна представлять собой деталь, изготовленную методом литья под давлением из пластика. Габаритные размеры должны составлять 7,3х11,1х22,4 мм. Толщина должна составлять 1 мм. 
3. Крышка-пломба должна иметь упругие элементы для фиксации её в месте установки.
4. Каждая крышка-пломба должна иметь собственный неповторяющийся номер.
5. Номер крышки-пломбы должны состоять из набора букв и арабских цифр, общее количество которых не менее шести, выполненных методом гравировки.
6. Крышки-пломбы должны быть упакованы.
Примечания.
Для проверки технических характеристик, требований к гайкам, крышкам–пломбам, Государственный
заказчик предоставляет два модернизированных ЭБ, один из которых активизирован и зарегистрирован на сервере мониторинга для работы с МКУ, а второй с СКУ.

Расходные материалы: ремни модернизированного ЭБ, специальные гайки, крышка-пломба модернизированного ЭБ не подлежат обязательной сертификации. Исполнитель гарантирует, что поставляемые расходные материалы полностью удовлетворяют всем требование конструкторской документации на поставленные изделия.

Требование к зарядному устройству для МКУ
1. Зарядное устройство предназначено для преобразования переменного электрического тока в постоянный, необходимый для заряда аккумуляторной батареи МКУ.
2. Зарядное устройство должно представлять собой функционально и конструктивно законченное устройство в пластиковом корпусе.
3. Вилка зарядного устройства должна быть применима к разъёмам розетки сети электропитания тип С и F.
4. Зарядное устройство должно питаться от бытовой сети переменного напряжения 100-240 В с частотой 50 - 60 Гц, при токе 300 мА. Выходное напряжение не более 5 В, при токе не более 2 А.

Требования к упаковке
1. Упаковка изделий и эксплуатационной документации должно обеспечивать сохранность, работоспособность, товарный вид изделий при их транспортировании всеми видами транспорта.

 Место поставки товара: 
	Грузополучатель
	Адрес 
	
Телефоны


	ФКУ УИИ УФСИН России по Еврейской автономной области
	679016, Еврейская автономная область,
г. Биробиджан, ул. Ленина, 3а

	9-50-22 – начальник учреждения;
9-50-99 - бухгалтерия;
9-50-95– заместитель начальника учреждения;





Условия поставки: 
Доставка товара осуществляется за счет Поставщика. 
Поставка осуществляется с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов.
Перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
Товар поставляется до адреса «Государственного заказчика» (грузополучателя), по предварительному
согласованию (не позднее одного дня) с Грузополучателем, посредством телефонной связи.

Срок поставки: 
С момента заключения Государственного контракта до 30.10.2026.


Требования к упаковке.
Упаковка изделий и эксплуатационной документации должно обеспечивать сохранность, работоспособность, товарный вид изделий при их транспортировании всеми видами транспорта.

