	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На поставку и монтаж жалюзи на пластиковые окна для нужд Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в 2026 году.

1. Объект закупки: поставка и монтаж жалюзи (далее Работы).
2. Срок поставки: в течение 5 (пяти) дней с даты подписания контракта. 
3. Адрес местонахождения заказчика: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1
4. Требования: 
Работы должны быть выполнены в полном объёме, со всем комплексом сопутствующих по технологии видам работ, в соответствии с эксплуатационными требованиями, эстетическим видом, санитарными и пожарными нормами, в законченном виде, позволяющем эксплуатировать оборудование в полном объеме.
Порядок и последовательность выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.
Исполнитель выполняет работы своими силами, инструментами, механизмами с применением соответствующих материалов, приборов и оборудования. 
Исполнитель обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами.
       При завершении работ Исполнитель предоставляет Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный со стороны Исполнителя, в 2 (двух) экземплярах.
Весь товар, материал, из которого выполнен товар, должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.
Доставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж должны быть выполнены за счет сил и средств исполнителя. 
5. Гарантийный срок на результат и выполнения Работ
На выполненные работы и материалы поставщик предоставляет гарантию 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ.


    6. Сведения о характеристиках товара и иные сведения о товаре
Вертикальные жалюзи состоят из карниза, ламелей (расположенных вертикально). Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону (вправо или влево) или в стороны от центра. Конкретное направление смещения ламелей определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. Материал и конструкция карниза: алюминиевый профиль П-образной формы, окрашенный в белый цвет заводским, температурным способом, с алюминиевым стержнем внутри, на котором установлены пластиковые крепления для ламелей, с пластиковой цепочкой управления, пластиковыми заглушками по бокам. Крепление карниза: по согласованию с заказчиком.
Поставщик (Исполнитель) предоставляет гарантийное обслуживание на товар и выполненные работы в течение гарантийного срока.

	№
п/п
	Наименование товара
	Кол-во

	Ед. изм.
	Технические характеристики (требуемый параметр, значение)

	1.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 1
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (1770 х 2610)   

	2.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 2
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (1760 х 2610)   

	3.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 3
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: 1790 х 2690)   

	4.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 4
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (1790 х 2680)   

	5.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 5
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (1760 х 2690)   

	6.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 6
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (1730 х 2730)   

	7.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 7
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (1680 х 2690)   

	8.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 8
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (1700 х 2650)   

	9.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 9
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (1710 х 2740)   

	10.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 10
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (1730 х 2700)

	11.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 11
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (1710 х 2700)

	12.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 12
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (1740 х 2700)

	13.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 13
	1
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (2420 х 2440)

	14.
	Жалюзи вертикальные  
Тип 14
	2
	Шт.
	Жалюзи вертикальные: материал ткань плотностью не менее 243 гр/м2, цвет, фактура и материал ткани по согласованию с заказчиком. 
Светопрозрачность: полузатемняющая. 
Размеры: [ВхШ] мм: (2220 х 2400)



* Размеры, представленные в техническом задании, ориентировочные, все уточнения оговариваются с Заказчиком до начала работ.
