СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку шин и дисков в сборе для служебного автомобиля
(заполняется на основании данных победителя закупок)

	№
	Наименование товара
(ОКПД2 / КТРУ)
	Ед. измерен.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб. с

	1.
	ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
(22.11.13.110 / 22.11.13.110-00000026)
Вид шины по назначению: грузовая
Индекс скорости: P, или Q, или R
Категория использования шины: зимняя
Наличие шипов: да
Номинальная ширина профиля, мм: 185
Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине, %: 75
Номинальный посадочный диаметр обода, дюйм: 16
Способ герметизации шины: бескамерная
Тип конструкции: радиальная
Тип рисунка протектора: зимний
	шт
	6
	
	

	2.
	ДИСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
(29.32.30.220 / 29.32.30.000-00000001)
Ширина обода (J), дюйм: 5.5 
Диаметр диска, дюйм:  16 
Вылет (ET), мм: 105
Количество крепёжных отверстий, шт:6
Диаметр расположения отверстий (PCD), мм: 170 
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм: 130 
Материал: Сталь
 Покрытие - покраска с ингибиторами коррозии для защиты от агрессивной среды
	шт
	6
	
	

	
	И Т О Г О :
	

	
	
	


Шина и диск должны быть совместимы между собой и с конструкцией автомобиля ГАЗель NEXT.
Шина должна быть установлена на диск в соответствии с требованиями производителя шин и дисков.
Колесо в сборе должно быть отбалансировано. Допустимый дисбаланс — не более значений, установленных производителем.
Давление в шине должно соответствовать рекомендациям производителя, но не менее 2,0 бар.
Колеса в сборе должны быть готовы к установке на транспортное средство (не требуют дополнительных работ по сборке).
На шине должна быть маркировка с указанием индекса нагрузки, индекса скорости, сезонности, наличия шипов, страны-изготовителя.
На диске должна быть маркировка с указанием максимальной нагрузки, PCD, DIA, вылета (ET).
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