ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Количество поставляемых товаров:
	№
п/п
	Наименование
	Ед.
изм
	Кол-
во
	Характеристика
	ОКПД 2

	1.
	Дверная ручка (двухсторонняя)
	шт
	20
	Тип изделия: дверная ручка на розетке, двухсторонняя (для установки с обеих сторон дверного полотна).
Назначение: для межкомнатных деревянных дверей.
Материал корпуса: пластик.
Материал основания (розетки): цинк-алюминиевый сплав (ЦАМ).
Покрытие: гальваническое (защита от коррозии, стойкость к истиранию).
Цвет: по согласованию с Заказчиком Форма: круглая, эргономичная.
Габариты изделия: длина — 140 мм, ширина — 70 мм, высота — 70 мм.
Способ крепления: стяжные винты или шурупы (крепеж должен входить в комплект).
Состояние поставки: полностью собранная (не требует предварительной сборки перед монтажом). Требования к упаковке: индивидуальная упаковка, защищающая изделие от механических повреждений при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать наименование, артикул, цвет, количество, данные производителя.
	29.32.30.233

	2.
	Смеситель для раковины
	шт
	15
	Смеситель для кухонной мойки и раковин, массивный корпус, хромированный, с высоким изливом. Материал изготовления — ЦАМ (цинк-алюминий-медь) + нержавеющая сталь. Крепление резьба - гайка. Аэратор для экономии воды. Кранбукса м/к 1/2, ручка крест, поворот на 90°. Габаритные размеры: высота 225 мм, длина 160 мм, диаметр посадочного седла 40 мм, длина резьбы 25 мм, длина подводки 400 мм. Вес - 1,200 кг, объём - 0,00144 м3. В комплекте паспорт, корпус с изливом, подводка 1/2, крепеж, набор прокладок.
	28.14.12.110.

	3.
	Смеситель в ванную
металлокерамика
с
переключением щелчок, ручка крест с длинным изливом
	шт
	18
	Тип: настенный смеситель для ванны с душем, двухвентильный.
Управление: ручки-кресты (поворот 90°).
Запорный механизм: металлокерамические кран-буксы 1/2".
Переключение ванна/душ: нажимной механизм «щелчок»
Материал корпуса: цинково-алюминиево-медный сплав (ЦАМ) с хромированным покрытием.
Излив: нержавеющая сталь, поворотный, длина не менее 300 мм.
Цвет и отделка: хром, глянец.
Аэратор: встроенный, водосберегающий.
Подводка: гибкая, 1/2", длина не менее 400 мм (2 шт. в комплекте).
Комплектация: корпус с изливом, ручки-кресты, кран-буксы, гибкая подводка (2 шт.), эксцентрики с декоративными чашками, прокладки, душевая лейка, шланг 1500 мм, держатель лейки, паспорт изделия. Габариты: высота не менее 220 мм, ширина не менее 150 мм, длина излива не менее 300 мм.
Рабочее давление: 0,05-0,6 МПа; испытательное давление — не менее 0,9 МПа.
Упаковка: индивидуальная, с защитой от сколов и царапин; маркировка с артикулом, моделью, брендом, цветом.
Гарантия: не менее 12 месяцев на корпус, не менее 6 месяцев на комплектующие (лейка, шланг, прокладки).
	28.14.12.110.




	4.
	Комплект для бачка унитаза, с нижним подключением, двойная кнопка смыва.
	шт
	15
	Тип подключения: нижнее.
Механизм смыва: двойная кнопка (два режима объёма слива).
Материал: АБС-пластик (обеспечивает долговечность и пониженный уровень шума при работе).
Цвет: белый.
Присоединительный размер: 1/2 дюйма, наружная резьба.
Регулировка: возможность настройки высоты установки механизма под конкретный бачок; регулировка объёма воды для каждого из двух режимов смыва (путём подрезки элементов).
Особенности конструкции: ползунок на корпусе для настройки выпускного клапана; хромированная сливная кнопка.
Совместимость: универсальный комплект — подходит для большинства бачков с боковой подводкой воды. Комплектация: впускной клапан (с нижним подключением), выпускной клапан, сливной механизм с двойной кнопкой, крепёжные элементы, уплотнительные прокладки.
Упаковка: индивидуальная, защищающая от повреждений при транспортировке и хранении; на упаковке — маркировка с артикулом, моделью, брендом. Документы: паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации, сертификат соответствия/декларация. Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки.
	28.14.12.110.

	5.
	Кранбукса
	шт
	30
	Тип изделия: кран-букса (запорный механизм) для двух вентильных смесителей.
Присоединительный размер: 1/2 дюйма (резьба — уточнить: наружная/внутренняя по посадочному месту смесителя).
Запорный механизм: металлокерамические пластины (керамические диски) — обеспечивают герметичное перекрытие без протечек и долгий ресурс.
Угол поворота: 90° (четкая регулировка потока, без необходимости многократных оборотов).
Шлицевое соединение: 20 шлицов
Материал корпуса: латунь (марка по ГОСТ, без свинцовых включений, пригодная для контакта с питьевой водой).
Покрытие: никелированное или хромированное (защита от коррозии, стойкость к истиранию).
Уплотнения: комплект уплотнительных колец/прокладок из EPDM или фторопласта (входят в комплект). Габариты: высота корпуса не более 55 мм, диаметр корпуса не более 22 мм (для совместимости со стандартными посадочными местами).
Рабочее давление: до 0,6 МПа; испытательное — не менее 0,9 МПа.
Температурный диапазон: от +1 до +75 °С (для горячей и холодной воды).
Комплектация: кран-букса, уплотнительные элементы, инструкция по монтажу
Упаковка: индивидуальная (картон/блистер), защищающая от повреждений; маркировка с артикулом, брендом, параметрами.
Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки.
	28.14.12.110.

	6.
	Сифон для ванны с переливом, с пробкой, из АБС-пластика,
	шт
	15
	Тип изделия: сифон бутылочного типа для ванны с системой перелива и пробкой.
Материал корпуса: АБС-пластик (ударопрочный, устойчивый к перепадам температур и бытовой химии).
Цвет: белый.
Диаметр подключения к канализации: 40 мм (гибкая гофра/отвод в комплекте).
Гидрозатвор: мокрый, высота не менее 50 мм — для надёжного отсечения запахов из канализации.
Комплектация:
корпус сифона (бутылочная часть) с гайками и прокладками;
гибкая труба (гофра) для подключения к канализации;
узел перелива с отводящей трубкой;
	28.14.12.110.




	
	
	
	
	пробка (резиновая или комбинированная) для перекрытия слива;
уплотнительные прокладки и конусные манжеты; крепёжные гайки, прижимные кольца.
Габариты:
высота бутылочной части — не более 150 мм; диаметр горловины — не менее 70 мм; длина гибкой трубы — не менее 500 мм. Особенности конструкции: разборный стакан (для прочистки без полного демонтажа), герметичные резьбовые соединения, устойчивые к протечкам. Упаковка: индивидуальная (картонная коробка или термоусадочная плёнка), защищающая от механических повреждений; маркировка с артикулом, моделью, брендом, датой выпуска. Документы: сертификат соответствия/декларация, паспорт изделия (при наличии), гарантийный талон.
Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки.
	

	7.
	Самоклеящаяся бордюрная лента для ванн и раковин
	шт
	30
	Тип изделия: самоклеящаяся бордюрная (герметизирующая) лента для санузлов. Назначение: герметизация стыков между ванной/раковиной и стеной, защита от протечек и образования плесени.
Цвет: белый (однотонный, без рисунка).
Размеры: ширина — 38 мм, длина — 3,2 м Материал основы: ПВХ (поливинилхлорид) — эластичный, устойчивый к влаге и перепадам температур.
Клеевой слой: на каучуковой основе, с высокой адгезией к керамике, плитке, акрилу, эмалированным поверхностям; влагостойкий. Конструкция: лента должна иметь продольное деление (центральная неклеящаяся полоса либо сегментированная структура) для удобства формирования углов и прилегания к неровным стыкам.
Эксплуатационные характеристики: водостойкость — 100 % (не теряет адгезию при постоянном контакте с водой); устойчивость к бытовым моющим средствам (без абразивных частиц);
температурный диапазон эксплуатации: от +5 до +60 °C;
срок сохранения адгезии — не менее 12 месяцев Упаковка: индивидуальная защитная упаковка (полиэтиленовый пакет/термоусадка), исключающая попадание пыли на клеевой слой и деформацию ленты при хранении/транспортировке. На упаковке — чёткая маркировка: бренд, наименование, размеры, дата производства, срок годности.
	22.29.21.000

	8.
	Клей Герметик
	шт
	7
	Цвет: прозрачный (после нанесения и полного отверждения — без помутнений и загрязнений). Основа: гибридный MS-полимер (SMX). Консистенция: стабильная паста.
Объём упаковки: 290 мл (картридж).
Ключевые свойства и характеристики:
Отличная адгезия к широкому спектру материалов: стекло, керамика, металл, пластмассы (ПВХ, полистирол, поликарбонат), бетон, кирпич, гипсокартон, дерево и древесные материалы, натуральный камень (мрамор, гранит). Возможность нанесения на влажные поверхности. Химически нейтральный: не вступает в реакцию с поверхностями, не оставляет пятен на пористых материалах.
	[bookmark: _GoBack]20.52.10.190




	
	
	
	
	Устойчивость к слабым кислотам, щелочам, растворителям и маслам.
Стойкость к атмосферным воздействиям и УФ- излучению.
После полного отверждения допускается окрашивание (в том числе водными красками). Эластичность после полимеризации.
Температура нанесения: от +5 °C до +35 °C. Термостойкость затвердевшего состава: от -40 °С до +90 °C.
Время образования поверхностной плёнки: около 10 минут (при +20 °С и относительной влажности 65%).
Скорость отверждения: 2-3 мм в сутки (при +20 °C и относительной влажности 65%).
Срок годности: 18 месяцев в закрытой упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C.
Товар должен быть новым, в заводской упаковке, без повреждений.
Гарантия от поставщика: не менее срока, установленного производителем.
	

	9.
	Светодиодная лампа 25 Вт
	шт
	100
	Тип изделия: светодиодная лампа общего освещения.
Форма и тип колбы: груша (A65), матовая. Мощность: 25 Вт.
Эквивалент лампы накаливания: 200 Вт.
Световой поток: не менее 2200 лм.
Цветовая температура: 4000 К (нейтральный белый).
Индекс цветопередачи (CRI/Ra): не менее 80. Цоколь: E27.
Рабочее напряжение: 175-265 В (совместимость с нестабильной сетью).
Угол рассеивания: не менее 180°.
Коэффициент пульсации: не более 5 % (отсутствие видимого мерцания).
Срок службы: не менее 30 000 часов.
Габариты: диаметр не более 65 мм, длина не более 131 мм.
Материал колбы: ударопрочный пластик (не стекло).
Класс энергоэффективности: не ниже A. Комплектация: лампа в индивидуальной упаковке — 1 шт.
Упаковка: картонная коробка/блистер, защищающая от механических повреждений; маркировка с артикулом, моделью, параметрами. Документы: сертификат соответствия/декларация, паспорт изделия (при наличии), гарантийный талон.
Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки.
	27.40.15.150.

	10.
	Светодиодная лампа 8 ВТ
	шт
	50
	Тип изделия: светодиодная лампа общего освещения.
Форма и тип колбы: А60 (груша), матовая или прозрачная (уточнить при закупке).
Мощность: 8 Вт.
Эквивалент лампы накаливания: не менее 6075 Вт.
Световой поток: не менее 600 лм.
Цветовая температура: 2700 К (тёплый белый свет). Индекс цветопередачи (CRI/Ra): не менее 80. Цоколь: E27.
Рабочее напряжение: 170-265 В (устойчивость к перепадам в сети).
Угол рассеивания: не менее 180°.
Коэффициент пульсации: не более 5 % (отсутствие видимого мерцания).
	27.40.15.150.




	
	
	
	
	Срок службы: не менее 30 000 часов.
Габариты: диаметр не более 60 мм, длина не более 110 мм.
Материал колбы: ударопрочный пластик либо стекло (указать предпочтительный вариант).
Класс энергоэффективности: не ниже A. Комплектация: лампа в индивидуальной упаковке — 1 шт.
Упаковка: картонная коробка/блистер, защищающая от механических повреждений; маркировка с артикулом, моделью, параметрами, датой выпуска.
Документы: сертификат соответствия/декларация, паспорт изделия (при наличии), гарантийный талон.
Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки.
	

	11.
	Шланг душевой
	шт
	25
	Тип изделия: душевой шланг для подключения душевой лейки к смесителю.
Присоединительный размер: 1/2" (гайка-гайка, либо гайка-конус — уточнить по спецификации объекта).
Длина: 1,5 м (±2 см).
Материал оплётки: нержавеющая сталь (устойчивая к коррозии, без расслоения нитей). Внутренний шланг: высокопрочный каучук или EPDM (эластичный, стойкий к гидроударам и перепадам температуры).
Фитинги (наконечники): латунь с хромированным покрытием; резьба без заусенцев, профиль соответствует ГОСТ/ISO.
Конструкция: двойной замок фиксации оплётки на гайках (исключает сползание и разбалтывание). Рабочее давление: не менее 10 бар.
Испытательное давление: не менее 20 бар (без протечек и деформаций).
Температурный диапазон: от +5 до +75 °C. Упаковка: индивидуальный полиэтиленовый пакет (защита от влаги и механических повреждений при транспортировке); маркировка на пакете или бирке: бренд, модель, длина, размер резьбы, дата выпуска.
Комплектация: шланг в упаковке — 1 шт., без дополнительных элементов (если иное не требуется).
Документы: сертификат соответствия/декларация, паспорт изделия (при наличии), гарантийный талон.
Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки.
	28.14.12.110






