Техническое задание
на товаров общего назначения для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»
Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям.
Поставляемый Товар должен быть официально предназначен для продажи на территории Российской Федерации и обеспечен гарантийными обязательствами производителя. 
В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в заводской упаковке, на упаковке должны присутствовать пломбы производителя.
Место поставки
Поставка Товара осуществляется в Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, ул.Чехова, д.15.
Доставка Товара осуществляется силами Поставщика за свой счёт собственными средствами. Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.
Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
Описание объекта закупки
	Наименование
	Кол-во

	Скамья парковая
	2 м 2010х618х830 мм. Максимальная нагрузка120 кг, Каркас металлический, окрашен стойким полимерно-порошковым покрытием, Сидение и спинка выполнены из реек, материал — пластик.

	Тележка сервировочная-
	Материал изделия-нержавеющая сталь. Глубина предмета-81 см
Высота предмета-11 см
Ширина предмета-46 см. Две   полки размером 785×410 мм с расстоянием между уровнями 530 мм.


	Комплект для установки флага
	2включает 1 трос 20м  и 4 универсальных зажима. Веревка  20 метров и диаметром 6 мм изготовлена из высококачественного полиэстера, устойчивого к атмосферным воздействиям и износу. Зажимы из цинкового сплава устойчивы к коррозии. Зажимы с вращением на 360°

	Мотоблок, 

	Мощность устройства 5150 Вт
Тип двигателя
бензиновый
Бензиновый двигатель
4-х тактный
Емкость масляного бака 
3.6 л

	Насадка-миксер 

	SDS-PLUS Материал изделия-металл; сталь
Тип хвостовика
SDS-PLUS; SDS+
Назначение насадки
для плотной массы
Тип смешиваемых материалов
краска; клей; штукатурка. Длина упаковки-63 см
Высота упаковки-15 см
Ширина упаковки-15 см
Диаметр предмета (мм)-120 мм
Длина предмета (мм)-600 мм

	Перфоратор. 

	Мощность устройства-1100 Вт
Количество скоростей работы-1
Материал корпуса-металл и пластик
Тип крепления бура/сверла
SDS-Plus. Частота ударов
5300 уд/мин, 1200 об/мин
Максимальная сила удара (Дж)
3.2
Способ питания инструмента
от электрической сети
Максимальный диаметр сверления бетона 28 мм
Длина шнура 1.8 см



