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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку жилетов сигнальных (с элементами из световозвращающих материалов)

Требования к месту поставки, отгрузке и сроку поставки Продукции
Продукция поставляется Поставщиком на склад Астраханской таможни, расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 42.
Поставка Продукции осуществляется Поставщиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Контракта.

Требования к качеству Продукции (изделия)
Продукция поставляется только 1-го сорта.
Продукция должна быть новой (Продукция, которая не была в употреблении, в ремонте, в том числе которая не была восстановлена, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к гарантии качества Продукции, а также требования к гарантийному сроку предоставлений гарантий её качества, к гарантийному обслуживанию Продукции (далее – гарантийные обязательства)
Срок гарантии качества Продукции должен составлять 6 (шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке.

Требования к Техническим характеристикам Продукции
Продукция должна соответствовать требованиям общепринятых НТД и документов, на которые имеются ссылки в Технических требованиях по качеству, внешнему виду, цвету и применяемым материалам.
Цвет ткани верха Продукции должен соответствовать номеру цвета цветового справочника PANTONE FASHION+НОME/cotton planner (далее PANTONE), указанному в требованиях к применяемым материалам. Меланжевость в цвете гладкокрашеных тканей не допускается.


ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ
Описание внешнего вида
Жилет сигнальный (с элементами из световозвращающих материалов) (далее – жилет сигнальный) (рисунок 1) с V-образным вырезом горловины, с центральной бортовой застежкой на молнию и клапаном, цельновыкроенным с левой полочкой и застегивающимся на текстильную застежку.
Для регулирования жилета по ширине с боковых сторон расположены хлястики, застегивающиеся на текстильную застежку.
Горловина, проймы, боковые и нижние срезы жилета окантованы.
Жилет имеет одну горизонтальную полосу световозвращающего материала вокруг торса и вертикальные полосы световозвращающего материала, соединяющиеся с полосой на торсе спереди и сзади через плечи. Вертикальные полосы световозвращающего материала располагаются  по плечевому шву на равном расстоянии между горловиной и проймой.
Детали располагаются:
1. На правой полочке (измерять по линии настрачивания светоотражающей полосы):
- на расстоянии 12,0 см от плечевого шва настрачивается горизонтальная шлевка (размер в готовом виде 3,0×5,0 см) для крепления радиостанции;
- на расстоянии 20,0 см от плечевого шва – нижний край эластичной ленты шириной 3,0 см для фиксации радиостанции снизу;
- на расстоянии 2,5 см от нижнего края эластичной ленты настрачивается клапан нагрудного кармана. Карман объемный, с клапаном и застежкой на текстильную ленту. Длина кармана с клапаном равна 15,0 см, ширина кармана 10,0 см.
2. На левой полочке (измерять по линии настрачивания светоотражающей полосы):
- на расстоянии 8,5 см от плечевого шва настрачивается горизонтальная шлевка (размер в готовом виде 3,0×5,0 см) для крепления видеорегистратора;
- на расстоянии 14,5 см от плечевого шва – нижний край эластичной ленты шириной 3,0 см для фиксации видеорегистратора снизу;
- на расстоянии 0,5-0,7 см от нижнего края эластичной ленты настрачивается карман из прозрачного пластика размером 8,0×10,5 см для вкладывания бейджа. Карман должен иметь сверху вход, застегивающийся на текстильную ленту, настрачиваемую на обтачку кармана из основной ткани шириной 1,5 см.
Нижние объемные карманы с клапанами, на которых настрочена светоотражающая лента. Размер кармана 16,0×18,0 см, размер клапана кармана 16,0×5,0 см.
Вдоль строчки настрачивания молнии на левой полочке располагается вертикальная надпись «ТАМОЖНЯ» изумрудно-зеленого цвета, выполненная методом термопечати. Общая длина надписи 20,0 см.
На спинке на расстоянии 11,0 см на настроченной ленте шириной 10,0 см из световозвращающего материала выполнена надпись методом термопечати изумрудно-зеленого цвета «ТАМОЖНЯ». Высота букв надписи 7,0 см.
Детали полочки выполняются из двух слоев материала верха до линий настрачивания вертикальных и горизонтальных полос из светоотражающего материала.
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Рисунок 1. Внешний вид жилета сигнального с указанием мест основных измерений.

Требования к измерениям изделия

Измерения жилета сигнального (рисунок 1) в готовом виде на типовую фигуру базового размера и роста 182-100-84 должны соответствовать величинам, указанным в таблице 2.

Таблица 2
	Номер измерения
	Наименование мест измерения
	Величина, см
	Допускаемое отклонение, ± см

	1
	Длина спинки
	71,0
	1,0

	2
	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа
	73,7
	1,0

	3
	Ширина спинки на уровне нижней горизонтальной полосы из световозвращающего материала
	50,0
	1,0

	4
	Ширина переда в застегнутом виде на уровне нижней горизонтальной полосы из световозвращающего материала
	50,0
	1,0

	5
	Длина хлястика
	19,5
	0,5

	6
	Расстояние от низа изделия до нижнего края полосы из световозвращающего материала
	16,0
	0,5

	7
	Длина плечевого шва
	20,0
	0,5




Требования к применяемым материалам

Жилеты сигнальные изготавливают из материалов, указанных в таблице 3
Таблица 3
	Наименование материала
	Назначение материала

	Ткань гладкокрашеная желтого флуоресцентного цвета
Состав: полиэфир или полиамид 100%
	Для изготовления жилета

	Материал световозвращающий на тканевой основе
цвет серебристый; ширина 50 мм;
коэффициент световозвращения не менее 330 кд/(люкс×м2)
	Для световозвращающих полос

	Тесьма вязаная окантовочная шириной 20 мм,
 цвета основной ткани или серого
	Для окантовки срезов жилета

	Застежка текстильная «контакт» шириной 25 мм, цвета основной ткани или серого
	Для застегивания борта

	Застежка текстильная «контакт» шириной 50 мм, цвета основной ткани или серого
	Для застегивания хлястиков

	Застежка-молния пластмассовая, разъемная, витая, тип 6, цвета основной ткани или серого 
	Для застегивания жилета

	Нитки швейные армированные 44ЛХ, 45 ЛЛ
Цвет* желтый и серый
	Для изготовления жилетов

	Эластичная лента ширина 3,0 см цвета основной ткани или серого
	Для фиксации радиостанции и видеорегистратора



Примечания:
*Цвет ниток должен соответствовать цвету материала, по которому прокладывается строчка.

Особенности обработки изделия
На полочки и спинку настрачивают полосы из световозвращающего материала. Расположение горизонтальной и вертикальных полос должно быть взаимно перпендикулярно.
Соединение плечевых срезов жилета выполняют запошивочным швом или швом «взамок».
На подборт левой полочки настрачивают три текстильные застежки размером 4,0×2,6 см на расстоянии 0,5-0,7 см от края борта.
Вторую часть текстильных застежек настрачивают на правую полочку. Расстояние от низа жилета до нижнего края нижней застежки 1,5-2,0 см. От верхнего, ориентированного к борту, угла верхней застежки до края горловины 2,0-2,5 см. Третья застежка располагается на равном расстоянии между первой и второй.
Срезы хлястиков обтачивают или застрачивают накладным швом с двумя закрытыми срезами. На концы хлястиков настрачивают текстильную застежку размером 14,5×5,0 см. (Допускается хлястик изготавливать длиной 8,0 см и текстильную застежку не настрачивать на хлястик, а вкладывать в боковую сторону хлястиков при их обтачивании).
Вторую часть текстильных застежек настрачивают на изнаночную сторону полочек, совмещая срез застежки с боковым срезом полочек.
Срезы жилета окантовывают.

Установленные Заказчиком требования к внешнему виду и применяемых материалов для изготовления сигнальных жилетов (с элементами из световозвращающих материалов) обусловлены многолетним опытом использования в условиях интенсивной эксплуатации изделий, связанной с выполнением служебных обязанностей должностными лицами таможенных органов.

	Наименование характеристик
	Значение характеристики

	Жилет сигнальный (с элементами из световозвращающих материалов)
	

	Единица измерения
	штука

	Вид одежды
	жилет

	Класс одежды в зависимости от площади сигнальных элементов
	2

	Половая принадлежность
	Мужской, женский
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