

                                                                                   ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ


	[bookmark: _Hlk160092902][bookmark: _Hlk175305238][bookmark: _Hlk234581428]№
п/п
	Наименование товара
(по КТРУ)
	Требования к качеству, техническим характеристикам товар, требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам
	Требования к указанию значения показателя
	Обоснование необходимости указания дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств
(характеристик)
	Кол-во
	Ед. 
изм.

	
	
	Наименование показателя товара
	Требования к значению показателя
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk165627438]
	Задвижка трубопроводная
КТРУ
28.14.13.120-00000001
	Тип задвижки:
	паралельная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	































Включение дополнительных характеристик обусловлено необходимостью соответствия заменяемых узлов.    
	2
	шт

	
	
	Материал изготовления запорного механизма:
	чугун
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип шпинделя:
	выдвижной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип формообразования корпуса:
	литые
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды:
	металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип соединения к трубопроводу (по ГОСТУ 15150-69):
	фланцевые
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип уплотнения в затворе:
	латунь
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Номинальное давление (PN) Мпа (кг/см2):
	1,6 (16,0)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр (DN) мм.
	150
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Тип затвора:
	с клиновым запирающим элементом
	
	
	
	

	
	
	Тип конструкции проточной части:
	полнопроходные
	
	
	
	

	
	
	Тип основного разъема корпус-крышка:
	С фланцевым соединением
	
	
	
	

	
	
	Управление:
	ручное
	
	
	
	

	
	
	Количество отверстий:
	8 шт.
	
	
	
	

	
	
	Диаметр отверстий:
	18 мм. (под болт М16)
	
	
	
	

	
	Задвижка трубопроводная
КТРУ
28.14.13.120-00000001
	Тип задвижки:
	паралельная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

























Включение дополнительных характеристик обусловлено необходимостью соответствия заменяемых узлов.    
	4
	шт

	
	
	Материал изготовления запорного механизма:
	чугун
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип шпинделя:
	выдвижной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип формообразования корпуса:
	литые
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды:
	металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип соединения к трубопроводу (по ГОСТУ 15150-69):
	фланцевые
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип уплотнения в затворе:
	латунь
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Номинальное давление (PN) Мпа (кг/см2):
	1,6 (16,0)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр (DN) мм.
	100
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Тип затвора:
	с клиновым запирающим элементом
	
	
	
	

	
	
	Тип конструкции проточной части:
	полнопроходные
	
	
	
	

	
	
	Тип основного разъема корпус-крышка:
	С фланцевым соединением
	
	
	
	

	
	
	Управление:
	ручное
	
	
	
	

	
	
	Количество отверстий:
	8 шт.
	
	
	
	

	
	
	Диаметр отверстий:
	18 мм. (под болт М16)
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk234569345]
	Болт с шестигранной головкой М16х70
ОКПД 2
25.94.11.110
	Материал:
	Сталь
	
	
	

64
	

шт.

	
	
	Размер резьбы:
	М16
	
	
	
	

	
	
	Длина (мм):
	70
	
	
	
	

	
	
	Длина резьбы:
	Полная
	
	
	
	

	
	
	Соответствие:
	ГОСТ 7798-70
	
	
	
	

	
	
	Класс прочности:
	≥ 8.8
	
	
	
	

	
	
	Стандарт:
	DIN 933
	
	
	
	

	
	
	Вид покрытия:
	цинк
	
	
	
	

	
	Гайка М 16
ОКПД 2
25.94.11.130
	Материал:
	Сталь
	
	
	
64
	
шт.

	
	
	Диаметр резьбы:
	М16
	
	
	
	

	
	
	Соответствие:
	ГОСТ 5915-70
	
	
	
	

	
	
	Стандарт:
	DIN 934
	
	
	
	

	
	
	Вид покрытия:
	цинк
	
	
	
	

	
	Болт с шестигранной головкой М20х90
ОКПД 2
25.94.11.110
	Материал:
	Сталь
	
	
	

32
	

шт.

	
	
	Размер резьбы:
	М20
	
	
	
	

	
	
	Длина (мм):
	20х90
	
	
	
	

	
	
	Длина резьбы:
	полная
	
	
	
	

	
	
	Соответствие:
	ГОСТ 7798-70
	
	
	
	

	
	
	Класс прочности:
	≥ 8.8
	
	
	
	

	
	
	Стандарт:
	DIN 933
	
	
	
	

	
	
	Вид покрытия:
	цинк
	
	
	
	

	
	
Гайка М 20
ОКПД 2
25.94.11.130
	Материал:
	Сталь
	
	
	
32
	
шт.

	
	
	Диаметр резьбы:
	М 20
	
	
	
	

	
	
	Соответствие:
	ГОСТ 5915-70
	
	
	
	

	
	
	Стандарт:
	DIN 934
	
	
	
	

	
	
	Вид покрытия:
	цинк
	
	
	
	

	
	Прокладка фланцевая паронитовая
ОКПД 2
28.14.20.230
	Материал:
	паронит
	
	
	8
	шт.

	
	
	Диаметр (мм):
	100
	
	
	
	

	
	Прокладка фланцевая паронитовая
ОКПД 2
28.14.20.230
	Материал:
	паронит
	
	
	4
	шт.

	
	
	Диаметр (мм):
	150
	
	
	
	



1. Объект закупки: Поставка задвижек для ОЛТК ГА-филиала ФГБОУ ВО УИ ГА  
[bookmark: _GoBack]2. Сроки поставки: в течение 14 (четырнадцати) рабочих  дней с даты заключения контракта.
3. Место поставки: Место поставки товара: 644103, г.  Омск, ул. Авиагородок, 27. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме за счет сил и средств Поставщика, погрузо-разгрузочные работы, связанные с доставкой товара, выполняются силами и за счет Поставщика, в рабочие дни (пн. - пт. с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по согласованию с Заказчиком времени поставки.
4. Порядок и сроки оплаты: оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
      5. Требования к техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки
5.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам.
5.2. Требования к качеству.
5.2.1. качество товара должно соответствовать установленным для данного товара нормам и требованиям (ГОСТ, ТУ, ТР ТС и иной нормативно-технической документации). Соответствие товара указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику сертификата соответствия (декларация соответствия), которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.
         5.2.2. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.
5.2.3. Поставляемый товар должен иметь тару и/или упаковку, обеспечивающую его сохранность, товарный вид и предохраняющую от всякого рода повреждений при транспортировке, с маркировкой соответствующей действующим техническим документам. Товар должен быть в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.
6. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке
6.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
6.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.
7. Требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку и  гарантийному обслуживанию товара.
7.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, 
по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.
Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара 
7.2. Поставщик предоставляет гарантию на Товар сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев или не менее срока гарантии производителя. 
Гарантийный срок на каждую единицу Товара исчисляется с момента подписания акта приема-передачи. 
Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа оборудования или его частей, неправильной его эксплуатации. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.
Заказчик имеет право обращаться с претензией к Поставщику:
­	в течение 10 дней с момента получения по количеству поставленного товара;
­	в течение 30 дней с момента получения по качеству поставленного товара;
­	в течение всего срока годности Товара в отношении тех недостатков, которые не могли быть обнаружены при приемке (скрытые недостатки). Например, в случае выявления контрафакта, бракованных серий товара и т.д.
Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика.
[bookmark: _Hlk105363939]7.3. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, указанному Заказчиком.


Ответственный за составления:                            Щербаков В.Г.
Тел. 8(3812) 51-21-12


