ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk220482753]на оказание услуги по текущему ремонту служебного автотранспорта с использованием запасных частей и расходных материалов Исполнителя  
для нужд ВЦ ДВО РАН 
(Код КТРУ 45.20.10.000-00000001, ОКПД 45.20.11.200)

1. Описание объекта закупки.
Исполнитель принимает на себя обязанности по текущему ремонту служебного автотранспорта Заказчика с использованием запасных частей и расходных материалов Исполнителя в соответствии с Техническим заданием.

2. Основные условия выполнения работ.
2.1.	Порядок формирования цены:
в цену должны быть включены:
- стоимость выполненных всех работ;
- стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых для выполнения работ;
- расходы по гарантийным обязательствам в течение всего гарантийного периода;
- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.2.	Место и сроки выполнения работ: 
Работы должны оказываться в срок не более 3 суток. Работы оказываются по месту нахождения Исполнителя в пределах г. Хабаровска. 
Передача автомобиля на ремонт должна производиться на основании Акта приема-передачи, подписанного обеими сторонами. Прием отремонтированного автомобиля от Исполнителя производится на основании Акта сдачи - приёмки выполненных работ.
2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг:
Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг в течение 12-ти месяцев или 15000 километров пробега от даты подписания акта оказанных услуг в зависимости от того, что наступит ранее.
Гарантийные обязательства выполняются путем проведения ремонта автотранспортного средства, а при необходимости и замены деталей, признанных дефектными в течение 3-х дней с момента обращения. При этом гарантийный срок продлевается на период оказания услуги.
Гарантия прекращается, если Заказчик:
  - не соблюдает инструкцию по эксплуатации автотранспортного средства;
  - применяет автотранспортное средство не по назначению;
  - допускает превышение допустимой полной массы автотранспортного средства, осевых нагрузок, полезной нагрузки или грузоподъемности шасси, установленных для данного автотранспортного средства.
Гарантии не распространяются на естественный износ. Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникающие из–за небрежного обращения с автотранспортным средством, его хранения или перевозки. Гарантийные обязательства на новые (оригинальные) узлы и агрегаты, установленные на транспортные средства, не распространяются на случаи, когда поломка произошла вследствие нарушения заводских правил эксплуатации, а также при превышении величины пробегов, установленных Изготовителем. 
Ремонт, производимый по гарантийным обязательствам, осуществляется за счет Исполнителя в полном объеме.

Качество:
-  качество оказанных услуг должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому виду услуг, в том числе требованиям безопасности условиям Контракта;
- услуги должны оказываться в соответствии с техническими требованиями, с соблюдением технологии оказания услуг завода-изготовителя, требованиями руководства по эксплуатации для соответствующих марок автомобилей, требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации к таким услугам, включая требования по безопасности; 
- все устанавливаемые комплектующие, запасные части, узлы, агрегаты, оборудование и используемые расходные материалы Исполнителя, должны быть новыми, серийными и не собранными из восстановленных компонентов; 
- Исполнитель производит ремонт автомобилей, с использованием запасных частей, рекомендованных заводом изготовителем, в соответствии с требованиями руководства ремонту автомобилей, а также других нормативных документов установленными эксплуатационными и ремонтными нормами, а также рекомендациями завода изготовителя.
В ходе оказания услуг Исполнитель обязан оповестить Заказчика о выявленных скрытых дефектах и производить дополнительные работы только с согласия Заказчика.
Применяемые материалы, методы и технологии работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию автомобилей, безопасное производство работ. При оказании услуг должны быть обеспечены соблюдение техники безопасности и сохранность имущества Заказчика. 
Выполняемые работы и применяемые запасные части должны соответствовать требованиям следующих нормативно правовых актов:
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Постановление Правительства РФ от 29.05.2025 № 780 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств»;
- ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 № 708-ст)».
2.4.  Условия оказания услуг: 
По заявке заказчика принять автомобиль, оформлять акт приема-передачи автомобиля в ремонт и заказ-наряд на оказание услуг в течении 1 рабочего дня с момента обращения, приступать к оказанию услуг с момента приема автомобиля от заказчика.
[bookmark: _GoBack]Сроки оказания услуг не должны превышать со дня приемки Исполнителем автотранспорта заказчика – 3 (три) календарных дня.
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком состав работ, и давать рекомендации по устранению неисправностей ТС, регулировке и т.п., обнаруженных в процессе оказания услуг, но не заявленных заказчиком. 
Работы по устранению выявленных неисправностей могут выполняться только с согласия Заказчика.
Все замененные неисправные запасные части, узлы и агрегаты Исполнитель принимает у Заказчика для дальнейшей утилизации.
По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия на запасные части, которые были использованы в процессе технического обслуживания и ремонта транспортных средств.
По окончанию оказания услуг техническое состояние автотранспортных средств должно соответствовать требованиям, определенным - ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Перечень работ и используемых запчастей для проведения ремонта автомобиля MITSUBISHI PAJERO 1992 года выпуска, гос. № Е506УУ27, кузов № V434007595:  


	 № п/п
	Наименование работ
	Кол-во

	1
	Замена переднего амортизатора
	2

	2
	Замена нижней шаровой опоры
	2

	3
	Замена верхних рычагов передней подвески
	2

	4
	Замена ступичных подшипников передних L+ R
	2

	5
	Замена втулок стабилизатора перед.
	2

	6
	Замена втулок стабилизатора задних
	2

	7
	Замена стоек стабилизатора заднего
	2

	8
	Замена рулевого маятника с заменой рулевой сошки
	1

	9
	Замена рулевой трапеции (комплект)
	1

	10
	Замена датчика давления масла
	1

	11
	Замена прокладки клапанной крышки L/R
	2

	12
	Регулировка углов установки колес
	1



	
	№ п/п
	Наименование запасных частей
	Кол-во

	1
	344222 амортизатор
	2

	2
	SB-7722L Шаровая опора
	1

	3
	SB-7722R Шаровая опора
	1

	4
	V91225L Рычаг верхний
	1

	5
	V91225R Рычаг верхний
	1

	6
	LM102949/10 подшипник ступичный
	4

	7
	06010104 Сальник ступицы
	2

	8
	MIT13V43F Втулка стабилизатора
	2

	9
	4056A138 Стойка стабилизатора
	2

	10
	MIT13V43E Втулка стабилизатора
	2

	11
	SI-7720 Маятник рулевой с сошкой
	1

	12
	SE-7722 Наконечник рулевой
	2

	13
	SE-7721 Наконечник рулевой
	2

	14
	1258A002 Датчик давления масла 
	1

	15
	06400011 Прокладка клапанной крышки
	2

	16
	V91-006 Сошка маятника
	1

	17
	MM10011 Прокладка болта крышки
	4



