Описание объекта закупки
Техническое задание 

на выполнение работ по  монтажу системы видеонаблюдения в административном  помещении Колосовского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Омской области по адресу: Омская обл., с. Колосовка, ул. Партизанская, д. 1

Капитальные стены кирпичные.

Обязательные требования:

1. Работы выполнить в соответствии с:
ГОСТ Р 51558 – 2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».
В случае если к работам, выполнение которых предусмотрено настоящим Контрактом, законодательством, СНиПами, ГОСТами предъявляются обязательные требования не оговоренные техническим заданием,  Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

2. Срок гарантии на примененные материалы и выполненные работы 2 года.

3. Применять только сертифицированные материалы.

4. Вопрос размещения специалистов на время выполнения работ решать без использования помещений ГУФССП России по Омской области.

5. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем расходов, необходимых для выполнения технического задания, а также в случае возрастания стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. Риск изменения обстоятельств выполнения работ несет Подрядчик.

6. Участник закупки самостоятельно просчитывает стоимость работ технического задания, в соответствии со схемами, планировками и перечнем работ, при обнаружении несоответствий объемов работ и материалов, перечисленных в техническом задании, с объемами работ и материалами локального сметного расчета, приложенного к проекту Государственного контракта, участник конкурса обязан известить о них Заказчика до подписания Государственного контракта. После подписания Государственного контракта качество и характеристики материалов, а также объемы работ определят техническое задание.

7. Подрядчик несет материальную ответственность за не сохранность материалов, оборудования, или иного имущества Заказчика, в связи с исполнением настоящего Контракта. При обнаружении порчи имущества Заказчик письменно или устно уведомляет Подрядчика о необходимости возмещения убытков. Стоимость убытков определяется по рыночной стоимости материалов, оборудования или иного имущества, включая стоимость работ по установке, наладке, монтажу, на день уведомления. Заказчик вправе, потребовать от Подрядчика безвозмездного возмещения ущерба в разумный срок. В случае отказа, не принятия мер или не выполнения всего объема обязательств по устранению ущерба в установленный срок Заказчик вправе заключить договор поставки или подряда, в зависимости от вида причиненного ущерба, с другой подрядной организацией на свой выбор и требовать  возмещения своих расходов на устранение ущерба у Подрядчика, при этом Подрядчик не имеет право оспаривать цену договора.  

Условия выполнения работ:
       Хранение и поставку строительных материалов на объект осуществляет подрядная организация, за сохранность не смонтированных строительных материалов  ГУФССП России по Омской области ответственности не несет.
    Режим работы, в соответствии с работой отдела с 9-00 до 18-00, суббота, воскресенье выходной. Работы будут выполняться без остановки работы отдела.

Условия оплаты:

         Заказчик, с участием Подрядчика, осматривает и принимает выполненную работу (ее результат), при обнаружении отступлений от технического задания к настоящему Контракту, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом Подрядчику. Оплата выполненных работ будет производиться после устранения выявленных недостатков.

Оплата выполненных работ производиться по факту выполнения работ. На основании   исполнительных схем, схемы зон охраны, документа о приемке.

Описание работ:
- от  электрощитка до поста охраны выполнить монтаж электрокабеля марки ВВГ нг сечение жилы не менее 2,5 мм., кабель проложить в кабель – канале;

- у поста охраны установить двухместую розетку электрическую – 1 шт.;

- установить видеокамеры в соответствии со схемой 2 внутренних, 4 наружных: видеокамера внутренняя - разрешение не менее 2 МП, минимальная температура эксплуатации  минус 10 градусов, дальность подсветки не менее 25 м;

видеокамера уличная - разрешение не менее 4 МП, минимальная температура эксплуатации  минус 45 градусов, дальность подсветки не менее 25 м.

- кабельные линии выполнить кабелем UTP категории 5e витая пара сечением не менее 2х2х0,52, кабель в помещениях проложить в кабель- канале, наружный в трубе гофрированной, кабельные линии выполнить цельным кабелем от видеорегистратора до каждой камеры — 6 линий;

- установить пару приемо- передатчи видеосигнала по витой паре от каждой камеры — 6 пар.

- на пост охраны установить видеогеристратор мультигибридный, поддерживаемые форматы AHD/IP/TVI/CVI/CVBS, подключение видеокамер не менее 16 шт., максимальное разрешение камер не менее 4 МП, воспроизведение одновременно не менее 4 каналов, карта памяти до 10 Тб;

-установить карту памяти не менее 6 Тб;

- на пост охраны установить монитор видеонаблюдения, класс энергоэффективности А, диагональ не менее 23 дюйма;

- на стене установить  Блок источника резервированного питания для электропитания систем видеонаблюдения , с аккумуляторной батареей емкостью не менее 12 А/ч;

- выполнить пуско-наладку смонтированного оборудования.
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Поэтажный план


Колосовский районный отдел судебных приставов 


ГУФССП России по Омской области


Омская обл., с. Колосовка, ул. Партизанская, д. 1
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