Техническое задание на изготовление объемных наклеек 
(3D-стикеров)

1.  Общие сведения
Наименование заказа: объемные наклейки (3D-стикеры).
Количество: 600 шт.
Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, этаж 5, каб. 514

2. Описание изделия 
Наклейка представляет собой полноцветное изображение, напечатанное на самоклеящейся основе и покрытое выпуклым прозрачным полимерным (эпоксидным) куполом, создающим эффект линзы и объем.

3. Требования к материалам и технологии
Материал основы: белая самоклеящаяся виниловая пленка (ПВХ). Плотность должна обеспечивать жесткость для удобства отклеивания от подложки.
Технология печати: цифровая полноцветная печать экосольвентными или УФ-отверждаемыми чернилами для высокой четкости и стойкости изображения.
Покрытие (купол):
Материал: двухкомпонентная оптически прозрачная полиуретановая смола.
Эффект: создает идеально ровную, глянцевую линзу («куполообразную» форму) над изображением.
Свойства покрытия: высокая устойчивость к царапинам, ультрафиолету (защита от выгорания) и механическим воздействиям.
Форма резки: прямоугольная со скругленными углами. Это стандартная форма, обеспечивающая равномерное нанесение смолы по краям.

4. Визуальные характеристики и дизайн
Размеры одного изделия: 35 х 35 мм. 
Цветопередача: яркая, насыщенная. Обязательное соответствие корпоративным цветам проекта (прилагается файл brandbook.pdf).
Требования к макету:
Формат файла: векторный (AI, EPS, PDF) или растровый высокого разрешения (PNG с прозрачным фоном, TIFF).
Разрешение растра: не менее 300 dpi в масштабе 1:1.
Цветовая модель: CMYK.
Все шрифты должны быть переведены в кривые.
Макет должен быть предоставлен без вылетов под обрез, так как резка идет по контуру изображения.

5. Упаковка 
Упаковка имеет ключевое значение при транспортировке объемных наклеек, чтобы не повредить купол.
Каждая наклейка должна быть упакована индивидуально в жесткий антистатический zip-пакетик.
Наклейки укладываются в общую коробку плотностью не ниже трехслойного гофрокартона.
Внутри коробки между слоями наклеек обязательно наличие прокладки из пузырчатой пленки или тонкого картона для предотвращения слипания и повреждения куполов друг о друга.

6. Приемка товара Приемка осуществляется путем визуального осмотра партии:
Качество купола: проверяется отсутствие пузырьков воздуха, пыли, соринок внутри смолы; поверхность должна быть идеально гладкой и прозрачной.
Качество резки: контур реза должен быть ровным, без зазубрин и непрорезанных участков пленки.
Адгезия клеевого слоя: клейкая основа должна надежно держаться на лайнере (подложке) до момента использования, но легко отделяться от него.
Соответствие цвета: сравнение отпечатанного тиража с утвержденной цветопробой.

7. Гарантийные обязательства Исполнитель гарантирует отсутствие производственного брака (дефекты печати, заливки смолой, резки). В случае обнаружения брака более чем на 3% от общего тиража, Исполнитель обязуется за свой счет перепечатать бракованную часть тиража в течение 3 рабочих дней с момента составления акта о браке.
Цветопроба: перед запуском всего тиража настоятельно рекомендуется заказать одну сигнальную копию (тестовую наклейку) для утверждения финального качества и цвета.
Согласовать  с Заказчиком!
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