Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр), дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452	Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 № 24РВ-20	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-06-23

Витражное остекление 3-го и 4-го проёмов и монтаж воздуховодов в помещении № 26 корпуса 2/2.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость	593.646 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	82.539 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	2.903 тыс.руб.	
строительных работ	586.148 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	151.85 чел.час	
монтажных работ	7.498 тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	5.03 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				
NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Монтаж витражей из ПВХ в корпусе 2/2	
1	ГЭСНр 69-01-006-01	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2	0.36		0.36						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			53.0334					29 680.67	
	1-100-37	Средний разряд работ 3,7	чел.-ч	128.1	1.15	53.0334			559.66	1	29 680.67	
	2	ЭМ									539.85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.9936					575.40	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.4	1.15	0.9936			543.33	1	539.85	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	2.4	1.15	0.9936			579.11	1	575.40	
	4	М									20 440.90	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.011	1	0.00396			83 226.38	1	329.58	
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.018	1	0.00648	231 787.35	1.60	370 859.76	1	2 403.17	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.095	1	0.0342	55 898.18	1.27	70 990.69	1	2 427.88	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.02	1	0.0072	60 258.20	0.84	50 616.89	1	364.44	
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0.189	1	0.06804	6 442.06	0.87	5 604.59	1	381.34	
	11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0.1	1	0.036	16 496.03	0.79	13 031.86	1	469.15	
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0.5	1	0.18	10 082.68	1.25	12 603.35	1	2 268.60	
	11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	2.6	1	0.936	10 082.68	1.25	12 603.35	1	11 796.74	
		Итого прямые затраты									51 236.82	
		ФОТ									30 256.07	
	Пр/812-103.0-1	НР 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	0.9	82.8					25 052.02	
	Пр/774-103.0	СП 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	0.85	37.4					11 315.77	
		Всего по позиции					243 346.16		87 604.62	
2	ГЭСН 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.106192		0.106192						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20.3903268					10 750.80	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	145.19	1.3225	20.3903268			527.25	1	10 750.80	
	2	ЭМ									277.94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.601445					341.77	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	1.4375	0.1007497	37.32	1.57	58.59	1	5.90	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.66	1.4375	0.1007497			514.28	1	51.81	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.28	1.4375	0.5006953			543.33	1	272.04	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	3.28	1.4375	0.5006953			579.11	1	289.96	
	4	М									3 948.41	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	15.41	1	1.6364187			7.46	1	12.21	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	306	1	32.494752	24.39	1.54	37.56	1	1 220.50	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15.75	1	1.672524	158.82	1.54	244.58	1	409.07	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	53.25	1	5.654724	241.35	1.07	258.24	1	1 460.28	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	40.1	1	4.2582992	92.73	1.30	120.55	1	513.34	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	1	0.849536	369.80	1.06	391.99	1	333.01	
	11.3.02.04	Блоки оконные пластиковые	м2	100	1	10.6192						
	09.3.01.04-0034	Профиль H-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 80х100 мм, толщина алюминия 2,1 мм	м	0	1	0						
		Итого прямые затраты									15 318.92	
	09.4.03.05-0008	Блок оконный из комбинированного профиля  толщиной 32 мм , с двухкамерным стеклопакетом, шестистворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2	100	1	10.6192	11 098.14	1.11	12 318.94	1	130 817.29	
	09.3.01.04-0034	Соединитель рамы 65мм/60мм Rehau (с армированием).прим.	м	36.914268	1	3.92	659.18	1.62	1 067.87	1	4 186.05	
		ФОТ									11 092.57	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					10 781.98	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					5 185.78	
		Всего по позиции					1 565 937.31		166 290.01	
3	ГЭСН 10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	0.126654		0.126654						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22.5672635					11 898.59	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	134.73	1.3225	22.5672635			527.25	1	11 898.59	
	2	ЭМ									331.50	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.7173366					407.63	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	1.4375	0.120163	37.32	1.57	58.59	1	7.04	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.66	1.4375	0.120163			514.28	1	61.80	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.28	1.4375	0.5971736			543.33	1	324.46	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	3.28	1.4375	0.5971736			579.11	1	345.83	
	4	М									4 281.47	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.22	1	1.4210579			7.46	1	10.60	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	280	1	35.46312	24.39	1.54	37.56	1	1 331.99	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15	1	1.89981	158.82	1.54	244.58	1	464.66	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	49.5	1	6.269373	241.35	1.07	258.24	1	1 619.00	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	30	1	3.79962	92.73	1.30	120.55	1	458.04	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	1	1.013232	369.80	1.06	391.99	1	397.18	
	09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2	0	1	0						
	09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2	0	1	0						
	09.3.01.04-0034	Профиль H-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 80х100 мм, толщина алюминия 2,1 мм	м	0	1	0						
		Итого прямые затраты									16 919.19	
	09.4.03.05-0001	Блок оконный из  комбинированного профиля толщиной 32 мм, с заполнением сэндвич-панелью, двухстворчатый, неоткрываемый	м2	37.140556	1	4.704	7 303.56	1.11	8 106.95	1	38 135.09	
	09.4.03.05-0006	Блок оконный из  комбинированного профиля толщиной 32 мм , с двухкамерным стеклопакетом, четырёхстворчатый, неоткрываемый	м2	62.860707	1	7.96156	7 001.62	1.11	7 771.8	1	61 875.65	
	09.3.01.04-0034	Соединитель рамы 65мм/60мм Rehau (с армированием). прим.	м	30.950463	1	3.92	659.18	1.62	1 067.87	1	4 186.05	
		ФОТ									12 306.22	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					11 961.65	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					5 753.16	
		Всего по позиции					1 096 142.12		138 830.78	
4	ГЭСН 07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0.32		0.32						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7.78688					4 257.09	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	18.4	1.3225	7.78688			546.7	1	4 257.09	
	2	ЭМ									1 090.41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2.6174					1 515.76	
	91.06.09-022	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	9.6	1.4375	4.416	17.30	1.18	20.41	1	90.13	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.18	1.4375	0.0828			543.33	1	44.99	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.18	1.4375	0.0828			579.11	1	47.95	
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5.51	1.4375	2.5346			376.90	1	955.29	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	5.51	1.4375	2.5346			579.11	1	1 467.81	
	4	М									2 274.71	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.7386	1	1.516352			7.46	1	11.31	
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0.0721	1	0.023072	56 057.93	1.75	98 101.38	1	2 263.40	
		Итого прямые затраты									9 137.97	
		ФОТ									5 772.85	
	Пр/812-007.1-1	НР 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0.9	104.4					6 026.85	
	Пр/774-007.1	СП 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0.85	68					3 925.54	
		Всего по позиции					59 657.39		19 090.36	
5	ГЭСН 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.0126		0.0126						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.6196922					832.98	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	97.2	1.3225	1.6196922			514.28	1	832.98	
	2	ЭМ									4.46	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0048904					3.55	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	1.4375	0.0036225			1 040.72	1	3.77	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.2	1.4375	0.0036225			777.91	1	2.82	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1.4375	0.0012679			543.33	1	0.69	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.07	1.4375	0.0012679			579.11	1	0.73	
	4	М									23.82	
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4	1	0.0504	72.97	1.30	94.86	1	4.78	
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0.012	1	0.0001512	149 930.17	0.84	125 941.34	1	19.04	
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0	1	0			79 936.57	1	0.00	
	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	0	1	0						
		Итого прямые затраты									864.81	
	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	333.333333	1	4.2	419.80	0.98	411.4	1	1 727.88	
		ФОТ									836.53	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					820.63	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					405.30	
		Всего по позиции					303 065.45		3 818.62	
6	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных  откосов сэндвич-панелями на клее	100 м2	0.1108		0.1108						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24.5706534					13 432.78	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	167.68	1.3225	24.5706534			546.7	1	13 432.78	
	2	ЭМ									4.65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0222986					11.96	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	1.4375	0.0027077			435.29	1	1.18	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.017	1.4375	0.0027077			579.11	1	1.57	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	1.4375	0.0148126	37.32	1.57	58.59	1	0.87	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.093	1.4375	0.0148126			514.28	1	7.62	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.4375	0.0047783			543.33	1	2.60	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.03	1.4375	0.0047783			579.11	1	2.77	
	4	М									93.48	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.182	1	0.0201656			7.46	1	0.15	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2	1	0.02216	56.11	1.60	89.78	1	1.99	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	0	1	0	65.33	1.51	98.65	1	0.00	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9	1	0.98612			92.63	1	91.34	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105	1	11.634						
	14.1.05.01-1000	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									13 542.87	
	11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	105	1	11.634	335.17	1.42	475.94	1	5 537.09	
	14.1.05.01-1000	Клей (жидкие гвозди)	кг	25	1	2.77			506.99	1	1 404.36	
		ФОТ									13 444.74	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					12 100.26	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	41.65					5 599.73	
		Всего по позиции					344 623.83		38 184.32	
7	ГЭСН 10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0.2776		0.2776						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.4597442					1 265.00	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	6.7	1.3225	2.4597442			514.28	1	1 265.00	
	4	М									0.00	
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0	1	0	234.33	1.61	377.27	1	0.00	
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100	1	27.76						
	14.1.05.01-1000	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									1 265.00	
	11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	10	1	2.776	188.79	1.06	200.12	1	555.53	
	14.1.05.01-1000	Клей (жидкие гвозди)	кг	4.682997	1	1.3			506.99	1	659.09	
		ФОТ									1 265.00	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					1 229.58	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					591.39	
		Всего по позиции					15 492.03		4 300.59	
		Вентиляция.										
8	ГЭСН 20-01-002-07	Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром  500 мм (без стоимости воздуховодов) (1шт)	100 м2	0.1075		0.1075						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12.3094588					6 490.16	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	86.583435	1.3225	12.3094588			527.25	1	6 490.16	
	2	ЭМ									16.82	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0	1.4375	0			1 582.31	1	0.00	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0	1.4375	0			777.91	1	0.00	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	17.65	1.4375	2.7274766	2.36	1.51	3.56	1	9.71	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0	1.4375	0	11.45	1.51	17.29	1	0.00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0	1.4375	0			543.33	1	0.00	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0	1.4375	0			579.11	1	0.00	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1.33	1.4375	0.2055266			34.60	1	7.11	
	4	М									388.87	
	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0	1	0	675.01	1.54	1 039.52	1	0.00	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	0	1	0	2.27	1.54	3.5	1	0.00	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.39	1	0.041925	155.63	0.77	119.84	1	5.02	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	11	1	1.1825	174.93	1.07	187.18	1	221.34	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	1	0.81485	138.50	1.44	199.44	1	162.51	
	08.1.02.17                                                      	Сетки в рамках	м2                                                                              	0	1	0						
	19.1.01.03                                                      	Воздуховоды металлические	м2                                                                              	100	1	10.75						
	19.1.01.11                                                      	Заглушки питометражных лючков	шт                                                                              	0	1	0						
	19.1.01.11                                                      	Крепления	кг                                                                              	0	1	0						
	19.3.01.01                                                      	Дроссель-клапаны в патрубке	шт                                                                              	0	1	0						
	19.3.02.07                                                      	Шиберы	шт                                                                              	0	1	0						
		Итого прямые затраты									6 895.85	
	19.1.01.03	Воздуховоды металлические	м2	100	1	10.75			0	1	0.00	
		ФОТ									6 490.16	
	Пр/812-016.0-1	НР 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	121	0.9	108.9					7 067.78	
	Пр/774-016.0	СП 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	72	0.85	61.2					3 971.98	
		Всего по позиции					166 842.88		17 935.61	
9	ГЭСНм 38-01-006-08	Изготовление  вручную (мелких деталей): опор под воздуховоды их уголка 40х40х3 (3шт)	т	0.02829		0.02829						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3.6777					2 082.09	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	130	1	3.6777			566.14	1	2 082.09	
	2	ЭМ									282.32	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.050922					32.30	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.5	1	0.014145			1 582.31	1	22.38	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.5	1	0.014145			777.91	1	11.00	
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.37	1	0.0387573	13.44	1.51	20.29	1	0.79	
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.5	1	0.014145			773.36	1	10.94	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.5	1	0.014145			579.11	1	8.19	
	91.17.04-011	Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	маш.-ч	43.4	1	1.227786			199.29	1	244.69	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.9	1	0.025461	4.35	1.23	5.35	1	0.14	
	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт	маш.-ч	0.8	1	0.022632	44.36	1.29	57.22	1	1.30	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.8	1	0.022632			579.11	1	13.11	
	91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	2.4	1	0.067896	23.89	1.28	30.58	1	2.08	
	4	М									66.81	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.6	1	0.016974			114.97	1	1.95	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.2	1	0.005658	41.38	1.41	58.35	1	0.33	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.516	1	0.0145976			7.46	1	0.11	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	19	1	0.53751	155.63	0.77	119.84	1	64.42	
	08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									2 463.52	
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2%	%	2.00		0.073554					41.64	
	08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 40 мм, толщина полки 3 мм	т	1	1	0.02829			39 558.79	1	1 119.12	
		ФОТ									2 114.39	
	Пр/812-080.0-1	НР 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90	0.9	81					1 712.65	
	Пр/774-080.0	СП 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45	0.85	38.25					808.75	
		Всего по позиции					217 238.96		6 145.69	
10	ГЭСНр 62-03-008-02	Окраска масляными составами металлических опор за 2 раза	100 м2	0.02448		0.02448						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.0776176					1 081.94	
	1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	73.8	1.15	2.0776176			520.76	1	1 081.94	
	2	ЭМ									0.15	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0002815					0.16	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.15	0.0002815			543.33	1	0.15	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.01	1.15	0.0002815			579.11	1	0.16	
	4	М									12.55	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.002448	56.11	1.60	89.78	1	0.22	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0068	1	0.0001665	60 697.21	1.22	74 050.6	1	12.33	
	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	кг	11.3	1	0.276624						
		Итого прямые затраты									1 094.80	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	11.3	1	0.276624	79.88	1.42	113.43	1	31.38	
		ФОТ									1 082.10	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90	0.9	81					876.50	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46	0.85	39.1					423.10	
		Всего по позиции					99 092.41		2 425.78	
11	ГЭСН 46-05-008-02	Установка опор для обеспечения устойчивости воздуховодов. ПРИМ.	т	0.02829		0.02829						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.3546949					766.95	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	41.64	1.15	1.3546949			566.14	1	766.95	
	2	ЭМ									18.31	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0247255					14.32	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8.67	1.15	0.2820654	11.45	1.51	17.29	1	4.88	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.76	1.15	0.0247255			543.33	1	13.43	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.76	1.15	0.0247255			579.11	1	14.32	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0	1.15	0			34.60	1	0.00	
	4	М									53.09	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0	1	0	155.63	0.77	119.84	1	0.00	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	10	1	0.2829	174.93	1.07	187.18	1	52.95	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.0001	1	0.0000028	60 258.20	0.84	50 616.89	1	0.14	
	07.2.07.11                                                      	Стойки металлические опорные	т                                                                               	1	1	0.02829						
		Итого прямые затраты									852.67	
	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	т	1	1	0.02829			0	1	0.00	
		ФОТ									781.27	
	Пр/812-040.1-1	НР 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	103	0.9	92.7					724.23	
	Пр/774-040.1	СП 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	59	0.85	50.15					391.81	
		Всего по позиции					69 590.46		1 968.71	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					486 595.09	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					369 868.64	
		   оплата труда (ОТ)					82 539.05	
		   эксплуатация машин и механизмов					2 566.41	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					2 902.85	
		   материальные ресурсы					281 860.33	
		   перевозка					0.00	
		Всего ФОТ					85 441.90	
		Всего накладные расходы					78 354.19	
		Всего сметная прибыль					38 372.31	
                                            Налог на добавленную стоимость 22%				107 050.92	
		
ИТОГО	
593 646.01	

Составил ________________ Самсонова З.А.

Проверил ________________ Малыгин И.В.