Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452	Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 № 24РВ-20	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-04-26-3

Разборка витражей, воздуховодов и ремонт откосов в 1-ом и 2-ом проёмах в помещении № 26 корпуса 2/2.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

Сметная стоимость	582.809 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	178.824 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	4.352 тыс.руб.	
строительных работ	582.809 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	345.76 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	6.35 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб
.				
NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтажные работы 	
1	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0.48		0.48						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			27.6138					13 401.25	
	1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	43.5	1.3225	27.6138			485.31	1	13 401.25	
	2	ЭМ									30.99	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0483					26.07	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1.4375	0.0483			641.70	1	30.99	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.07	1.4375	0.0483			539.69	1	26.07	
	4	М									2 043.66	
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0.035	1	0.0168	91 734.54	1.29	118 337.56	1	1 988.07	
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0.009	1	0.00432	16 496.03	0.78	12 866.9	1	55.59	
	11.2.13.04	Щиты настила	м2	3.4	1	1.632						
		Итого прямые затраты									15 501.97	
	11.2.13.06-0013	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	3.4	1	1.632	625.83	1.20	751	1	1 225.63	
		ФОТ									13 427.32	
	Пр/812-008.0-1	НР 008.0 Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0.9	99					13 293.05	
	Пр/774-008.0	СП 008.0 Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0.85	58.65					7 875.12	
		Всего по позиции					78 949.52		37 895.77	
2	ГЭСНр 58-01-003-01	Разборка мелких покрытий  из листовой стали: отливов, свесов и т.п.	100 м	0.042		0.042						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.43953					192.95	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	9.1	1.15	0.43953			439	1	192.95	
	2	ЭМ									0.06	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	1.15	0.005796	6.62	1.48	9.80	1	0.06	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	0.12	1	0.00504						
		Итого прямые затраты									193.01	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.12	1	0.00504			0	1	0.00	
		ФОТ									192.95	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					173.66	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					88.76	
		Всего по позиции					10 843.38		455.42	
3	ГЭСН 15-05-013-01	Разборка остекления раздельных металлических витражных блоков (толщ. стекла 6мм). ПРИМ.	100 м2	0.4736		0.4736						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: металлические конструкции
ОТ=0.7, ЭМ=0.7, М=0, ОТм=0.7, ЗТ=0.7, ЗТм=0.7										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16.584288					7 948.35	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	43.5	0.805	16.584288			479.27	1	7 948.35	
	2	ЭМ									197.55	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.2439988					150.75	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.27	0.805	0.102937			1 039.75	1	107.03	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.27	0.805	0.102937			724.95	1	74.62	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.37	0.805	0.1410618			641.70	1	90.52	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.37	0.805	0.1410618			539.69	1	76.13	
	4	М									0.00	
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1	0	0	18.59	1.32	24.54	0	0.00	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2	0	0	56.11	1.54	86.41	0	0.00	
	14.5.02.02-0101	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная	кг	229	0	0	46.06	1.72	79.22	0	0.00	
	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0.002	0	0	65 007.69	1.20	78 009.23	0	0.00	
	01.8.02.06                                                      	Стекло оконное	м2                                                                              	101	0	0						
		Итого прямые затраты									8 296.65	
		ФОТ									8 099.10	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					7 289.20	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	41.65					3 373.28	
		Всего по позиции					40 031.92		18 959.12	
4	ГЭСН 09-04-010-01	Демонтаж каркаса витражных блоков из стальных профилей. ПРИМ.	т	0.852		0.852						
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: металлические конструкции
ОТ=0.7, ЭМ=0.7, М=0, ОТм=0.7, ЗТ=0.7, ЗТм=0.7										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			184.359168					99 496.80	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	268.8	0.805	184.359168			539.69	1	99 496.80	
	2	ЭМ									13 862.20	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5.0479296					3 625.19	
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	7.09	0.805	4.8627474	1 703.30	1.39	2 367.59	1	11 512.99	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	7.09	0.805	4.8627474			724.95	1	3 525.25	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.27	0.805	0.1851822			641.70	1	118.83	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.27	0.805	0.1851822			539.69	1	99.94	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.804653	0.805	1.9235991	4.35	1.23	5.35	1	10.29	
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	42	0.805	28.80612			77.07	1	2 220.09	
	4	М									0.00	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1.95	0	0			108.66	0	0.00	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.6	0	0			54.5	0	0.00	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.656	0	0			7.32	0	0.00	
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	30	0	0	142.68	0.78	111.29	0	0.00	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0	0			83 923.41	0	0.00	
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.0001	0	0	231 787.35	1.54	356 952.52	0	0.00	
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0.015	0	0	105 278.81	1.29	135 809.66	0	0.00	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.017	0	0	55 898.18	1.29	72 108.65	0	0.00	
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.0187	0	0	307.84	0.71	218.57	0	0.00	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0	0	60 258.20	0.94	56 642.71	0	0.00	
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0.00194	0	0	136 760.00	0.94	128 554.4	0	0.00	
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0.00103	0	0	16 496.03	0.78	12 866.9	0	0.00	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.00031	0	0	51 280.15	1.53	78 458.63	0	0.00	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006	0	0	98 526.45	1.43	140 892.82	0	0.00	
	01.7.15.14-0083                                                 	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т                                                                               	0	0	0						
	09.1.01.01                                                      	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами	м2                                                                              	0	0	0						
		Итого прямые затраты									116 984.19	
		ФОТ									103 121.99	
	Пр/812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	0.9	83.7					86 313.10	
	Пр/774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	0.85	52.7					54 345.29	
		Всего по позиции					302 397.40		257 642.58	
5	ГЭСН 46-05-001-03	Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по деревянному каркасу	100 м2	0.256		0.256						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15.438336					6 901.71	
	1-100-22	Средний разряд работ 2,2	чел.-ч	52.44	1.15	15.438336			447.05	1	6 901.71	
	2	ЭМ									144.77	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.135424					83.45	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.19	1.15	0.055936			1 626.29	1	90.97	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.19	1.15	0.055936			724.95	1	40.55	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.56	1.15	0.164864	11.45	1.48	16.95	1	2.79	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.27	1.15	0.079488			641.70	1	51.01	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.27	1.15	0.079488			539.69	1	42.90	
	4	М									3 788.68	
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	3	1	0.768	72.97	1.29	94.13	1	72.29	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0141	1	0.0036096			83 923.41	1	302.93	
	11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	1.11	1	0.28416	7 555.00	1.59	12 012.45	1	3 413.46	
	12.1.02.15	Материалы рулонные	м2	115	1	29.44						
		Итого прямые затраты									10 918.61	
	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	115	1	29.44	14.89	1.06	15.78	1	464.56	
		ФОТ									6 985.16	
	Пр/812-040.1-1	НР 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	103		103					7 194.71	
	Пр/774-040.1	СП 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	59		59					4 121.25	
		Всего по позиции					88 668.47		22 699.13	
6	ГЭСНр 53-01-014-04	Ремонт  кирпичной кладки   при глубине заделки: в 1 кирпич (под витражом)	100 м2	0.0032		0.0032						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.030624					932.34	
	1-100-25	Средний разряд работ 2,5	чел.-ч	551.8	1.15	2.030624			459.14	1	932.34	
	2	ЭМ									11.97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.00736					5.34	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2	1.15	0.00736			1 626.29	1	11.97	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	2	1.15	0.00736			724.95	1	5.34	
	4	М									93.96	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.15	1	0.00368	35.71	0.89	31.78	1	0.12	
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	5.8	1	0.01856	3 859.62	1.31	5 056.1	1	93.84	
	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	10.33	1	0.033056						
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	51.3	1	0.16416						
		Итого прямые затраты									1 043.61	
	06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	10.33	1	0.033056	14 803.89	0.92	13 619.58	1	450.21	
	999-9900	Строительный мусор	т	51.3	1	0.16416			0	1	0.00	
		ФОТ									937.68	
	Пр/812-087.0-1	НР 087.0 Стены	%	92		92					862.66	
	Пр/774-087.0	СП 087.0 Стены	%	52		52					487.60	
		Всего по позиции					888 774.75		2 844.08	
7	ГЭСНр 61-01-007-01	Ремонт штукатурки оконных  откосов после демонтажа  оконных блоков по камню  цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0.162		0.162						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			71.364078					35 927.53	
	1-100-34	Средний разряд работ 3,4	чел.-ч	383.06	1.15	71.364078			503.44	1	35 927.53	
	2	ЭМ									333.18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.694899					361.97	
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2.57	1.15	0.478791			669.77	1	320.68	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	2.57	1.15	0.478791			539.69	1	258.40	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	1.15	0.216108	37.32	1.55	57.85	1	12.50	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	1.16	1.15	0.216108			479.27	1	103.57	
	4	М									3 169.48	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1	0.0567	35.71	0.89	31.78	1	1.80	
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4.4	1	0.7128	3 392.36	1.31	4 443.99	1	3 167.68	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	8.1	1	1.3122						
		Итого прямые затраты									39 792.16	
	999-9900	Строительный мусор	т	8.1	1	1.3122			0	1	0.00	
		ФОТ									36 289.50	
	Пр/812-095.0-1	НР 095.0 Штукатурные работы	%	89		89					32 297.65	
	Пр/774-095.0	СП 095.0 Штукатурные работы	%	44		44					15 967.38	
		Всего по позиции					543 562.93		88 057.20	
		Разборка воздуховодов.										
8	ГЭСН 09-03-039-06	Установка, снятие временных опор для обеспечения устойчивости воздуховодов диам. 500мм, длиной 7,5м.п.  (уголок 70х70х5). ПРИМ.	т	0.04		0.04						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6.21364					3 353.44	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	117.460113	1.3225	6.21364			539.69	1	3 353.44	
	2	ЭМ									129.55	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0575					31.03	
	91.06.03-578	Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т)	маш.-ч	23.2	1.4375	1.334	9.09	1.48	13.45	1	17.94	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1	1.4375	0.0575			641.70	1	36.90	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	1	1.4375	0.0575			539.69	1	31.03	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	37.54	1.4375	2.15855			34.61	1	74.71	
	4	М									79.61	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.6	1	0.104			108.66	1	11.30	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.78	1	0.0312			54.5	1	1.70	
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3	1	0.12	142.68	0.78	111.29	1	13.35	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	6	1	0.24	174.93	1.08	188.92	1	45.34	
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.0187	1	0.000748	307.84	0.71	218.57	1	0.16	
	08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0.0019	1	0.000076			45 326.83	1	3.44	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.0003	1	0.000012	51 280.15	1.53	78 458.63	1	0.94	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006	1	0.000024	98 526.45	1.43	140 892.82	1	3.38	
	07.2.07.11	Конструкции стальные	т	1	1	0.04						
		Итого прямые затраты									3 593.63	
	08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	1	1	0.04			41 741.95	1	1 669.68	
		ФОТ									3 384.47	
	Пр/812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	0.9	83.7					2 832.80	
	Пр/774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	0.85	52.7					1 783.61	
		Всего по позиции					246 993.18		9 879.73	
9	ГЭСН 20-01-002-07	Демонтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром  500 мм с СОХРАНЕНИЕМ  воздуховодов!	100 м2	0.215		0.215						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: металлические конструкции
ОТ=0.7, ЭМ=0.7, М=0, ОТм=0.7, ЗТ=0.7, ЗТм=0.7										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21.71515					10 669.96	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	125.466705	0.805	21.71515			491.36	1	10 669.96	
	2	ЭМ									132.98	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.1107681					67.80	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.25	0.805	0.0432688			1 626.29	1	70.37	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.25	0.805	0.0432688			724.95	1	31.37	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	17.65	0.805	3.0547738	2.36	1.48	3.49	1	10.66	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.23	0.805	0.0398073	11.45	1.48	16.95	1	0.67	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.39	0.805	0.0674993			641.70	1	43.31	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.39	0.805	0.0674993			539.69	1	36.43	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1.33	0.805	0.2301898			34.61	1	7.97	
	4	М									0.00	
	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	1.58	0	0	675.01	1.53	1 032.77	0	0.00	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	1 726.32	0	0	2.27	1.53	3.47	0	0.00	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.39	0	0	155.63	0.78	121.39	0	0.00	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	11	0	0	174.93	1.08	188.92	0	0.00	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0	0	138.50	1.44	199.44	0	0.00	
	08.1.02.17                                                      	Сетки в рамках	м2                                                                              	0	0	0						
	19.1.01.03                                                      	Воздуховоды металлические	м2                                                                              	100	0	0						
	19.1.01.11                                                      	Заглушки питометражных лючков	шт                                                                              	0	0	0						
	19.1.01.11                                                      	Крепления	кг                                                                              	0	0	0						
	19.3.01.01                                                      	Дроссель-клапаны в патрубке	шт                                                                              	0	0	0						
	19.3.02.07                                                      	Шиберы	шт                                                                              	0	0	0						
		Итого прямые затраты									10 870.74	
		ФОТ									10 737.76	
	Пр/812-016.0-1	НР 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	121	0.9	108.9					11 693.42	
	Пр/774-016.0	СП 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	72	0.85	61.2					6 571.51	
		Всего по позиции					135 514.74		29 135.67	
Раздел 2. Мусор.	
10	ФСБЦ 47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т	3.22		3.22			1 192.28	1	3 839.14	
		Всего по позиции							3 839.14	
11	ФСБЦ 01-20-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	1т	3.22		3.22			563.69	1	1 815.08	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.180124	1	3.8			1 181.39	1	4 489.28	
		Всего по позиции							6 304.36	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					477 712.20	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					221 148.15	
		   оплата труда (ОТ)					178 824.33	
		   эксплуатация машин и механизмов					14 843.25	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					4 351.60	
		   материальные ресурсы					12 985.47	
		   перевозка					10 143.50	
		Всего ФОТ					183 175.93	
		Всего накладные расходы					161 950.27	
		Всего сметная прибыль					94 613.79	
                                                   Налог на добавленную стоимость 22%				105 096.68	
		
ИТОГО	
582 808.88	

Составил _________________ Самсонова З.А.

Проверил _________________ Малыгин И.В.